
Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
ΟΜΑΔΑ Α
Εξυπηρετητής (Server)
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1. 
	Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο  κατασκευαστής. Να δοθεί το ISO 9001.
	Ναι
	
	

	2. 
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης.
	Ναι
	
	

	3. 
	Να αναφερθούν πιστοποιήσεις - CE MARK του προϊόντος.
	Ναι
	
	

	4. 
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης – απόσυρσης του. Να προσκομιστεί δήλωση από τον κατασκευαστή.
	Ναι
	
	

	Πλαίσιο (Chassis)
	
	

	5. 
	Τύπος 
	Rack mounted  
	
	

	6. 
	Rack Unit
	≥ 2
	
	

	7. 
	Power Supplies Hot Plug
	≥ 2
	
	

	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)
	
	

	8. 
	Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή 
	Ναι – Να Αναφερθεί 
	
	

	9. 
	Τύπου 
	Intel ΧΕΟΝ-Silver  ή ανώτερο ή ισοδύναμος (Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία) 
	
	

	10. 
	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών
	≥ 2
	
	

	11. 
	Βασική συχνότητα λειτουργίας (GHz) 
	≥ 2.2   GHz
	
	

	12. 
	Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (GHz)
	≥ 3.20 GHz
	
	

	13. 
	Αριθμός Εγκατεστημένων Επεξεργαστών
	≥1
	
	

	14. 
	Πύρινες Επεξεργαστή
	≥10
	
	

	15. 
	Μέγεθος μνήμης Cache Επεξεργαστή
	≥13MB
	
	

	Μνήμη (Main Memory)
	
	

	16. 
	Τεχνολογία μνήμης
	DDR 4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο
	
	

	17. 
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 
	64GB (4x Dual Rank x8 DDR4-2933)
	
	

	18. 
	Ταχύτητα μνήμης (MHz)
	≥2933 ΜΗz
	
	

	19. 
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB)
	1.54 TB
	
	

	20. 
	Slots Μνήμης
	 24
	
	

	Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων (Hard Drives)
	
	

	21. 
	Υποστήριξη  Hot Plug SFF SAS και SATA HDD
	Ναι
	
	

	22. 
	Υποστήριξη  Hot Plug SFF SAS και SATA SSD
	Ναι
	
	

	23. 
	Χωρητικότητα κάθε δίσκου
	≥ 600GB
	
	

	24. 
	Ταχύτητα περιστροφής (RPM) των HDD
	≥ 10K Rpm
	
	

	25. 
	Αριθμός μονάδων εγκατεστημένων σκληρών δίσκων
	 6
	
	

	26. 
	Δίσκος τύπου 
	HDD ή SSD 
Hot-Plug ή καλύτερο ή ανώτερο 
	
	

	Raid Controller
	
	

	27. 
	PCIe 12 Gbps SAS Raid Controller με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0 και RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring) & raid 10 ADM με 2 GB Flash backed write cache (onboard ή σε PCI Express slot).
	Ναι
	
	

	28. 
	O Controller θα πρέπει να υποστηρίζει caching των πιο συχνά προσβάσιμων δεδομένων σε δίσκους SSD υψηλών επιδόσεων και με χαμηλότερο latency για να επιταχύνει δυναμικά τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών.
	Ναι
	
	

	Επικοινωνίες Συστήματος (Ι/Ο)
	
	

	29. 
	Θύρα Gigabit Ethernet (RJ45) LAN (1 Gbit/s)
	4
	
	

	30. 
	Θύρες USB 3.0
	≥ 5
	
	

	31. 
	PCI-Express Slots
	≥ 2
	
	

	Τροφοδοσία (Power Supply)
	
	

	32. 
	Τύπος Μονάδων Τροφοδοσίας (Power Supplies)
	Hot Plug
	
	

	33. 
	Αριθμός Μονάδων
	≥2
	
	

	34. 
	Τάση Λειτουργίας
	230V 
	
	

	35. 
	Ισχύς για έκαστη μονάδα με απόδοση καλύτερη ή ίση με 94%
	≥500W
	
	

	Βιομηχανικά πρότυπα
	
	

	36. 
	ACPI 6.1 Compliant
	Ναι
	
	

	37. 
	PCIe 3.0 Compliant
	Ναι
	
	

	38. 
	IPMI 2.0
	Ναι
	
	

	39. 
	Secure Digital 2.0
	Ναι
	
	

	Κάρτα Γραφικών (Graphics Card)
	
	

	40. 
	Κάρτα γραφικών 
	Να αναφερθεί 
	
	

	41. 
	Μνήμη Κάρτας γραφικών
	≥ 16ΜΒ
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	42. 
	Ενσωματωμένο/προεγκατεστημένο λογισμικό της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας του εξυπηρετητή, για την εποπτεία (monitoring) της κατάστασης τουλάχιστον των βασικών εξαρτημάτων
	Ναι
	
	

	43. 
	Το σύστημα θα συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι
	Ναι
	
	

	44. 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π.
	Ναι
	
	

	45. 
	Να διαθέτει Easy Install Rail Kit
	Ναι
	
	

	46. 
	Να διαθέτει TPM 2.0
	Ναι
	
	

	47. 
	Να διαθέτει Bezel Kit
	Ναι
	
	

	48. 
	Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο για συνεργασία με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα κατ’ ελάχιστον (είτε να υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα βεβαιούμενο αυτό από επίσημο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας): Microsoft Windows Server 2016, 2019 Hyper-V, VMwarevSphere 6.0/6.5, SuseLinuxEnt. Server, RedHatEnt. Linux, ή ισοδύναμο με κάθε ένα από τα προαναφερόμενα
	Ναι
	
	

	Εγγύηση
	
	

	49. 
	Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 
	≥ 5 έτη
	
	

	50. 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή
	≥ 5
	
	

	51. 
	Service on-site από τον κατασκευαστή
	Ναι
	
	

	52. 
	Να διαθέτει πιστοποίηση λειτουργίας για το περιβάλλον Oracle Linux 7, ClearOS, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/Kbase, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 and 15 SP1, VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1
	Ναι
	
	

	53. 
	Να παρέχονται proactive monitoring, assessments και performance recommendations για το σύστημα από τον κατασκευαστή
	Ναι
	
	


Λειτουργικό Σύστημα Εξυπηρετητή
	α/α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1 
	Ονομασία προϊόντος
	WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic   ή ανώτερο ή ισοδύναμο (Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία)
	
	

	2 
	Τύπος άδειας
	Govermental
	
	

	3 
	Πλήθος αδειών χρήσης για χρήση σε VMs στην ανωτέρω υποδομή
	WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL (90)
	
	

	4 
	Αρχιτεκτονική Λειτουργικού Συστήματος
	64 bit
	
	



Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας εξοπλισμών πληροφορικής (UPS)
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Επώνυμο προϊόν.
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	
	

	2 
	Μοντέλο και ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης.
	Ναι - Να αναφερθούν
	
	

	Χαρακτηριστικά 
	
	

	3 
	Rackmounted
	Ναι
	
	

	4 
	Τύπος
	Online 
	
	

	5 
	Ισχύς
	≥ 1000 VA
	
	

	6 
	Μέγεθος
	Να αναφερθεί
	
	

	7 
	Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)
	≥ 12 min
	
	

	8 
	Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)
	≥ 3,5 min
	
	

	9 
	Οθόνη
	Ναι
	
	

	Πιστοποιήσεις
	
	

	10 
	Να αναφερθούν πιστοποιήσεις
	Ναι
	
	

	Λοιπά Χαρακτηριστικά
	
	

	11 
	Συνδεσιμότητα
	· Πρίζες AC ≥ 2
ή
· Πρίζες IEC-Out≥ 2
· RJ 45 – Να αναφερθεί
· USB – Να αναφερθεί
	· 
	· 

	12 
	Επιπλέον Λειτουργίες
	Να αναφερθούν
	
	

	Εγγύηση
	
	

	13 
	Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 
	≥ 1 έτη
	
	

	14 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
	≥ 2 έτη
	
	


Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	
	

	Γενικά
	
	

	1 
	Επώνυμο προϊόν.
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	
	

	Χαρακτηριστικά 
	
	

	2 
	Να υποστηρίζει προστασία λογισµικών VMware και Microsoft Hyper-V καθώς και όλες τις υποστηριζόμενες εφαρμογές που αναπτύσσονται σε εικονικό περιβάλλον
	Ναι
	
	

	3 
	Να διαθέτει την ικανότητα να προστατεύεται και να αντιγράφει τα δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκο για πλεονάζοντα αντίγραφα (redundant copies)
	Ναι
	
	

	4 
	Να διαθέτει την δυνατότητα deduplication να μπορεί να αντιγράψει τα δεδομένα δημιουργίας αντιγράφων από ένα διακομιστή πολυμέσων απευθείας σε άλλο
	Ναι
	
	

	5 
	Να διαθέτει ενεργοποίηση προστασίας αποκατάστασης (offsite disaster recovery protection) και bare metal recovery σε ανόμοιο υλικό 
	Ναι
	
	

	6 
	Να διαθέτει τεχνολογία που να παρέχει την ορατότητα που απαιτείται για τα εσωτερικά VMs 
	Ναι
	
	

	7 
	Να μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρης της εικονικής μηχανής καθώς και των αρχείων ρύθμισης της
	Ναι
	
	


	
ΟΜΑΔΑ Β
Σταθμός Εργασίας Μηχανικού (Η/Υ, Οθόνη, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι)
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Επώνυμο προϊόν αναγνωρισμένου οίκου. 
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής .
	
	

	2 
	Πιστοποιήσεις CE MARK, EPEAT, ENERGYSTAR του προϊόντος.
	Ναι - Να αναφερθούν
	
	

	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας
	
	

	3 
	Τύπου
	Αρχιτεκτονικής 64bit 
	
	

	4 
	Συχνότητα λειτουργίας (GHz)
	≥3.2GHz
	
	

	Μνήμη (Main Memory)
	
	

	5 
	Τεχνολογία μνήμης
	DDR4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο
	
	

	6 
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 
	≥8 GB
	
	

	7 
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB)
	≥16 GB
	
	

	Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων
	
	

	8 
	Αριθμός Δίσκων 
	≥2
	
	

	9 
	Δίσκος Λειτουργικού Συστήματος τύπου SSD 
	≥256 GB
	
	

	10 
	Δίσκος Δεδομένων Τύπου SATA HDD
	≥ 500 GB
	
	

	Μονάδες Οπτικών Δίσκων DVD+/-RW
	
	

	11 
	Αριθμός μονάδων
	≥ 1
	
	

	Επικοινωνίες/Διασύνδεση Συστήματος
	
	

	12 
	Θύρα Ethernet Τύπου 10/100/1000
	Ναι
	
	

	13 
	Θύρες USB
	≥ 4 (2 εκ των οποίων να βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα)
	
	

	Κάρτα Γραφικών
	
	

	14 
	Κάρτα γραφικών 
	Ναι
	
	

	15 
	Συμβατή με openGL min ver.2
	Ναι
	
	

	16 
	Ram
	≥4 GB
	
	

	Κάρτα Ήχου
	
	

	17 
	Περιγραφή κάρτας ήχου
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα
	
	

	18 
	Microsoft Windows 10 Professional ή αντίστοιχο ή νεότερο, αρχιτεκτονικής 64 bit.
	Ναι
	
	

	19 
	Να προσκομισθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος 
	Ναι
	
	

	20 
	Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστημένο στους υπό προμήθεια Προσωπικούς Υπολογιστές.
	Ναι
	
	

	Οθόνη
	
	

	21 
	Επώνυμο προϊόν
	Ναι – Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	
	

	22 
	Μοντέλο και ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης.
	Ναι – Να αναφερθούν
	
	

	23 ,
	Panel
	IPS
	
	

	24 
	Διαγώνιος
	≥ 27in
	
	

	25 
	Ανάλυση
	≥1920X1080
	
	

	26 
	Χρόνος απόκρισης
	≤ 8ms
	
	

	27 
	Ρυθμός Ανανέωσης
	≥60Hz
	
	

	28 
	Φωτεινότητα
	≥200cd/m2
	
	

	29 
	Αντίθεση
	≥1000:1
	
	

	30 
	Σύνδεση (VGA, DisplayPort)
	Να αναφερθούν
	
	

	31 
	Εναλλακτικές συνδέσεις
	Να αναφερθούν
	
	

	32 
	Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio )
	Να αναφερθεί 
	
	

	33 
	Πιστοποιήσεις 
	Ναι - Να αναφερθούν
	
	

	34 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λπ.
	Ναι
	
	

	35 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα
	Ναι
	
	

	36 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
	≥ 1 έτος
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	37 
	Το σύστημα θα συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι
	Ναι
	
	

	38 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λπ.
	Ναι
	
	

	39 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα
	Ναι
	
	

	Εγγύηση
	
	

	40 
	Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 
	≥ 1 έτος
	
	

	41 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
	≥ 1 έτος
	
	


Σταθμός Εργασίας Σχεδιαστή (1 Η/Υ, 2 Οθόνες, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι)
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Επώνυμο προϊόν αναγνωρισμένου οίκου. 
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής.
	
	

	2 
	Πιστοποιήσεις CE MARK, EPEAT, ENERGYSTAR του προϊόντος.
	Να αναφερθούν
	
	

	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας
	
	

	3 
	Τύπου
	Αρχιτεκτονικής 64bit 
	
	

	4 
	Συχνότητα λειτουργίας (GHz)
	≥3.6GHz
	
	

	Μνήμη (Main Memory)
	
	

	5 
	Τεχνολογία μνήμης
	DDR4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο
	
	

	6 
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 
	≥16 GB
	
	

	7 
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB)
	≥32 GB
	
	

	Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων
	
	

	8 
	Αριθμός Δίσκων 
	≥2
	
	

	9 
	Δίσκος Λειτουργικού Συστήματος τύπου SSD 
	≥256 GB SATA Class 20
	
	

	10 
	Δίσκος Δεδομένων Τύπου SATA HDD
	≥ 1 TB
	
	

	Μονάδες Οπτικών Δίσκων DVD+/-RW
	
	

	11 
	Αριθμός μονάδων
	≥ 1
	
	

	Επικοινωνίες/Διασύνδεση Συστήματος
	
	

	12 
	Θύρα Ethernet Τύπου 10/100/1000
	Ναι
	
	

	13 
	Θύρες USB
	≥ 4
(2 εκ των οποίων να βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα)
	
	

	Κάρτα Γραφικών
	
	

	14 
	Κάρτα γραφικών 
	Ναι
	
	

	15 
	PCI Express x 16 3.0
	Ναι ή καλύτερη ή ανώτερη
	
	

	16 
	RAM
	≥5 GB τύπου GDDR5Χ 
	
	

	17 
	Memory bus
	≥160 bit
	
	

	18 
	Αριθμός Θυρών για σύνδεση 2 οθονών 
	≥ 2 (Ιδίου τύπου με τις θύρες των οθονών)
	
	

	Κάρτα Ήχου
	
	

	19 
	Περιγραφή κάρτας ήχου
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα
	
	

	20 
	Microsoft Windows10 Professional ή αντίστοιχο ή νεότερο, αρχιτεκτονικής 64 bit.
	Ναι
	
	

	21 
	Να προσκομισθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος 
	Ναι
	
	

	22 
	Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστημένο στους υπό προμήθεια Προσωπικούς Υπολογιστές.
	Ναι
	
	

	Οθόνη
	
	

	23 
	Επώνυμο προϊόν
	Ναι – Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	
	

	24 
	Μοντέλο και ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης.
	Ναι – Να αναφερθούν
	
	

	25 ,
	Panel
	IPS
	
	

	26 
	Διαγώνιος
	≥ 24in
	
	

	27 
	Ανάλυση
	≥1920X1200
	
	

	28 
	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5 ms
	
	

	29 
	Ρυθμός Ανανέωσης
	≥60Hz
	
	

	30 
	Φωτεινότητα
	≥350cd/m2
	
	

	31 
	Αντίθεση
	≥1000:1
	
	

	32 
	Σύνδεση (VGA, DisplayPort)
	Να αναφερθούν
	
	

	33 
	Εναλλακτικές συνδέσεις
	Να αναφερθούν
	
	

	34 
	Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio )
	Να αναφερθεί 
	
	

	35 
	Πιστοποιήσεις 
	Να αναφερθούν
	
	

	36 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λπ.
	Ναι
	
	

	37 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα
	Ναι
	
	

	38 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
	≥ 1 έτος
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	39 
	Το σύστημα θα συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι
	Ναι
	
	

	40 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λπ.
	Ναι
	
	

	41 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα
	Ναι
	
	

	42 
	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σηµείο
	Ναι
	
	

	43 
	Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – set up) στο σηµείο λειτουργίας
	Ναι
	
	

	Εγγύηση
	
	

	44 
	Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 
	≥ 1 έτος
	
	

	45 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
	≥ 1 έτος
	
	



Λογισμικό σουίτας γραφείου Office Std
	α/α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	
	

	1 
	Ονομασία προϊόντος
	Office Standard Edition 2016 ή ανώτερο
	
	

	2 
	Τύπος άδειας
	OLP NL Gov
	
	




ΟΜΑΔΑ Γ
PoE Injector (PSU Supply)
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Τύπος
	PoE Injector
	
	

	2 
	Θύρες Δικτύου
	≥1
	
	

	3 
	POE
	Ναι
	
	

	4 
	P + Data Port (out)
	Να υποστηρίζει κατ’ελάχιστον:
· half/full-duplex operation 
· IEEE 802.3 compliant 
· IEEE 802.3u compliant 
· IEEE 802.3ab compliant 
· 10/100/1000BASE-T port
	
	

	5 
	Data In
	Να υποστηρίζει κατ’ελάχιστον:
· half/full-duplex operation 
· IEEE 802.3 compliant 
· IEEE 802.3u compliant 
· IEEE 802.3ab compliant 
· 10/100/1000BASE-T port
	
	

	6 
	Power
	Input : 210 – 220 V
	
	

	7 
	
	Output: 0.4 A at 48 V
	
	

	8 
	Συμβατότητα με άλλες συσκευές
	Να λειτουργεί κατ’ελάχιστον ως PSU Supply για:
· D-Link DAP 3662
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	9 
	Απαραίτητος εξοπλισμός όπως π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας κλπ.
	Ναι
	
	

	10 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων ή και οπτικών δίσκων με προγράμματα εγκατάστασης
	Ναι
	
	

	11 
	Πιστοποιήσεις  
	· CE 
· FCC
· VCCI
· C-Tick
· IC
	· 
	· 

	Εγγύηση
	
	

	12 
	Εγγύηση 
	≥ 1έτος
	
	


Σκληρός Δίσκος Τύπου SSD
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Τύπος
	SSD
	
	

	2 
	Χωρητικότητα
	≥ 500 Gb
	
	

	3 
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
	SATA III
	
	

	4 
	Read Speed
	≥ 540 MB/s
	
	

	5 
	Write Speed
	≥ 520 MB/s
	
	

	6 
	Maximum 4KB Random Write
	≥ 84000 IOPS
	
	

	7 
	Form Factor
	2.5''
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	8 
	Απαραίτητος εξοπλισμός όπως π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας κλπ.
	Ναι
	
	

	9 
	Βάση προσάρτησης από 2.5''σε 3.5'' για λειτουργία ως εσωτερικός δίσκος σε Desktop PC
	Ναι
	
	

	10 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων
	Ναι
	
	

	11 
	Πιστοποιήσεις  
	Να αναφερθούν
	
	

	Εγγύηση
	
	

	12 
	Εγγύηση 
	≥ 1έτος
	
	


Σκληρός Δίσκος Τύπου HDD
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	
	

	Γενικά
	
	

	1 
	Τύπος
	HDD
	
	

	2 
	Χωρητικότητα
	≥ 1 Tb
	
	

	3 
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
	SATA III
	
	

	4 
	Ταχύτητα Περιστροφής
	≥ 7200 rpm
	
	

	5 
	Μέγεθος Cache
	≥ 64 MB
	
	

	6 
	Form Factor
	2.5''
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	7 
	Απαραίτητος εξοπλισμός όπως π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας κλπ.
	Ναι
	
	

	8 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων
	Ναι
	
	

	9 
	Πιστοποιήσεις  
	Να αναφερθούν
	
	

	Εγγύηση
	
	

	10 
	Εγγύηση 
	≥ 1έτος
	
	



Προδιαγραφές Λογισμικού

ΟΜΑΔΑ Δ
Πακέτα λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας ARCHICAD 23
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1. 
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ARCHICAD 23
	Ναι
	
	

	2. 
	Συμβόλαιο Συντήρησης 
	≥ 1 έτη
	
	

	3. 
	Αναβαθμίσεις 
	≥ 1 έτη
	
	


ΟΜΑΔΑ Ε
Πακέτα λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας VERM 5.2
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1. 
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ VERM 5.2 
	Ναι
	
	

	2. 
	Συμβόλαιο Συντήρησης 
	≥ 1 έτη
	
	


ΟΜΑΔΑ ΣΤ
Πακέτα λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας 4M CAD PRO
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1. 
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 4M CAD PRO
	Ναι
	
	

	2. 
	Τελευταίας έκδοση Κυκλοφορίας
	Ναι
	
	

	3. 
	Συμβόλαιο Συντήρησης 
	≥ 1 έτη
	
	


ΟΜΑΔΑ Ζ
Πακέτα λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας HOLO BIM
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1. 
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOLO BIM
	Ναι
	
	

	2. 
	Τελευταίας έκδοση Κυκλοφορίας
	Ναι
	
	

	3. 
	Συμβόλαιο Συντήρησης 
	≥ 1 έτη
	
	


ΟΜΑΔΑ Η
Πακέτα λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας 4M ADAPT-FINE/autofine
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1. 
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 4M ADAPT-FINE/autofine
	Ναι
	
	

	2. 
	Τελευταίας έκδοση Κυκλοφορίας
	Ναι
	
	

	3. 
	Συμβόλαιο Συντήρησης 
	≥ 1 έτη
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