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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	

	ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	


 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
CPV44211000-2 &  CPV39160000-1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΟΜΑΔΑ Α

(CPV44211000-2 «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ»)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αίθουσα Διδασκαλίας Ελαφράς Προκατασκευής 6x6m με δυνατότητα προσαρτήματος WC 3x2m

	Αίθουσα Διδασκαλίας Ελαφράς Προκατασκευής διαστάσεων 6,00 m μήκους x 6.00 m πλάτους με  μέγιστο ύψος στον κορφιά 3,30 μέτρα, ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,60 m, συνολικού εμβαδού 36,00 m2, βάσει προδιαγραφών Kτιριακών Yποδομών Α.Ε. και  εξοπλισμό που περιλαμβάνει:
	9
	ΝΑΙ
	
	

	1. Κάτω ερμάριο (πλάτους 1,35m), τρία (3) ντουλάπια, ένα (1) συρτάρι με ανοξείδωτο νεροχύτη και στεγνωτήρα (πλάτους 90 cm)
	
	ΝΑΙ
	
	

	2. Πάνω ερμάριο με τρία (3) ντουλάπια (πλάτους 1,35m, σε ύψος από 1,50m έως 2,22m)
	
	ΝΑΙ
	
	

	3. Θερμοσίφωνας, μπαταρία αναμεικτική με σύνδεση ύδρευσης- αποχέτευσης και δίπλα από το ερμάριο πρίζα ρεύματος (σε ύψος 1,60 m) για ψυγείο (δεν περιλαμβάνεται) και επιπλέον πρίζα για φούρνο μικροκυμάτων δίπλα από τον στεγνωτήρα (σε ύψος 1,60 m)
	
	ΝΑΙ
	
	

	4. Ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm στο κατώφλι της πόρτας
	
	ΝΑΙ
	
	

	5. Δάπεδο αποτελούμενο από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών κλειστής διατομής, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	6. Οροφή αποτελούμενη από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών, κλειστής διατομής, διαστάσεων 120Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον, κλίση, μόνωση και υλικά σύμφωνα με τη μελέτη.
	
	ΝΑΙ
	
	

	7. Προστέγασμα πλάτους 1.20 m
	
	ΝΑΙ
	
	

	8. Προεξοχή της στέγης, σ’ όλο το μήκος, κατά 0,30 m στην πίσω πλευρά της αίθουσας. Σόκορα με ειδική μεταλλική διατομή ενιαίου ύψους και άρτιας εμφάνισης, η οποία θα συνδυάζεται με την απορροή των ομβρίων υδάτων
	
	ΝΑΙ
	
	

	9. Τοιχώματα μονάδας κατασκευασμένα από θερμομονωτικά πανό πετροβάμβακα, πυκνότητας 120 Kg/m3, πάχους 80 mm κατ’ ελάχιστον
	
	ΝΑΙ
	
	

	10. Μελέτη θερμομόνωσης
	
	ΝΑΙ
	
	

	11. Παράθυρα (εμπρός) και φεγγίτες (πίσω), εξώπορτες, κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	12. Διπλά τζάμια με εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών
	
	ΝΑΙ
	
	

	13. Κουρτίνες σκίασης, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	14. Ξύλινα τεμάχια (φάσες) διαστάσεων 20x120x2500 mm, για την ανάρτηση πίνακα διδασκαλίας
	
	
	
	

	15. Ξύλινα τεμάχια (φάσες) διαστάσεων 20x120x2500 mm, για την τοποθέτηση κρεμαστρών
	
	
	
	

	16. Μονάδες κλιματισμού – Θέρμανσης, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	17. Θερμοσίφωνας χωρητικότητας 15 λίτρων
	
	
	
	

	18. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, όπως ακριβώς περιγράφεται στη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	19. Ύδρευση - αποχέτευση, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	
	
	

	20. Βαφές, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	21. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
	
	ΝΑΙ
	
	

	22. Πυροσβεστήρας
	
	ΝΑΙ
	
	

	23. Ειδικοί όροι, σύμφωνα με τη μελέτη
	
	ΝΑΙ
	
	

	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσάρτημα WC ελαφράς προκατασκευής διαστάσεων 2,00 μέτρα x 3,00 μέτρα 

	Προσάρτημα WC ελαφράς προκατασκευής διαστάσεων 2,00 μέτρα x 3,00 μέτρα, με ύψος κατά ελάχιστο 2,20 μέτρα, βάσει προδιαγραφών Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.  και  εξοπλισμό που αποτελείται από:
	9
	ΝΑΙ
	
	

	1. Δύο (2) πόρτες, η μία ανοίγει 180ο και στηρίζεται με άγκιστρο στον τοίχο της αίθουσας και η άλλη (πόρτα WC) ανοίγει προς το εσωτερικό του WC
	
	ΝΑΙ
	
	

	2. Δύο (2) παιδικές λεκάνες (για νήπια) και ένας (1) νιπτήρας, με τα αντίστοιχα αξεσουάρ
	
	ΝΑΙ
	
	

	3. Ελαφρό χώρισμα από HPL, μεταξύ των λεκανών
	
	ΝΑΙ
	
	

	4. Δάπεδο με κεραμικά πλακίδια GROUP 4
	
	ΝΑΙ
	
	

	ΟΜΑΔΑ B
(CPV39160000-1 «ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ»)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξοπλισμός για τις προκατασκευασμένες αίθουσες 

	Καρεκλάκι νηπίου, με σκελετό από μασίφ φουρνιστή οξιά. Το κάθισμα και η πλάτη είναι από MDF  με επένδυση ανιγκρέ, πιστοποιημένο με προδιαγραφές τύπου Ε1. Βαμμένο με χρώματα νερού και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά. Σύνδεση του σκελετού με τον κλασσικό τρόπο μόρσου -εγκοπής. Όλες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Η σύνδεση του καθίσματος με τον σκελετό γίνεται με ξύλινες καβίλιες και με επιπλέον μεταλλικές  γωνίες για μεγαλύτερη σταθερότητα. Με πλαστικά αντιθορυβικά τακάκια στα πέλματα των ποδιών. Διαστάσεις: Υ 57cm Π 31cm B 32cm. Η κατασκευή των καρεκλών ακολουθεί τους κανόνες εργονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  σύμφωνα με τα πρότυπα  BS EN 1729. Το χρώμα θα επιλεγεί από τον Φορέα από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.
	216
	ΝΑΙ
	
	

	Τραπεζάκι νηπίων αποτελούμενο από σκελετό από μασίφ φουρνιστή οξιά. Οι επιφάνεια του τραπεζιού κατασκευάζεται:

1) Είτε από MDF με μονόπλευρη επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα.

 2) Είτε από MDF με επένδυση ανιγκρέ βαμμένο σε διάφορα χρώματα MDF πιστοποιημένο με προδιαγραφές τύπου Ε1

Φορμάικα. Η κατασκευή των τραπεζιών ακολουθεί τους κανόνες εργονομίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα BS EN 1729. Όλες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών.

Η σύνδεση του σκελετού γίνεται με την κλασσική μέθοδο μόρσου - εγκοπής.

Χρώματα και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά. Με αντιολισθητικές τάπες από καουτσούκ στα πέλματα των ποδιών.                 

Διαστάσεις: Ύψος 53 cm Πλάτος 65 cm Μήκος 120 cm 
	54
	ΝΑΙ
	
	

	Γραφείο νηπιαγωγού αποτελούμενο από MDF, με επένδυση ανιγκρέ, βαμμένο σε διάφορα χρώματα. MDF πιστοποιημένο με προδιαγραφές τύπου Ε1

Φορμάικα. Η κατασκευή του γραφείου  ακολουθεί τους κανόνες εργονομίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  σύμφωνα με τα πρότυπα  BS EN 1729. Όλες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Η σύνδεση του σκελετού γίνεται με την κλασσική μέθοδο μόρσου -εγκοπής.

Χρώματα και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά.
	9
	ΝΑΙ
	
	

	Καρέκλα νηπιαγωγού με μπράτσα (Πολυθρόνα Γραφείου Εργασίας-Μαθητείας).
Εξωτερικές Διαστάσεις : 50x50x80/92 cm
Βάθος Καθίσματος 37 cm Μήκος 40 cm
Ύψος Πλάτης 80/92 cm
Όριο βάρους μέχρι 80 Kg
νάιλον βάση, ρόδες νάιλον, πλάτη ύφασμα, 
κάθισμα ύφασμα, 
ρυθμιζόμενο ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ
	9
	ΝΑΙ
	
	

	Συρταριέρα κατασκευασμένη

από MDF, με επένδυση ανιγκρέ, βαμμένη σε διάφορα χρώματα, 

MDF πιστοποιημένο με προδιαγραφές τύπου Ε1. Η κατασκευή της συρταριέρας ακολουθεί τους κανόνες εργονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι γωνίες και οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών.

Η συρταριέρα έχει πάτους μπρος πίσω για την αποφυγή εισχώρησης μικροαντικειμένων και παιγνιδιών. Χρώματα και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά. Το μέγεθος των συρταριών είναι κατάλληλο για την αποθήκευση των ατομικών εργασιών των παιδιών. Τα συρτάρια ολισθαίνουν σε ξύλινα πηχάκια. Διαθέτει 24 συρτάρια σε τέσσερις σειρές.           

Διαστάσεις: Ύψος 100 cm Πλάτος 100 cm Βάθος 43 cm.    
	9
	ΝΑΙ
	
	

	Κρεμάστρα κατασκευασμένη από MDF πάχους 16 mm.

Η κατασκευή των κρεμαστρών ακολουθεί τους κανόνες εργονομίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ζωγραφισμένες στο χέρι με παράσταση επιλογής του Φορέα.

Με διπλά κρεμαστράκια.

Χρώματα και βερνίκια κατάλληλα για χώρους με παιδιά.

Διαστάσεων 120 cm x 15 cm
	18
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	Πίνακας εργασιών με διαστάσεις 1,00 m x 2,00 m, ο οποίος θα κρεμαστεί στον τοίχο. Κατάλληλος για εγγραφές με μαρκαδόρους

Χρώματος λευκού
	9
	ΝΑΙ
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                                                                                   (Υπογραφή – Σφραγίδα)
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