ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια των εργοστασίων κατασκευής.
Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα.
Υπάρχει ένα Φύλλο Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το φύλλο των υπό προμήθεια ειδών (υλικών), συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του φακέλου προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  prospectus κλπ). 
2. Κάθε προσφορά, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, σχέδια των προσφερομένων ειδών κλπ.
3. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
· Στις Στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» δίνεται η τεχνική περιγραφή του υλικού, περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
· Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση .
· Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον φάκελο προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 
· Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο και στην αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5).
· Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος (υλικό) δεν θα γίνεται δεκτή.



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ









	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 100W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥10.000 Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	5000 °Κ (±500°Κ)
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I 
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC), (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 150W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥15.000 Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	5000 °Κ (±500°Κ)
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I 
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	18 Watt περίπου (±10%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 1750 Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥90lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	180 – 265 Volt
	
	

	
	KΑΛΥΚΑΣ
	Βιδωτός Ε27
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ (±100°Κ)
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ 
	≥260⁰
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥25.000 h
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP44
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	≤85mm σε διάμετρο και ≤155mm στο ύψος
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Πολυεστέρας
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	10Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΑΣΗΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	5
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	16Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΑΣΗΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	20Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΑΣΗΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	25Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΑΣΗΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	8
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32 Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	32Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΑΣΗΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	9
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 63 Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	63Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΑΣΗΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	10
	Ρελέ διαφυγής 2Χ25Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	25Α
	
	

	
	ΠΟΛΟΙ
	2
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	11
	Ρελέ διαφυγής 2Χ40Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	40Α
	
	

	
	ΠΟΛΟΙ
	2
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	12
	Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	40Α
	
	

	
	ΠΟΛΟΙ
	4
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	13
	Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	63Α
	
	

	
	ΠΟΛΟΙ
	4
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
14
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	≤9 Watt
	
	

	
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΜΜ
	100 λαμπτήρες/10m
	
	

	
	ΔΙΑΤΟΜΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	6-7mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V,
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
	λευκό ψυχρό ή θερμό
	
	

	
	ΚΑΛΩΔΙΟ
	καουτσούκ τύπου H03RNF ή H05RNF
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	≤4,6 Watt/m
	
	

	
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΜΜ
	36 λαμπτήρες/m
	
	

	
	ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
	13mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V,
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
	λευκό θερμό
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	100.000h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	≤4,6 Watt/m
	
	

	
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΜΜ
	36 λαμπτήρες/m
	
	

	
	ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
	13mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V,
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP 65
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
	λευκό ψυχρό 
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	100.000h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ
	καουτσούκ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
	H05RNF
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP 65
	
	

	
	ΧΡΗΣΗ
	για φωτοσωλήνα μονοκάναλο LED/Φ13mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛ

ΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

1.

 

Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις 

απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε 

εγκεκριμένα

 

εγχειρίδια των 

εργοστασίων κατασκευής.

 

Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφ

ών ακολουθεί την μορφή πίνακα.

 

Υπάρχει ένα Φύλλο Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι 

υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού,

 

το φύλλο των υπό προμήθεια 

ειδών (υλικών), συμπληρωμένο και με πλήρει

ς παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του φακέλου 

προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή 

έγγραφα ή  

prospectus

 

κλπ). 

 

2. 

Κάθε προσφορά, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά

, 

prospectus

, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, σχέδια των προσφερομένων ειδών κλπ.

 

3.

 

Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης

 

των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα 

παρακάτω:

 

o

 

Στις Στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» δίνεται η τεχνική περιγραφή του υλικού, περιγράφοντ

αι οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι και προδιαγραφές, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 

αντίστοιχες απαντήσεις.

 

o

 

Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

-

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά 

ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντ

ας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με 

αναλυτική 

περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση

 

.

 

o

 

Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με 

αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα απαραίτητα τεχνικά 

φυλ

λάδια, 

prospectus

, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον φάκελο προσφοράς, που 

κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 

 

o

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο και στην αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα υπογραμμιστεί το 

σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος τ

ου Φύλλου 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  

Α/Α 4.5).

 

o

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, 

η 

προσφορά για το συγκεκριμένο είδος (υλικό) δεν θα γίνεται δεκτή

.

 

 

 

 

Φ

ΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

 

 

 

