
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Φύλλα Συμμόρφωσης 
ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
· Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
·  Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με αναλυτική περιγραφή για το προσφερόμενο είδος,  ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης.  Αν το προσφερόμενο είδος αποκλίνει ως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι το προσφερόμενο είδος είναι ισοδύναμο ή τεχνολογικά ανώτερο ή ότι η απόκλιση αυτή επιβάλλεται από τη θέση σε ισχύ νέων διατάξεων. 
· Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (αριθμός σελίδας/σελίδων) είτε σε αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε  σε   τεχνικά φυλλάδια κλπ  καθώς και στις εγκρίσεις   που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
·  Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α  1).
	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)
Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την  Απόφαση 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών  αλλαγών. 

	ΝΑΙ 
	
	

	2
	Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ.
Η Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτ. θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην  Απόφαση  ΑΧΣ 510/2004 -ΦΕΚ 872 /2007 τεύχος Β΄, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) : Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

	ΝΑΙ
	
	

	3
	Πετρέλαιο  θέρμανσης  
Το Πετρέλαιο θέρμανσης θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την  Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β’

	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος παράδοσης
	
	
	

	4
	Για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων:
Τα καύσιμα  (πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ.)  θα παραδίδονται αυθημερόν και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης από την παραγγελία ημέρας με ευθύνη του προμηθευτή  πλην ορισμένων εξαιρέσεων (αργίες, απεργίες, ανωτέρα βία κ.λπ.) επί του πρατηρίου του προμηθευτή ή  σε σημεία συγκέντρωσης- στάθμευσης των οχημάτων ή επί τόπου των εγκατεστημένων δεξαμενών υγρών καυσίμων του Δήμου ή στα  κτίρια όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης .

	ΝΑΙ

	
	

	5
	Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης  θα παραδίδεται στα σχολικά  κτίρια αυθημερόν και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης από την παραγγελία ημέρας, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (αργίες, απεργίες, ανωτέρα βία κ.λπ.) , με ευθύνη του προμηθευτή .
	ΝΑΙ

	
	

	6
	Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης  θα παραδίδεται στα σχολικά  κτίρια αυθημερόν και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης από την παραγγελία ημέρας, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (αργίες, απεργίες, ανωτέρα βία κ.λπ.) , με ευθύνη του προμηθευτή .
	ΝΑΙ

	
	


ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΙΔΩΝ
Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
· Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
·  Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με αναλυτική περιγραφή για το προσφερόμενο είδος,  ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης.  Αν το προσφερόμενο είδος αποκλίνει ως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι το προσφερόμενο είδος είναι ισοδύναμο ή τεχνολογικά ανώτερο ή ότι η απόκλιση αυτή επιβάλλεται από τη θέση σε ισχύ νέων διατάξεων. 
· Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (αριθμός σελίδας/σελίδων) είτε σε αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε  σε   τεχνικά φυλλάδια κλπ  καθώς και στις εγκρίσεις   που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
·  Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 4).
	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	
	

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	

	1
	Απιονισμένο νερό 
Απιονισμένο νερό, παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.  Το απιονισμένο νερό θα είναι απαλλαγμένο από ιόντα αλάτων και ιχνοστοιχείων όπως νάτριο, ασβέστιο, σίδηρο, χαλκό κλπ  και σε συνδυασμό με την κατάλληλη ποσότητα αντιψυκτικού / αντιθερμικού θα είναι κατάλληλο για το ψυγείο υδρόψυκτων κινητήρων οχημάτων & μηχανημάτων εξασφαλίζοντας την ταχεία απαγωγή της θερμοκρασίας τους.
	
	
	
	

	2
	Αντιψυκτικό / αντιθερμικό συμπυκνωμένο
Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό / αντιθερμικό έτοιμο προς χρήση, παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.  Το Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό / αντιθερμικό είναι χημική ουσία που αναμιγνύεται στην κατάλληλη αναλογία με απιονισμένο νερό και  προστίθεται στα ψυγεία των  υδρόψυκτων κινητήρων οχημάτων & μηχανημάτων για να μειώσει τη θερμοκρασία τους. Επίσης χρησιμοποιείται για να επιτύχει ταπείνωση της θερμοκρασίας πήξης σε ψυχρό  περιβάλλον, ενώ επίσης ταυτόχρονα επιτυγχάνει και την αύξηση της θερμοκρασίας βρασμού, οπότε επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικού / αντιθερμικού υγρού και σε υψηλότερες θερμοκρασίες από την κανονική θερμοκρασία βρασμού του.
	
	
	
	

	3
	Αποσκληρυντικό υγρό 
Αποσκληρυντικό υγρό για την αποφυγή επικάθησης αλάτων σε πλυστικό μηχάνημα, παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	4
	Μαλακό στουπί 
Μαλακό στουπί λευκό 100% βαμβακερό, παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	5
	Αντισκωριακό σπρέϊ  
Αντισκωριακό σπρέϊ το οποίο απομακρύνει την υγρασία και τη σκουριά από τα μεταλλικά μέρη ενώ χρησιμοποιείται, επίσης, για την εκκίνηση βρεγμένων κινητήρων, εξουδετερώνοντας την υγρασία από ηλεκτρικά μέρη όπως μπουζοκαλώδια, ανάφλεξη, κ.λπ. , παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	6
	Θερμικό χαρτί  ψηφιακού ταχογράφου  
Θερμικό χαρτί ψηφιακού ταχογράφου έτοιμο προς χρήση, παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία
	
	
	
	

	7
	Ταινία  ταχογράφου  Νο 100
Ταινία ταχογράφου Νο 100  έτοιμη προς χρήση, παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	8
	Ταινία  ταχογράφου  Νο 125  
Ταινία ταχογράφου Νο 125  έτοιμη προς χρήση, παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	9
	Σπρέϊ  καθαριστικού φρένων 
Σπρέϊ καθαριστικού φρένων, κατάλληλο για  καθαρισμό φρένων, τακάκια, δισκόφρενα, τμήματα του κινητήρα, μπουζί, αλυσίδες και μέταλλα,   παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	10
	Σπρέϊ  καθαριστικό καρμπυρατέρ 
Σπρέϊ καθαριστικό  καρμπυρατέρ οχημάτων χωρίς να προκαλεί διάβρωση ή να αφήνει υπολείμματα,   παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	11
	Υδατικό διάλυμα ουρίας  adblue  
Υδατικό διάλυμα ουρίας adblue που εφαρμόζεται ως αναγωγικός παράγοντας των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) στην SCR επεξεργασία καυσαερίων σε οχήματα με πετρελαιοκινητήρες. Το προϊόν θα είναι σύμφωνο με τα πρότυπα DIN 70070 και ISO 22241 diesel engines – NOx reductions agent AUS 32, κατάλληλο για να χρησιμοποιείται σε πετρελαιοκινητήρες νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,  παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του Δήμου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
	
	
	
	

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10w-40 (diesel oil )
( Κινητήρες diesel νέας τεχνολογίας)
Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό  , παρασκευασμένο από πρωτογενή υλικά & ειδικά πρόσθετα κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες (φορτηγών, λεωφορείων, μηχανημάτων έργου, αγροτικών μηχανημάτων, κινητήρων σκαφών). Συστήνεται για χρήση με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε Θείο (<50 ppm). Για κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V & EURO VI) και για μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
 Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA E4/Ε6/Ε7/Ε9  – API CJ-4 
Συμβατό με πετρελαιοκινητήρες νέας τεχνολογίας.
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
	ΝΑΙ 
	
	
	

	13
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 30  
 Υπερενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες, με ή χωρίς υπερτροφοδότηση. Με ειδικά πρόσθετα για καλύτερο καθαρισμό και λίπανση του κινητήρα. 
 Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
API CF  ή  API CD
 Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
	ΝΑΙ
	
	
	

	14
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  SAE 10 W– 40 (motor oil)
Yψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό SAE 10W – 40 κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες. Παρέχουν εξαιρετικό επίπεδο καθαρότητας στο κινητήρα και προστασία από τη φθορά.
Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις 
API SΝ/CF, ACEA A3 / B4, ΜΒ 229.1    
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
	ΝΑΙ
	
	
	

	15
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  SAE 5W - 40 
Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό SAE 5w-40, κατάλληλο για κινητήρες νέας τεχνολογίας υψηλών επιδόσεων  βενζίνης, πετρελαίου, αερίου επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εγγυημένο για καλύτερη λίπανση, άριστη προστασία του κινητήρα έναντι φθοράς & διάβρωσης. Κατάλληλο για μέγιστη απόδοση του κινητήρα διατηρώντας τον καθαρό από κατάλοιπα καύσης, με εξοικονόμηση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων.
Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις 
ACEA  Α3 Β3 Β4,  API  CF/ SN 
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

	ΝΑΙ
	
	
	

	16
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W - 40 moto
Πολύτυπο συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης ειδικά μελετημένο για όλους τους τετράχρονους υδρόψυκτους και αερόψυκτους κινητήρες scooter. 
ς μοτοσικλετών υψηλών απαιτήσεων, όλων των κατασκευαστών.
Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις   
API SΜ,  JACO MA2  
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
	ΝΑΙ
	
	
	

	17
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ moto
Ημισυνθετικό λιπαντικό δίχρονων μηχανών με σύστημα προανάμιξης ή ψεκασμού. Προσφέρει μέγιστη προστασία στο κινητήρα και χαμηλά επίπεδα καπνού.
Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις   
API TC,  JACO FD 
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
	ΝΑΙ
	
	
	

	18
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΎΠΟΥ HVLP- ISO 46 
( υδραυλικά συστήματα αυτοκινήτων & μηχανημάτων )
Υψηλής ποιότητας και σταθερότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων που προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση. Διαθέτει άριστες αντιτριβικές ιδιότητες και αντοχή σε πολύ υψηλά φορτία. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις και φορτία  με εξαιρετική συμπεριφορά στις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας.
Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP .
Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις 
DIN 51524 part3 HVLP
	ΝΑΙ
	
	
	

	19
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΎΠΟΥ HLP- ISO 68 
( υδραυλικά συστήματα αυτοκινήτων & μηχανημάτων )
Υψηλής ποιότητας και σταθερότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων που προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση. Διαθέτει άριστες αντιτριβικές ιδιότητες και αντοχή σε πολύ υψηλά φορτία. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις και φορτία  με εξαιρετική συμπεριφορά στις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας.
Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HLP .
Ελάχιστες Προδιαγραφές / εγκρίσεις 
DIN 5224 partΙΙ, HLP
	ΝΑΙ
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	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ DEXRON II-D
Ειδικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με προδιαγραφές Dexron ή Mercon. Ικανό να παρέχει μείωση τριβών και άριστη λειτουργία των μετατροπέων ροπής κι μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας.
Ελάχιστες προδιαγραφές / εγκρίσεις 
Σύμφωνο με τις προδιαγραφές DEXRON II-D, Mercon V,  MB 236.11 
	ΝΑΙ
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	ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
Γράσο γενικής χρήσης με βάση το Λίθιο (Li) με μεγάλη αντοχή στο ξέπλυμα από νερό και χημική σταθερότητα. Προσφέρει αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.  Πληροί τις απαιτήσεις όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων.  Θερμοκρασία λειτουργίας -30οC έως + 130οC.
Ελάχιστες προδιαγραφές / εγκρίσεις 
Σύμφωνο με τα πρότυπα Κ2Κ-30, ΜΒ 267, VW TL 735, NLGI class 2
	ΝΑΙ
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	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  75w-90
Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά , γραναζοκιβώτια και για υπερσύγχρονα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Θα παρέχει υψηλή σταθερότητα και απόδοση σε όλες τις συνθήκες και θα προστατεύει από φθορές διαβρώσεις και σκουριά. 
Ελάχιστες προδιαγραφές / εγκρίσεις 
Σύμφωνη με τα πρότυπα API GL 4       
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταχώρησης σε κατάλογο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

	ΝΑΙ
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	Τα λιπαντικά και συναφή είδη θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου  εντός δέκα (10)  εργάσιμων ημερών από την παραγγελία
	ΝΑΙ

	
	
	

	
	
	



