	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:2] [2: 


] 


	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 100W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥10.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	5000 °Κ(±500°Κ)
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I 
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC), (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:3] [3: 


] 


	
2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 150W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥15.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	5000 °Κ(±500°Κ)
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I 
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:4] [4: ] 


	3
	Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W περίπου 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΣΧΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	Αχλαδωτός
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	30 Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 3300Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥ 110lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	100 – 260 Volt
	
	

	
	ANTIKEΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
	2κV
	
	

	
	KΑΛΥΚΑΣ
	Βιδωτός Ε27
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ 
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 30(°C) ~ + 45 (°C)
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥40.000 h
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:5] [5: ] 


	4
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	≤9 Watt
	
	

	
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΜΜ
	100 λαμπτήρες/10m
	
	

	
	ΔΙΑΤΟΜΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	6-7mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V,
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
	λευκό ψυχρό ή θερμό
	
	

	
	ΚΑΛΩΔΙΟ
	καουτσούκ τύπου H03RNF ή H05RNF
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:6] [6: ] 


	5
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος κόκκινου χρώματοςμε 36LED/m
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	≤4,6 Watt/m
	
	

	
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΜΜ
	36 λαμπτήρες/m
	
	

	
	ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
	13mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V,
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
	Κόκκινο
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	100.000h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:7] [7: ] 
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	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος πράσινου χρώματοςμε 36LED/m
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	≤4,6 Watt/m
	
	

	
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΜΜ
	36 λαμπτήρες/m
	
	

	
	ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
	13mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V,
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP 65
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
	Πράσινο
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	100.000h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ[endnoteRef:8] [8: ] 
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	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ
	καουτσούκ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
	H05RNF
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP 65
	
	

	
	ΧΡΗΣΗ
	για φωτοσωλήνα μονοκάναλο LED/Φ13mm
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
	EN 60598
	
	



