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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

            



              Αριθμός Μελέτης:  30 /2021
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ομάδα Α: άρθρα 1-4,6-13, 17, 20  & ομάδα Β : 1-6) για την προμήθεια με τίτλο: 
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων »

Εκτιμώμενης αξίας 250.480,00 € με ΦΠΑ 24%
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	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

	ΟΜΑΔΑ Α « Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς  »
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	«Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»  (CPV: 43325000-7)
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	Σύνθετο inox με δύο πλατφόρμες με γέφυρα σχοινιών και στύλο
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~5923mm
Απαιτούμενος χώρος

~8900x6400mm

Πλάτος

~3846mm
Ύψος

~3000mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1690mm

Πιστοποίηση

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή,           

• Μία (1) τριγωνική πλατφόρμα με τρίριχτη σκεπή

• Μία (1) καμπύλη σκάλα ανάβασης

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα.

• Μία (1) γέφυρα σχοινιών.

• Ένα (1) στύλο πυροσβέστη με πατήματα

• Ένα (1) πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

• Ένα (1) πλέγμα σχοινιών για ανάβαση

• Δύο (2) πάνελ αναρρίχησης                                                                                                                                      
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή 

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

•(4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρουν ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση, 

•(1)Μία πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι»,

•(1) Ένα σκέπαστρο μονόριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή hpl.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση.

Τριγωνική πλατφόρμα με τρίριχτη σκεπή 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τρις (3) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

• Ένα (1) σκέπαστρο τρίριχτο κατασκευασμένο από HPL ή HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE.

Τσουλήθρα πολυαιθυλενίου

Η τσουλήθρα είναι ευθεία με μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό.

Πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

Για την γέφυρα σχοινιών   θα χρησιμοποιείται πλέγμα σχοινιών, το οποίο θα στηρίζεται σε δύο ανοξείδωτες καμπύλες κολώνες. Το πλέγμα θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. 

Πάνελ ανάβασης

Για την ανάβαση στη τριγωνική πλατφόρμα με σκεπή θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης.`

Γέφυρα σχοινιών με πατήματα

Η γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται τέσσερα (4) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα σε διαφορετικό ύψος.

Καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης

Σε μία από τις πλευρές της τετράγωνης πλατφόρμας και σε μία της τρίγωνης, θα προσαρμοστούν σε ειδικές θέσεις (4) τέσσερις ανοξείδωτοι σωλήνες καμπυλόμορφης γεωμετρίας, που τηρούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους για τη διευκόλυνση ανάβασης του χρήστη.

Πλέγμα σχοινιών σαν ιστό αράχνης για αναρρίχηση

Ο ιστός αράχνης αποτελείται από ένα πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. 

Στύλος πυροσβέστη

Ο στύλος πυροσβέστη με τέσσερα (4) πατήματα για αναρρίχηση,  κατασκευάζεται από ανοξείδωτο σωλήνα και θα προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της τριγωνικής πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος.
	ΝΑΙ
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	Ελατήριο με φιγούρα ζώου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Απαιτήσεις ασφαλείας
Απαιτούμενος χώρος
~3500 x 2400 mm
8,4 m2
Ελεύθερο ύψος πτώσης
~470 mm
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα
3+
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου
Μήκος
~930 mm
Πλάτος
~350 mm
Ύψος
~700 mm
Μάζα
~10 kg
Το όργανο αποτελείται από :

•
(1) Μία φιγούρα ζώου με χειρολαβές και κάθισμα,

•
(1) Ένα ελατήριο με βάση στήριξης
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η φιγούρα ζώου όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη της κατασκευάζονται από HDPE πάχους 19 mm. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

	ΝΑΙ
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	Σύνθετο inox με τρείς πλατφόρμες
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~5541 mm
Απαιτούμενος χώρος

~7256 x 7530 mm |39,1  m2
Πλάτος

~4296 mm
Ύψος

~2970mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1690 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017-1,3

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

• (1) Μία τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

• (2) Δύο τετράγωνες πλατφόρμες με τετράριχτη σκεπή 

• (1) Μία  ανοξείδωτη τσουλήθρα 

• (1) Ένα πάνελ αναρρίχησης για ανάβαση  

• (1) Ένα πλέγμα σχοινιών σαν ιστό αράχνης για αναρρίχηση

• (1) Μία γέφυρα σχοινιών με πατήματα

• (1) Μία καμπύλη σκάλα ανάβασης

• (1) Ένας στύλος πυροσβέστη 

• (4) Τέσσερις καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τρείς (3) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE.

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή. 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τέσσερις (4) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

• Ένα (1) σκέπαστρο τετράριχτο κατασκευασμένο από HPL ή HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE. Στη μία πλατφόρμα συνδέεται σε κατάλληλες θέσεις η ανοξείδωτη τσουλήθρα και στην άλλη ο στύλος του πυροσβέστη.

Ανοξείδωτη τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από HPL. 

Πάνελ αναρρίχησης 

Για την ανάβαση στη πλατφόρμα χωρίς σκεπή θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης.

Πλέγμα σχοινιών σαν ιστό αράχνης για αναρρίχηση 

Για τη σύνδεση μεταξύ των δύο πλατφορμών θα χρησιμοποιείται πλέγμα σχοινιών με τη μορφή του ιστού της αράχνης. Το πλέγμα θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. 

Γέφυρα σχοινιών με πατήματα

Η γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται τέσσερα (4) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα σε διαφορετικό ύψος.

Καμπύλη σκάλα ανάβασης

Για την ανάβαση στη τετράγωνη πλατφόρμα με τη τσουλήθρα θα χρησιμοποιείται ανοξείδωτη καμπύλη σκάλα με (6) έξι ευθύγραμμα πατήματα.

Στύλος πυροσβέστη

Ο στύλος πυροσβέστη θα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο σωλήνα και θα προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος.

Καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης

Σε κάθε μία από τις τετράγωνες πλατφόρμες θα προσαρμοστούν σε ειδικές θέσεις (2) δύο ανοξείδωτοι σωλήνες καμπυλόμορφης γεωμετρίας, που τηρούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους για τη διευκόλυνση ανάβασης του χρήστη

	ΝΑΙ
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	Κούνια αλουμινίου φωλιά
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~3300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~6900x3300mm|22,8m2
Πλάτος

~2000 mm
~5900 x 3300mm|19,5 m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

•
(1) Μία αλουμινένια οριζόντια δοκό,

•
(4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου,

•
(1) Ένα κάθισμα φωλιά με αλυσίδες,

•
(2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται δύο κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Το κάθισμα έχει μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών  Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια. Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
	ΝΑΙ
	

	6
	Κούνια 4 θέσεων παίδων-νηπίων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~6300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~7100x 6300mm|44,8 m2
Πλάτος

~2000 mm
~6100 x 6300mm|38,5 m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

  • (2) Δύο οριζόντιες δοκούς αλουμινίου,

  • (6) Έξι υποστυλώματα αλουμινίου,

  • (2) Δύο καθίσματα νηπίων με αλυσίδες,

  • (2) Δύο καθίσματα παίδων με αλυσίδες
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρουν ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη κεκλιμένων υποστυλωμάτων, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης των οριζοντίων δοκών με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Τα καθίσματα νηπίων έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από  καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Όλα τα καθίσματα αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

	ΝΑΙ
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	Τραμπάλα Αλουμινίου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~2550mm

Απαιτούμενος χώρος

~4550 x2350mm
10,3 m2
Πλάτος

350mm

Ύψος

810mm

Ελεύθερο ύψος πτώσης

600mm
Μάζα

~10kg
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από  δοκό αλουμινίου διαστάσεων
100Χ100mm και πάχους 2,5mm,
που
φέρει
ειδικό
προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και  επιπλέον  εσωτερική  ενίσχυση.  Η οριζόντια δοκός φέρει
επιπλέον εσωτερική ενίσχυση απόχαλύβδινηκοιλοδοκόπάχους2mm. Στις άκρες της δοκού τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  21mm.  Κάτω  από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για  την  απόσβεση  της
ταλάντωσης. Μπροστά από
κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που  στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο.

Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας. Η τραμπάλα προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
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	Διαδραστικό πάνελ
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος
~1.690 mm
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα
1+
Πλάτος
~0.100 mm
Απαιτούμενος χώρος
~46900x31000 mm
Ύψος
~1.000mm
Ελεύθερο ύψος  πτώσης
>0.600mm
Το όργανο αποτελείται από:


(1)Ένα scoretaple

(2)Δύο ορθοστάτες αλουμινίου
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	Πλατφόρμα με τσουλήθρα νηπίων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~1817mm
Απαιτούμενος χώρος

~5224x4642 mm
Πλάτος

~1675 mm
Ύψος

~1260 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~480 mm
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

+1,5
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

•
Τρις (3) κολώνες κυκλικής διατομής

•
Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE.

Ανοξείδωτη τσουλήθρα

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από HPL.

Ράμπα αναρρίχησης

Για την ανάβαση στη τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή, θα χρησιμοποιείται πάνελ με μικρή κλίση το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από HDPE ή HPL.
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	Κούνια 2 θέσεων αλουμινίου παίδων και νηπίων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~3300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~7100x3300mm|23,4m2
Πλάτος

~2000 mm
~6100 x 3300mm|20,2m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

όργανο αποτελείται από :

•
(1) Μία οριζόντια δοκό αλουμινίου,

•
(4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου,

•
(1) Ένα κάθισμα νηπίων με αλυσίδες,

•
(1) Ένα κάθισμα παίδων με αλυσίδες,

•
(2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Το κάθισμα παίδων έχει διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Το κάθισμα νηπίων έχει διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχει την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Και τα 2 καθίσματα αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
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	Σύνθετο με τρείς πλατφόρμες και δύο γέφυρες σχοινιών
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Απαιτήσεις ασφαλείας
Απαιτούμενος χώρος
~10526x6324 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης
~1250 mm
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα
+3
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου
Μήκος
~7875 mm
Πλάτος
~3834 mm
Ύψος
~2970 mm
Το όργανο αποτελείται από :

•
Δύο (2) πλατφόρμες με τρίριχτη σκεπή

•
Μία (1) πλατφόρμα με τετράριχτη σκεπή

•
Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα

•
Μία (1) καμπυλώμορφη γέφυρα σχοινιών

•
Μία (1) γέφυρα σχοινιών

•
Ένα (1) σωλήνα πυρόσβεσης με πατήματα

•
Ένα (1) panel ανάβασης

•
Ένα (1) σύνθετο αναρρίχησης με panel και σχοινιά

•
Ένα (1) πλέγμα σχοινιών για ανάβαση

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δύο Τριγωνικές πλατφόρμες με τρίριχτη σκεπή Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

•
Τρις (3) inox κολώνες κυκλικής διατομής

•
Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

•
Ένα (1) σκέπαστρο τρίριχτο κατασκευασμένο από HPL ή HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE.

Τετράγωνη πλατφόρμα με τετράριχτη σκεπή. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

•
Τέσσερις (4) inox κολώνες κυκλικής διατομής

•
Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE.

Ανοξείδωτη τσουλήθρα

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από HPL.

Πλέγμα αναρρίχησης

Για την ανάβαση στη τετράγωνη πλατφόρμα με τετράριχτη σκεπή θα χρησιμοποιείται πλέγμα σχοινιών, το οποίο θα στηρίζεται σε δύο ανοξείδωτες καμπύλες κολώνες. Το πλέγμα θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα.

Γέφυρα σχοινιών

Η
γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα στο ίδιο ύψος.

Γέφυρα σχοινιών καμπυλωτή

Η
γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα στο ίδιο ύψος.

Στύλος πυροσβέστη

Ο
στύλος πυροσβέστη με τέσσερα (4) πατήματα για ανάβαση, κατασκευάζεται από ανοξείδωτο σωλήνα και θα προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της τριγωνικής πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος.

Πάνελ αναρρίχησης

Για την ανάβαση στη τετράγωνη πλατφόρμα με τετράριχτη σκεπή θα χρησιμοποιείται πάνελ κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης.

Πλέγμα σχοινιών σαν ιστό αράχνης για αναρρίχηση και panel

Το πλέγμα σχοινιών μαζί με το panel θα στηρίζεται σε δύο ανοξείδωτες (inox) καμπύλες κολώνες κυκλικής διατομής. Ο ιστός αράχνης αποτελείται από ένα πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. Ενώ το panel έχει καμπυλόμορφο σχήμα με ειδικές λαβές αναρρίχησης.
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	Μύλος αλουμινίου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~1250 mm
Απαιτούμενος χώρος

~5250 x 5250 mm|21,6 m2
Πλάτος

~1250 mm
Ύψος

~985 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~250 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176 /1 , 5

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

      •
(1) Μία βάση στήριξης,

      •
(1) Έναν μύλο παίδων,

     •
(1) Έναν άξονα περιστροφής.
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από κοίλους δοκούς τετραγωνικής διατομής 30Χ30mm. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από φύλλο αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Πάνω στο πάτωμα τοποθετούνται σταυροειδώς δύο κάγκελα στήριξης 840mm από σιδηροσωλήνα Φ32mm. Τα κάγκελα έχουν μορφή στρογγυλεμένου Γ και συνδέονται με την κεντρική κολώνα από προφίλ αλουμινίου διατάσεων 100mm x 100mm. Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ40mm, καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ88mm x 4mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), παραλαμβάνει την περιστροφική κίνηση του μύλου. Ο μύλος προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
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	Αναρρίχηση με panel και σχοινιά
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος χώρος                  ~5991x5602 mm

Ελεύθερο ύψος πτώσης             ~1940 mm

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα     +3
Το όργανο αποτελείται από :

•
Δύο (2) panel με ειδικές λαβές

•
Μία (1) αναρρίχηση σχοινιών
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πλέγμα αναρρίχησης

Για την ανάβαση στη μία καμπύλη της σύνθεσης θα χρησιμοποιείται πλέγμα σχοινιών, το οποίο θα στηρίζεται σε μία ανοξείδωτη καμπυλωτή κολώνα. Το πλέγμα θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα.

Δύο πάνελ αναρρίχησης καμπυλόμορφο

Για την αναρρίχηση στις δύο πλευρές του παιχνιδιού θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης το οποίο θα στηρίζεται σε δύο inox κολώνες. 
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	Ανακρουστική επιφάνεια από βότσαλο

1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Το βότσαλο κοκκομετρίας 4-8 χιλ με συντελεστή ομοιομορφίας μικρότερο του 3 .Το προϊόν είναι  στρογγυλεμένο και πλυμένο, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου. Ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό/χαλαρό υλικό θα χρησιμοποιηθεί ποταμίσιο βότσαλο, χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναμου. Πλεονεκτήματα του υλικού αυτού είναι η φυσική απορρόφησή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά, και κυρίως η ασφάλεια και η ικανότητα απορρόφησης κρούσης. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα τοποθετηθεί σε βάθη 30 cm και 40 cm και σε σκάμματα βαθύτερα κατά 5 cm έως 10 cm. Η υψομετρική διαφορά επιτρέπει την αποτροπή της διασποράς του φυσικού/χαλαρού υλικού στον περιβάλλοντα χώρο. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωύφασμα. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων του βότσαλου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Επίσης, το βότσαλο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διαμόρφωση των περιοχών εγκιβωτισμού σε βάθη 40 και 50 cm, η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο, η σταλία των αυτοκινήτων, προμήθεια και η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα σκάμματα.
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	Συνθετικό δάπεδο
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Προμήθεια μεταφορά  και τοποθέτηση Συνθετικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων σε τόπο, που θα υποδείξει ο φορέας, και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό:
Ανακυκλωμένο Ελαστικό

Διαστάσεις:
500Χ500Χ40mm
Ύψος πτώσης :
1400mm
Βάρος:
6-7 kg/τεμ

Χρώμα:
Κεραμιδί

Ευρωπαϊκά πρότυπα :
ΕΝ1177


Οι ειδικές πλάκες δαπέδου για την απορρόφηση κρούσεων χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου απαιτείται προστασία από πτώσεις (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, πάρκα, παιδότοποι). Στην κάτω τους πλευρά φέρουν εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Οι διαστάσεις τους είναι 500Χ500Χ40mm και καλύπτουν ύψος πτώσης 1400mm. Στις περιπτώσεις που δεν εγκιβωτίζεται το δάπεδο, στις απολήξεις και στις γωνίες τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια.


Κατασκευάζονται από  90%  ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα πολυουρεθάνης. Η πάνω στρώση  περίπου 7mm αποτελείται από κόκκους φυσικού καουτσούκ οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος και συγκόλληση με κόλλα πολυουρεθάνης.


Το κοκκοποιημένο ελαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλακών διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας, της αντοχής στην κρούση, της αντίστασης στη θερμότητα, στην υγρασία, της επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων, της αντίστασης στο ηλιακό φως και στην υπέρυθρη ακτινοβολία , της απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων. 


Το υλικό ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας ΕΝ 1177:2008 και φέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :

Προστασία από τραυματισμούς 

•
Άριστη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες

•
Πορώδης υφή και υδατοπεδατότητα

•
Εύκολη επεξεργασία (κοπή, διαμόρφωση)

•
Εύκολη τοποθέτηση 

•
Ελάχιστη συντήρηση

•
Φιλικό προς το περιβάλλον ,   100%  ανακυκλώσιμο υλικό

•
Γρήγορη και οικονομική επισκευή σε περίπτωση τοπικής φθοράς η καταστροφής με αντικατάσταση μεμονωμένων πλακιδίων

Εφαρμογή 

Εφαρμόζεται απαραίτητα πάνω σε λείο δάπεδο από σκυρόδεμα (τσιμεντοκονία , βιομηχανικό δάπεδο) το οποίο είναι απαλλαγμένο από ουσίες όπως λάδια, σοβάδες, χώματα κ.α. Συγκολλάται με συνήθως χρήση κόλλας πολυουρεθάνης αλλά λόγω του βάρους τους και της συνδεσμολογίας που έχουν οι πλάκες μεταξύ τους (πύροι) μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς προσθήκη κόλλας, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους. Η τοποθέτηση γίνεται από έμπειρο συνεργείο με εξειδικευμένους τεχνίτες. Η εταιρεία φέρει πιστοποίηση εφαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Παραγωγή

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείται το πρότυπο EN1176 1-6, το σύστημα ποιότητας  ISO 9001:2008  καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001:2004

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών ήλωσης και στερέωσης, καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση του.
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	 «Όργανα εκγύμνασης υπαίθριου χώρου» (CPV: 37440000-4)
	
	

	1


	Όργανο γυμναστικής πίεσης στήθους
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ελεύθερο ύψος
0,41 m
πτώσης:
Διαστάσεις προιόντος:
0,83 x 0,85 x 1,81 m
(length x width x height)
Χώρος ασφαλείας:
3,83 x 3,85 m
(length x width)
Free zone:
12,6m2
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.

Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν. Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.

	ΝΑΙ
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	Όργανο Πίεσης ποδιών
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ελεύθερο ύψος
0,80 m
πτώσης:
Διαστάσεις  προιόντος:
1,15 x 0,47 x 1,81 m
(length x width x height)
Χώρος ασφαλείας:
4,48 x 3,49m
(length x width)

Free zone:
13,5 m2
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.

Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν. Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.

	ΝΑΙ
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	Όργανο γυμναστικής ελλειπτικής κίνησης
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ελεύθερο ύψος
0,30 m
πτώσης:
Διαστάσεις προιόντος:
1,25 x 0,57x 1,81 m
Χώρος ασφαλείας:
4,68 x 3,57 m
Free zone:
14,7 m2
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.

Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν. Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.

	ΝΑΙ
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	Όργανο γυμναστικής Δίζυγο
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ελεύθερο ύψος
0,30 m
πτώσης:
Διαστάσεις προιόντος:
0,92 x 0,7 x 1,81 m
Χώρος ασφαλείας:
3,94 x 3,65 m
Free zone:
12,5 m2
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή στρώση πούδρας πολυεστέρα. Οι επιφάνειες που προορίζονται για τη στήριξη του χρήστη είναι επενδυμένες με ειδικό αντιολισθητικό υλικό για την καλύτερη στήριξη τους. Οι χειρολαβές και τα καθίσματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την προσθήκη ειδικών συστατικών για την αύξηση της αντοχής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.

Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν. Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.
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	Όργανο εκγύμνασης χεριών και ώμων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Διαστάσεις προϊόντος:0,51 x 1,09 x 1,81m
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή στρώση πούδρας πολυεστέρα.

Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν. Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.

	ΝΑΙ
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	Όργανο  εκγύμνασης  χεριών
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
    Διαστάσεις προιόντος:  0,87 x 1,01 x 1,83 m
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευές αποτελούνται από θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, βαμμένο με τριπλή στρώση πούδρας πολυεστέρα.

Οι διατομές των χειρολαβών ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολική λαβή και γενικότερα οι διατομές των επιμέρους στοιχείων έχουν μελετηθεί για την εξασφάλιση της αντοχής των φορτίων που φέρουν. Στα κινούμενα μέρη χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από πολυαμίδιο για την ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

Στο σύνολο της κάθε κατασκευή έχει εξασφαλισμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ανθεκτικότητα για την περίπτωση βανδαλισμού.
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