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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Επιλέγονται τα προσφερόμενα είδη

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:

Επωνυμία: 

Διεύθυνση:

Τηλ., FAX, Email:

ΠΡΟΣ:
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α 
ΤΚ49100– Κέρκυρα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Που αφορά το έργο: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση εκδηλώσεων της Πράξης, με τίτλο «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», σύμφωνα με την αριθ. 11211/31-03-2022 διακήρυξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την τεχνική μας προσφορά με τους κατωτέρω όρους.

Για την υποστήριξη και υλοποίηση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «Γιορτών Πόλης», προκειμένου αυτές να πραγματοποιηθούν µε τεχνική αρτιότητα, προβλέπεται να γίνει προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αποτελείται από βασικά πακέτα υλικών, ικανά να καλύψουν μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, ενώ για απαίτηση παραπάνω υλικών για την υλοποίηση πολύ μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων, αναλαμβάνω τη μίσθωση του επιπλέον εξοπλισμού.
Ειδικότερα προβλέπονται:
· Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (κονσόλες, ηχεία, μικρόφωνα κλπ)

· Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός (φώτα, καλώδια, πρίζες κλπ)

· Μουσικά όργανα & αναλόγια

· Πτυσσόμενη εξέδρα και καρέκλες

Τα παραπάνω ομαδοποιούνται και αναλύονται ως εξής:
	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	
	Τμήμα  1: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (κονσόλες, ηχεία, μικρόφωνα κλπ)

	1
	Ηχείο
	Αυτοενισχυόμενο ηχείο με μεγάφωνο νεοδυμίου 15" και πηνίο 3 ". Μονάδα υψηλών συχνοτήτων με πηνίο φωνής 2". Ισχύς: 1800W (Dynamic) και 1200W (Continuous). Ενισχυτής Class-D. Οθόνη LCD για ρυθμίσεις του ηχείου. Ενσωματωμένο DSP με έτοιμα προγράμματα λειτουργίας. Είσοδοι: 2 x XLR-1/4" combo (line in), USB. Έξοδοι: 2 x XLR (thru/output). Απόκριση Συχνότητας: 37Hz – 19.7kHz. μέγιστο peak SPL: 137 dB SPL @ 1m. Βάρος λιγότερο από 27 κιλά.
	4

	2
	Ηχείο
	Αυτοενισχυόμενο ηχείο με μεγάφωνο νεοδυμίου 12" και πηνίο 3 ". Μονάδα υψηλών συχνοτήτων με πηνίο φωνής 2". Ισχύς: 1800W (Dynamic) και 1300W (Continuous). Ενισχυτής Class-D.  Οθόνη LCD για ρυθμίσεις του ηχείου. Ενσωματωμένο DSP με έτοιμα προγράμματα λειτουργίας. Είσοδοι: 2 x XLR-1/4" combo (line in), USB. Έξοδοι: 2 x XLR (thru/output). Απόκριση Συχνότητας: 37Hz – 19.7kHz. Βάρος λιγότερο από 23 κιλά.
	4

	3
	Βάση ηχείου
	Βάση ηχείου. Σετ από δύο. Υποβοήθηση με αέρα μαζί με μία θήκη μεταφοράς. Άνοιγμα βάσης τουλάχιστον: 1100 mm. Ελάχιστο ύψος τουλάχιστον: 1250 mm. Μέγιστο ύψος τουλάχιστον : 1900 mm. 

Βάρος λιγότερο από 4.5 kg. Μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 45 kg. 

Διάμετρος σωλήνα στο τμήμα που στηρίζεται το ηχείο: 35 mm.
	4

	4
	Μικρόφωνο
	Δυναμικό μικρόφωνο υπερκαρδιοειδές κατάλληλο για ομιλία και φωνητικά. Ευαισθησία τουλάχιστον 1,9mV/Pa, απόκριση συχνότητας 43Hz-17.5kHz, βάρος  λιγότερο από 400gr.
	10

	5
	Μικρόφωνο
	Ενσύρματο πυκνωτικό μικρόφωνο πουράκι, καρδιοειδές. απόκριση συχνότητας 22Hz-19KHz, ευαισθησία τουλάχιστον 15mV/Pa, max SPL τουλάχιστον 136dB. Περιλαμβάνει αντιανέμιο, μανταλάκι στήριξης. Κατάλληλο για brodcasting, spot mic, έγχορδα, πνευστά, κρουστά, πιάνο, ενισχυτές κιθάρας. 
	16

	6
	Μικρόφωνο
	Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με απόκριση συχνότητας 23Hz – 19.5KHz, ευαισθησία –36 db re 1Mv Pa, κύκλωμα εξαιρετικά χαμηλού θορύβου και καρδιοειδές πολικό διάγραμμα . Περιλαμβάνει δερμάτινη μαλακή θήκη μεταφοράς και μανταλάκι στήριξης.
	8

	7
	Μικρόφωνο
	Σύστημα infrared για χρονισμό συχνότητας πομπού και δέκτη

Ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον 12 μικροφώνων στον ίδιο χώρο.

Bandwidth συστήματος τουλάχιστον 40MHz με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 1400 συχνοτήτων.

Ισχύς εκπομπής πομπού RF τουλάχιστον 30mW. 

Πομπός χειρός με διακόπτη mute
Πομπός με οθόνη LCD και δυνατότητα αναγραφής λειτουργών όπως, όνομα, συχνότητα,  σήμα AF, στάθμη μπαταρίας.

Δέκτης με οθόνη LCD και δυνατότητα αναγραφής λειτουργιών όπως, όνομα, συχνότητα, στάθμη RF, στάθμη μπαταρίας πομπού.

Δυνατότητα ρύθμισης του Squelch.

Πομπός χειρός με διακόπτη mute και δυναμική κάψα καρδιοειδές. 
	4

	8
	Βάση μικροφώνου
	Μαύρη τρίποδη επιδαπέδια βάση για μικρόφωνο, με οριζόντιο βραχίονα.
Μήκος οριζόντιου βραχίονα τουλάχιστον 750mm. Ελάχιστο ύψος: 900mm
Μέγιστο ύψος: 1600mm. Βάρος λιγότερο από 4Kg. Υλικό κατασκευής σωλήνων: Σίδηρος
Ρύθμιση ύψους: Με περιστροφικό χειριστήριο
Ρύθμιση οριζόντιου βραχίονα: Με πεταλούδα
	40


	9
	CD PLAYER
	Επαγγελματικό CD PLAYER με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
USB Drive υποστήριξη. CD/MP3 CD υποστήριξη. RCA και Balanced XLR έξοδοι
ID3 Tag και Folder support. 4,8,16,100% Pitch Control και Master Tempo
Seamless Loop. Auto BPM counter. Διαστάσεις : Μήκος 48,3 εκ. X Πλάτος 27 εκ. X Βάθος 8,9 εκ. Βάρος : 4,6 κιλά
	2

	10
	Κονσόλα
	Κονσόλα μίξης ήχου 20 καναλιών.
12 είσοδοι MIC/LINE με Combo XLR/Jack. , 2 είσοδοι MIC/LINE stereo με XLR/Jack.
2 είσοδοι MIC/LINE stereo με XLR/RCA. 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus.
4 AUX (συμπεριλαμβανομένου και του effect).
Προενισχυτές μικροφώνου «D-PRE» τοπολογίας «Darlington».
1-Knob compressors στα κανάλια 1-8.
EQ 3 περιοχών για όλα τα κανάλια και με παραμετρικό στην μεσαία περιοχή για τα κανάλια 1-12.
Ενσωματωμένο ψηφιακό effect SPX με 24 προγράμματα.
Σύνδεση USB «24-bit/192kHz 2in/2out» πολλαπλών λειτουργιών.
Audio playback από PC.
Συμβατότητα με iPad μέσω Lightning to USB Camera Adapter. 
Περιλαμβάνεται άδεια χρήσης λογισμικού «Cubase AI DAW. 
Φίλτρο HPF 80 Hz, 12 dB/oct σε όλα τα κανάλια.
+48V phantom power για όλα τα κανάλια MIC.
Έξοδοι, 2x XLR balanced /Jack stereo, 4x group/jack, 4x Aux/jack, 2x monitor/jack, 1x headphones/jack. 
	2

	11
	Θήκη μεταφοράς
	Μαλακή θήκη μεταφοράς κονσόλας
	2

	12
	Κονσόλα Φωτισμού
	16 Fixture
14 Channel per fixture DMX Light Controller with USB
Standard DMX512/RDM protocol 
224 DMX channels, 16 fixtures individually controllable 14 channels controllable per fixture, 20 scenes, 20 chase with up to 200 steps, can be run indiviually or simultaneous
Αdjustable loop run from 1 to 200
Chase control can be by fader, tap sync, sound, auto mode 
USB port for data backup and software upgrades
RDM protocol, console can set the fixture DMX address remotely
Sound sensitivity adjustable by fader
DMX strobe feature, you can strobe one or more channels per fixture
1-20Hz adjustable, 3 pin XLR output, 3U 19' adapter plates included.
	1

	13
	Θήκη μεταφοράς
	Θήκη για την κονσόλα φωτισμού.
	1

	
	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1
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	Τμήμα 2: Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός (φώτα, καλώδια, πρίζες κλπ)

	14
	Καλώδιο
	Καλώδιο Multi με Stage box 16 εισόδων XLR - 4 εξόδων XLR με καλώδιο μήκους 25m.
	2

	15
	Φωτιστικό LED
	Φωτιστικό LED PAR ισχύος 18x8 Watt  (RGBW). Φωτεινότητα 2250 lux στα 3 μέτρα. Χειρισμός μέσω DMX (4ή 8 κανάλια). Σώμα από αλουμίνιο. Βάρος 2 κιλά. Κάθε φωτιστικό συμπεριλαμβάνει γάντζο ανάρτησης, καλώδιο DMX 2 μέτρων και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
	16

	16
	Θήκη μεταφοράς
	Θήκη για φύλαξη και μεταφορά των LED PARS. Η θήκη χωράει 8 τεμάχια.
	2

	17
	Σταντ με ανύψωση
	Ελάχιστο ύψος:1870 mm. Μέγιστο ύψος:4000 mm. 

Διατομή σωλήνας: Ø 35 mm.  Βάρος23 kg.  Ανυψωτική ικανότητα: 85 Kg
Ελάχιστο μήκος βραχίωνα: 1530 mm. Μέγιστο μήκος βραχίωνα: 2300 mm.
Βάρος : 3,95 kg. Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 30 Kg
	4

	18
	Καλώδιο
	Καλώδιο από ένα XLR-3 αρσενικό σε ένα XLR-3 θηλυκό 10m
	80

	19
	Καλώδιο
	Καλώδιο από ένα XLR-3 αρσενικό σε ένα XLR-3 θηλυκό 5m
	40

	20
	Καλώδιο
	Καλώδιο από ένα XLR-3 αρσενικό σε ένα XLR-3 θηλυκό 2m
	20

	21
	Καλώδιο
	Καλώδιο από ένα ίσιο καρφί 6.3mm mono αρσενικό σε ένα ίσιο καρφί 6.3mm mono αρσενικό 5m
	10

	22
	Καλώδιο
	Καλώδιο ρεύματος με φισ σούκο αρσενικό στη μία και θηλυκό στην άλλη μεριά  20μ.
	5

	23
	Καλώδιο
	Καλώδιο ρεύματος με φισ σούκο αρσενικό στη μία και θηλυκό στην άλλη μεριά  10μ.
	20

	24
	Καλώδιο
	Καλώδιο ρεύματος με φισ σούκο αρσενικό στη μία και θηλυκό στην άλλη μεριά    5μ.
	20

	25
	Πολύπριζο
	Πολύπριζο ρεύματος 4 θέσεων.
	20

	26
	Θήκη μεταφοράς
	Flight case για 2 μονάδες / θέσεων από ισχυρό και ανθεκτικό πλαστικό και αλουμίνιο, 19'' rack, Βάθος 42 εκ., με χώρο για τοποθέτηση καλωδίων και λοιπού εξοπλισμού
	2

	ΤΕΜΑΧΙΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2
	241
	
	241

	Τμήμα  3: Μουσικά όργανα και αναλόγια

	27
	Ηλεκτρικό πιάνο τύπου ουρά
	Χρώμα: Μαύρο . Αριθμός Πλήκτρων: 88.  Βαρυκεντρισμένο Πληκτρολόγιο: Ναι
Ευαισθησία Πλήκτρων: Ναι. Ηχογράφηση: Ναι. Πολυφωνία: 256
Τύπος Κλαβιέ: GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement
Αριθμός Πλήκτρων: 88, Ευαισθησία Πλήκτρων: Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2, Fixed
Αριθμός Πεντάλ: 3, Λειτουργίες Πεντάλ: Damper with half pedal effect, Sostenuto, Soft
Αριθμός 'Hχων: 36
Αριθμός Τραγουδιών: 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs
Σύνδεση USB: Ναι. Dual/Split: Ναι.  Μετρονόμος: Nαι.
MIDI: IN, OUT, THRU.  Ηχεία: (25W + 10W) x 2.  Πολυφωνία: 256
Τεχνολογία Παραγωγής Ήχων: Yamaha CFX, Bosendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling. Δυνατότητα Hχογράφησης: Nαι.  Αριθμός Kαναλιών: 16
Εφφέ: Reverb, Chorus, Brilliance, Master Effect,Intelligent Acoustic Control (IAC).Key-off Samples: Nαι.  String Resonance: Nαι.  USB Audio Recorder: Nαι. Transpose/ Tuning: Nαι.  Έξοδος Ακουστικών: x 2.
Διαστάσεις (Π x Y x B): 143.0 cm x 93.2 cm x 114.7 cm.  Βάρος: 103 kg

	1

	28
	Ηλεκτρικό/
stage piano
	Ηλεκτρικό/stage piano με 88 βαρυκεντρισμένα πλήκτρα.
88 πλήκτρα NWX (Natural Wood X και συνθετικό υλικό από έβενο με ivory keytops)
Ήχος πιάνου από το Bosendorfer (Imperial) Yamaha CFX
Smooth release. 256 νότες πολυφωνία. 500 ήχοι. Dual, Duo και Split Voice Mode
Εφέ: 6 Reverb, 3 Chorus. Προεπιλεγμένα τραγούδια: 21 (voice demo) 50 (piano)
16-Track recording (250 τραγούδια). Εσωτερική flash μνήμη: περίπου 1.4 MB
Μετρονόμος.  Οθόνη LCD (128 x 64 dots).  Transpose.  Bluetooth
USB to host, USB to device. 2 Συνδέσεις ακουστικών.  Midi (In / Out)
Aux In. Aux out (L / L + R, R). Ηχεία: 15W + 5W. Acoustic Optimiser
Intelligent Acoustic Control (IAC). Χρώμα: Black. Διαστάσεις: 1336 x 145 x 376 mm
Βάρος: 22 κιλά. Περιλαμβάνει τροφοδοτικό (PA-300C), FC4A sustain πετάλι και αναλόγιο
	2

	29
	Θήκη πιάνου
	Mαλακή θήκη με ρόδες για εύκολη μεταφορά. Κατασκευασμένη από αδιάβροχο υλικό και 30mm εσωτερική επένδυση. Διαστάσεις: 107 x 36 x 15 cm.
	2

	30
	Βάση πιάνου
	Βάση για το Stage Piano.Ύψος: από 594 έως 946 mm.  Βάρος βάσης: 5.4 kg.  Μέγιστο βάρος στήριξης οργάνου: 50 kg
	2

	31
	Αναλόγιο
	Αναλόγιο Μουσικής ορχήστρας με μεταλλική πλάτη.
Ελάχιστο ύψος: 78 cm . Μέγιστο ύψος: 125 cm. Bάρος αναλογίου: 2.60 kg
Διάμετρος βάσης: O 600 mm. Διαστάσεις πλάτης: 500 x 340 mm. Χρώμα: Mαύρο ματ
	50

	32
	Αναλόγιο
	Αναλόγιο Μουσικής για ορχήστρα με αναδιπλούμενη πλάτη.
Πλάτος: 48 έως 98 cm. Ύψος: 33 cm. Βάθος: 5.5 cm. Εύρος ρύθμισης ύψους: 75 έως 129 cm. Διάμετρος ποδιών: 76 cm.
	4
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	Τμήμα  4: Πτυσσόμενη εξέδρα

	33
	Πτυσσόμενη Εξέδρα
	Εξέδρα εκδηλώσεων αδιάβροχη, συνολικού εμβαδού 60 τετραγωνικών μέτρων. Τα πόδια της εξέδρας να είναι τηλεσκοπικά και μέχρι του ύψους του 1 μέτρου για το σύνολο των 60 τετραγωνικών. Επιπλέον τηλεσκοπικά πόδια για τα 30 τετραγωνικά εξέδρας με ύψος 1 έως 1,5 μέτρα. Σκάλα για την εξέδρα με κάγκελο και δυνατότητα να τοποθετείται σε ύψος εξέδρας έως και 1 μέτρο. Όλοι οι απαραίτητοι σύνδεσμοι και διασυνδετικά προκειμένου για την ασφαλή στήριξη της εξέδρας.
	1

	Τμήμα 5: Καρέκλες

	34
	Καρέκλες
	Καρέκλα  πτυσσόμενη από ενισχυμένο πρωτογενές πλαστικό και μεταλλικό σκελετό για εύκολη και ασφαλή μεταφορά. Πλαστικά μέρη  από HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) και διαθέτει ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής.

Χρώμα επιφανείας: Λευκό. Σκελετός: Μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε γκρι χρώμα διαμέτρου φ25mm και πάχους 1mm. Διαστάσεις: 47x54,5x86 εκ. Ύψος καθίσματος: 45,5 εκ. Πάχος καθίσματος και πλάτης: 4,5 εκ. Βάρος. Καθαρό: 4.6k gr. Μικτό: 5k gr.
	2.000


Υποχρεώσεις αναδόχου

Α) Παράδοση εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. 

Β) Εκπαίδευση χρηστών

Οι χρήστες του εξοπλισμού που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, θα εκπαιδευτούν  για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες από την παράδοσή τους. 

Γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας - επισκευή – αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων
Όλα τα είδη συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας όπως προβλέπει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή βλάβης εντός της ισχύος της εγγύησης, θα γίνει επισκευή ή αντικατάστασή του εντός 15 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση παρακρατείται το 50% της εγγυητικής επιστολής.



[image: image2]
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5034586 (Κωδ. Απόφασης: 6270)
Σελίδα 5

[image: image1.png][image: image2][image: image3.png]


