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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

            



              Αριθμός Μελέτης:  24 /2021
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  για την προμήθεια(άρθρα 1-8 & 12,19) με τίτλο: 



«Παιδική χαρά Παλαιοκαστρίτσας»

Εκτιμώμενης αξίας 133.127,64 € με ΦΠΑ 24%
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	1
	Κούνια αλουμινίου παίδων και φωλιά
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~6300mm
Απαιτούμενος χώρος

~7100 x 6300mm|44,8 m2
Πλάτος

~2000 mm
~6100 x 6300mm|38,5 m2
Ύψος

~2250mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

  • (2) Δύο οριζόντιες δοκούς αλουμινίου,

  • (6) Έξι υποστυλώματα αλουμινίου,

  • (2) Δύο καθίσματα παίδων με αλυσίδες,

  • (1) Ένα κάθισμα φωλιά,

Περιγραφή 

Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται έξι κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις

440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση απόαλουμίνιο. Το κάθισμα έχει μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιώνΦ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια. Τα καθίσματα παίδων αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176-1:2017 | ΕΝ 1176-2:2017.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

	ΝΑΙ
	

	2
	Κούνια αλουμινίου νηπίων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~6300mm
Απαιτούμενος χώρος

~7100 x 6300mm|44,8 m2
Πλάτος

~2000 mm
~6100 x 6300mm|38,5 m2
Ύψος

~2250mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

  • (2) Δύο οριζόντιες δοκούς αλουμινίου,

  • (6) Έξι υποστυλώματα αλουμινίου,

  • (4) Τέσσερα καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.

Περιγραφή 

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρουν ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη κεκλιμένων υποστυλωμάτων, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης των οριζοντίων δοκών με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα πρότυπa ΕΝ 1176-1:2017 | ΕΝ 1176-2:2017.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

	ΝΑΙ
	

	3
	Κούνια αλουμινίου φωλιά
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~3300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~6900x3300mm|22,8m2
Πλάτος

~2000 mm
~5900 x 3300mm|19,5m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία αλουμινένια οριζόντια δοκό,

· (4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου,

· (1) Ένα κάθισμα φωλιά με αλυσίδες,

· (2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

Το όργανο αποτελείται από :

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται δύο κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Το κάθισμα έχει μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών  Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
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	Σύνθετο δραστηριοτήτων αλουμινίου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~11017 mm
Απαιτούμενος χώρος

~13596 x 10287 mm 

Πλάτος

~7726 mm
Ύψος

~2970 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1940 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017-1,3
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

• (2) Δύο τετράγωνες πλατφόρμες με τετράριχτη σκεπή 

• (4) Τέσσερις τριγωνικές πλατφόρες με τρίριχτη σκεπή 

· (2) Δύο σωλήνες ανάβασης με πατήματα

• (2) Δύο ανοξείδωτες τσουλήθρες 

• (2) Δύο μικρά κατακόρυφα πάνελ αναρρίχησης για ανάβαση  

• (1) Ένα πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

• (1) Μία γέφυρα σχοινιών με πατήματα

• (6) Έξι καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης

· (1) Ένα μικρό  κεκλιμένο πάνελ αναρρίχησης για ανάβαση  

· (1) Ένα τούνελ

· (1) Ένα μεγάλο πάνελ αναρρίχησης

·  (3) Τρεις γέφυρες σχοινιών

·  (1) Ένα πλέγμα σχοινιών - ιστός αράχνης για αναρρίχηση

Περιγραφή 

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή. 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τέσσερις (4) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

• Ένα (1) σκέπαστρο τετράριχτο κατασκευασμένο από HPL ή HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE. 

Τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τρεις (3) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1)τρίγωνη  πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

• Ένα (1) σκέπαστρο τρίριχτο κατασκευασμένο από HPL ή HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPL ή HDPE.

Σωλήνες ανάβασης με πατήματα

Για την ανάβαση στις τετράγωνες πλατφόρμες θα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτες καμπύλες σκάλες με ευθύγραμμα πατήματα.

Ανοξείδωτη τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από HPL. 

Πάνελ αναρρίχησης μικρό

Για την ανάβαση στη μία τετράγωνη  πλατφόρμα και στη μία τρίγωνη θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης, σε κατακόρυφη θέση.

Πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

Για τη σύνδεση μεταξύ μίας πλατφόρμας με το μεγάλο πάνελ αναρρίχησης θα χρησιμοποιείται πλέγμα σχοινιών με τη μορφή του ιστού της αράχνης. Το πλέγμα θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. 

Γέφυρα σχοινιών με πατήματα

Η γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται τέσσερα (4) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα σε διαφορετικό ύψος.

Καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης

Σε τρεις πλατφόρμες θα προσαρμοστούν σε ειδικές θέσεις από (2) δύο ανοξείδωτοι σωλήνες καμπυλόμορφης γεωμετρίας, που τηρούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους για τη διευκόλυνση ανάβασης του χρήστη.

Πάνελ αναρρίχησης μικρό

Για την ανάβαση και είσοδο στο τούνελ  θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης, σε κεκλιμένη  θέση.

Τούνελ από πολυαιθυλένιο

Το τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο.

Πάνελ αναρρίχησης μεγάλο

Για την ένωση  της αναρρίχησης με πλέγμα σχοινιών με μία τρίγωνη πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης, σε κατακόρυφη  θέση.

Γέφυρα σχοινιών

Η γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα στο ίδιο ύψος.

Πλέγμα σχοινιών - ιστός αράχνης για αναρρίχηση
Σο πλέγμα σχοινιών θα στηρίζεται σε δύο ανοξείδωτες (inox) καμπύλες κολώνες κυκλικής διατομής. Ο ιστός αράχνης αποτελείται από ένα πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Υ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα.
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176-1.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
	

	5
	Aναρρίχηση
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~4000mm
Απαιτούμενος χώρος

7400x7400mm |40,71  m2 (ΚΎΚΛΟΣ)
Πλάτος

~ 3500mm
Ύψος

~2400mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~ 1000mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

+5

Το όργανο αποτελείται από :

1 κεντρικό πυλώνα με θεμελίωση

6 κύρια σκοινιά ως ακμές με κατάλληλη θεμελίωση

Περιγραφή 

Το κύριο δομικό στοιχείο είναι ο  πυλώνας στήριξης έχει συνολικό μήκος 3400 mm, κυκλική διατομή Ø114 mm και πάχος τοιχώματος 3 mm. H κεφαλή του πυλώνα είναι κατασκευασμένη από συμπαγές (χυτό) κράμα αλουμινίου με στρογγυλεμένες ακμές.

Η δομή του πλέγματος αποτελείται από έξι κύρια σχοινιά θεμελιωμένα στο έδαφος με περιστρεφόμενους σφιγκτήρες (ενταντήρες)  που επιτρέπουν τη διόρθωση της προέντασης. Το πλέγμα του διχτυού είναι κατασκευασμένο από σκοινί  πολυπροπυλενίου ενισχυμένο με γαλβανισμένες χορδές (συρματόσκοινα). Η διάμετρος είναι 16mm. 

Τα στοιχεία που συνδέουν τα σχοινιά μεταξύ τους είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και αλουμίνιο. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες.

Ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.
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	Ελατήριο 4 θέσεων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~1200 mm
Απαιτούμενος χώρος

~3600x3600mm | 10,2m2
Πλάτος

~1200 mm
Ύψος

~620 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~600 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,6

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία βάση με χειρολαβές και κάθισμα,

· (1) Ένα ελατήριο με βάση στήριξης
Η βάση του οργάνου κατασκευάζεται από HPL, διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να σχηματίζονται τέσσερα καθίσματα περιμετρικά. Στο κέντρο της βάσης τοποθετείται κυκλική χειρολαβή από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm για τη στήριξη των χρηστών. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
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	Τραμπάλα Αλουμινίου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~2500mm
Απαιτούμενος χώρος

~4500x2300mm | 10,3 m2
Πλάτος

~300mm
Ύψος

~600mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1000mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,6

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία δοκός ταλάντωσης αλουμινίου,

· (1) Μία βάση ταλάντωσης 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Η οριζόντια δοκός φέρει επιπλέον εσωτερική ενίσχυση από χαλύβδινη κοιλοδοκό πάχους 2mm. Στις άκρες της δοκού τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο.

Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο.

Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
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	Μύλος παίδων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~2060 mm
Απαιτούμενος χώρος

~6060x6060mm | 28,8m2
Πλάτος
~2060 mm
Ύψος

~600 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1000 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176-1:2017,ΕΝ 1176-5:2008
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία βάση στήριξης,

· (1) Έναν άξονα περιστροφής,

· (1) Μία μεταλλική  αντιολισθητική επιφάνεια περιστροφής,

Η βάση στήριξης του περιστρεφόμενου δίσκου ισορροπίας είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ 114 mm σε συνδυασμό με ειδικό κατασκευασμένο αγκύριο, προκειμένου ο άξονας περιστροφής του δίσκου να βρίσκεται υπό κλίση. Πάνω στον άξονα περιστροφής τοποθετείται το πάτωμα από μεταλλική αντιολισθητική επιφάνεια στη μια πλευρά. Ο δίσκος περιστρέφεται μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν). Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού είναι θερμογαλβανισμένα.   

 Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
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	Βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 mm
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 χιλ, με συντελεστή ομοιομορφίας <3  απαλλαγμένο από σωματίδια λάσπης και αργίλου. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση. Το υλικό επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά.

Επιπλέον δεν χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου του έργου και οι εργασίες διάστρωσης
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	Εγκατάσταση χλοοτάπητα
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις ρολού : μήκος 25μ., πλάτος 4.00μ., πάχος 28mm. 

Συνολικό ύψος τάπητα : 28χιλ. (+/- 10%) 

100% Μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου, με θύσανο πολυπροπυλενίου.

Υπόβαση  100% πολυπροπυλένιο
Βάρος ίνας : 785γρ./μ2 (+/- 10%) 

Συνολικό βάρος : 2.225 γρ./μ2 (+/- 10%) 

Dtex : 8.300Dtex (+/- 5%) 

Ραφή : 3/8 

Κόμποι/ Μ² 13650 (+/- 10%) 
Περιγραφή
Συνθετικός χλοοτάπητας:
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει διαστάσεις ρολού 4.00μ x 25.00μ. Το ύψος της ίνας θα πρέπει να ανέρχεται μαζί με την υπόβαση στα 28mm. Οι συνολικοί κόμποι ανά m2 θα πρέπει είναι 13650 (+/- 10%). Το συνολικό βάρος του ρολού θα πρέπει να είναι 2225gr/m2,και θα έχει υδατοπερατότητα  60 λιτρα/λεπτο/100cm.

Θα πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαθέτει πιστοποιητικό ανάλυσης. Η απόσταση ραφής θα πρέπει να είναι 3/8,DTEX 8300,Υποβαση 100% πολυπροπυλένιο.

Θα είναι οικολογικό & ανακυκλώσιμο προϊόν, ελεύθερο από κάδμιο – μόλυβδο και πολυκυκλικούς υδρογονάθρακες,  Θα διαθέτει UV σταθερότητας σύμφωνα με DIN 5338, κατάλληλο για χρήση σε παιδικές χαρές και σχολεία, μη τοξικό & φιλικό προς το περιβάλλον και τα παιδιά.
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