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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

            



              Αριθμός Μελέτης:  23 /2021
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(άρθρα 1-7, 11)  για την προμήθεια με τίτλο: 

«Αναβάθμιση παιδικής χαράς Αγίου Ιωάννη ΔΕ Παρελίων»

Εκτιμώμενης αξίας 57.815,42 € με ΦΠΑ 24%

	

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

	1
	Κούνια αλουμινίου παίδων 
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου
Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~3300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~7100 x 3300mm|23,4 m2
Πλάτος

~2000 mm
~6100 x 3300mm|20,2m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

· Μία (1) αλουμινένια οριζόντια,
· Τέσσερα (4) αλουμινένια υποστυλώματα,
· Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.

· Δύο (2) χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

	ΝΑΙ
	

	2
	Κούνια αλουμινίου νηπίων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~3300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~7100x3300mm|23,4m2
Πλάτος

~2000 mm
~6100 x 3300mm|20,2m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

· Μία (1) αλουμινένια οριζόντια δοκό,

· Τέσσερα (4) αλουμινένια υποστυλώματα,

· Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.

· Δύο (2) χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
	

	3
	Κούνια αλουμινίου φωλιά
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~3300 mm
Απαιτούμενος χώρος

~6900x3300mm|22,8m2
Πλάτος

~2000 mm
~5900 x 3300mm|19,5m2
Ύψος

~2250 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1200 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,2

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία αλουμινένια οριζόντια δοκό,

· (4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου,

· (1) Ένα κάθισμα φωλιά με αλυσίδες,

· (2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

Το όργανο αποτελείται από :

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται δύο κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Το κάθισμα έχει μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών  Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
	

	4
	Σύνθετο δραστηριοτήτων αλουμινίου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~5541mm
Απαιτούμενος χώρος

~7256 x 7530 mm |39,1  m2
Πλάτος

~4296mm
Ύψος

~2970mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1690 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,3

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

• (1) Μία τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

• (2) Δύο τετράγωνες πλατφόρμες με τετράριχτη σκεπή 

• (1) Μία ανοξείδωτη τσουλήθρα 
• (1) Ένα πάνελ αναρρίχησης για ανάβαση 

• (1) Ένα πλέγμα σχοινιών σαν ιστό αράχνης για αναρρίχηση

• (1) Μία γέφυρα σχοινιών με πατήματα

• (1) Μία καμπύλη σκάλα ανάβασης
• (1) Ένας στύλος πυροσβέστη 

• (4) Τέσσερις καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης

Περιγραφή 

Τριγωνική πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τρεις (3) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPLή HDPE.

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή.

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

• Τέσσερις (4) inox κολώνες κυκλικής διατομής

• Μία (1) πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

• Ένα (1) σκέπαστρο τετράριχτο κατασκευασμένο από HPLή HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση, κατασκευασμένα από HPLή HDPE. Στη μία πλατφόρμα συνδέεται σε κατάλληλες θέσεις η ανοξείδωτη τσουλήθρα και στην άλλη ο στύλος του πυροσβέστη.

Ανοξείδωτη τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από HPL. 

Πάνελ αναρρίχησης 

Για την ανάβαση στη πλατφόρμα χωρίς σκεπή θα χρησιμοποιείται πάνελ καμπυλόμορφης γεωμετρίας κατασκευασμένο από HDPE ή HPL με ειδικές λαβές αναρρίχησης.

Πλέγμα σχοινιών σαν ιστό αράχνης για αναρρίχηση 

Για τη σύνδεση μεταξύ των δύο πλατφορμών θα χρησιμοποιείται πλέγμα σχοινιών με τη μορφή του ιστού της αράχνης. Το πλέγμα θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. 

Γέφυρα σχοινιών με πατήματα

Η γέφυρα σχοινιών θα αποτελείται από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα. Πάνω στα σχοινιά θα προσαρμόζονται τέσσερα (4) ειδικά διαμορφωμένα πατήματα σε διαφορετικό ύψος.

Καμπύλη σκάλα ανάβασης

Για την ανάβαση στη τετράγωνη πλατφόρμα με τη τσουλήθρα θα χρησιμοποιείται ανοξείδωτη καμπύλη σκάλα με (6) έξι ευθύγραμμα πατήματα.

Στύλος πυροσβέστη

Ο στύλος πυροσβέστη θα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο σωλήνα και θα προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος.

Καμπυλόμορφοι σωλήνες ως πατήματα ανάβασης

Σε κάθε μία από τις τετράγωνες πλατφόρμες θα προσαρμοστούν σε ειδικές θέσεις (2) δύο ανοξείδωτοι σωλήνες καμπυλόμορφης γεωμετρίας, που τηρούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους για τη διευκόλυνση ανάβασης του χρήστη.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176-1:2017

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
	

	5
	Ελατήριο 4 θέσεων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~1200 mm
Απαιτούμενος χώρος

~3600x3600mm | 10,2m2
Πλάτος

~1200 mm
Ύψος

~620 mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~600 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,6

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία βάση με χειρολαβές και κάθισμα,

· (1) Ένα ελατήριο με βάση στήριξης
Η βάση του οργάνου κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης, διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να σχηματίζονται τέσσερα καθίσματα περιμετρικά. Στο κέντρο της βάσης τοποθετείται κυκλική χειρολαβή από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm για τη στήριξη των χρηστών. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
	

	6
	Τραμπάλα Αλουμινίου
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~2500mm
Απαιτούμενος χώρος

~4500x2300mm | 10,3 m2
Πλάτος

~300mm
Ύψος

~600mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~1000mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2017/1,6

Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

1,5+

Το όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία δοκός ταλάντωσης αλουμινίου,

· (1) Μία βάση ταλάντωσης 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Η οριζόντια δοκός φέρει επιπλέον εσωτερική ενίσχυση από χαλύβδινη κοιλοδοκό πάχους 2mm. Στις άκρες της δοκού τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο.

Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο.

Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).


	ΝΑΙ
	

	7
	Μύλος παίδων
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

~1250 mm
Απαιτούμενος χώρος

~5250x5250mm | 21,6m2
Πλάτος

~1250 mm
Ύψος

~985mm
Ελεύθερο ύψος πτώσης

~250 mm
Πιστοποίηση

ΕΝ 1176-1:2017,ΕΝ 1176-5:2008
Προτεινόμενη Ηλικιακή ομάδα

3+

όργανο αποτελείται από :

· (1) Μία βάση στήριξης,

· (1) Έναν μύλο,

· (1) Έναν άξονα περιστροφής,

Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από κοίλους δοκούς τετραγωνικής διατομής 30Χ30mm. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από φύλλο αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Πάνω στο πάτωμα τοποθετούνται σταυροειδώς δύο κάγκελα στήριξης 840mm από σιδηροσωλήνα Φ32mm. Τα κάγκελα έχουν μορφή στρογγυλεμένου Γ και συνδέονται με την κεντρική κολώνα από προφίλ αλουμινίου διατάσεων 100mm x 100mm. Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ40mm, καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ88mm x 4mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), παραλαμβάνει την περιστροφική κίνηση του μύλου.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
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	Βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 mm
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 χιλ, με συντελεστή ομοιομορφίας <3  απαλλαγμένο από σωματίδια λάσπης και αργίλου. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση. Το υλικό επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά.

Επιπλέον δεν χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου του έργου και οι εργασίες διάστρωσης
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