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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας 
	
	ΤΙΤΛΟΣ : Προμήθεια εργαλείων &  λοιπού
 εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
του Συνεργείου Καθημερινότητας

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  

                  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.958,73€ (με 24% ΦΠΑ)

Κ.Α.: 70.05.7135.002

ΧΡΗΣΗ: 2023


	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	 ΟΜΑΔΑ Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ


	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Γωνιακός τροχός μπαταρίας 125mm, 2x5Ah
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Δίσκος γωνιακού τροχού κοπής 125mm
	42676000-5
	τεμάχιο
	20
	
	

	3
	Δίσκος κοπής πριονωτός 125 mm
	42676000-5
	τεμάχιο
	20
	
	

	4
	Μπουλονόκλειδο 18V,
μπαταρίας 2x5Ah με υποδοχή 1/2"
	42652000-1
	τεμάχιο
	2
	
	

	5
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 800 W με SDS plus
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	6
	Σετ  καρυδάκια 1/2" , 1/4" και 3/8"
	44512000-2
	τεμάχιο
	2
	
	

	7
	Καρυδάκια με καστάνια ,
 μύτες και γερμανοπολύγωνα
 1/2", 1/4" και 3/8"
	44512000-2
	τεμάχιο
	1
	
	

	8
	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V,2x5Ah
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	9
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 1300W με SDS max
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	10
	Ηλεκτρικό Κρουστικό δράπανο 650W
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	11
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 1150W με SDS max
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	12
	Τρυπάνια αέρος σετ 99 τεμαχίων
	43132300-0
	τεμάχιο
	2
	
	

	13
	Σετ σμίλης SDS-Max , 2 τεμαχίων
	44512100-3
	τεμάχιο
	2
	
	

	14
	Σετ σμίλης SDS-Max , 4 τεμαχίων
	44512100-3
	τεμάχιο
	2
	
	

	15
	Τρυπάνι SDS-max ,32mm
	44512910-4
	τεμάχιο
	3
	
	

	16
	Τρυπάνι SDS-max ,35mm
	44512910-4
	τεμάχιο
	3
	
	

	17
	Τρυπάνι SDS-max ,30mm
	44512910-4
	τεμάχιο
	3
	
	

	18
	Σετ καλεμιών και τρυπανιών
 SDS- Plus ,δομικών υλικών
	44512000-2
	τεμάχιο
	2
	
	

	19
	Σετ τρυπάνια δομικών υλικών
 SDS-Plus ,3 τεμαχίων
	44512910-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	20
	Τρυπάνι SDS-Plus, 30x1.000mm
	44512910-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	21
	Τρυπάνι SDS-Plus, 12x1.000mm
	44512910-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	22
	Σετ τρυπάνια και καλέμια SDS-Plus
	44512910-4
	τεμάχιο
	1
	
	

	23
	Καροτιέρα χειρός 1.500W
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	24
	Διαμαντοκορώνα Φ83x450mm ,
1-1/4¨ θηλυκό
	42676000-5
	τεμάχιο
	1
	
	

	25
	Διαμαντοκορώνα Φ76x450mm,
 1-1/4¨ θηλυκό
	42676000-5
	τεμάχιο
	1
	
	

	26
	Διαμαντοκορώνα Φ32x420mm,
 1-1/4¨ θηλυκό
	42676000-5
	τεμάχιο
	1
	
	

	27
	Φτυάρι με ξύλινο στυλιάρι
	44511120-2
	Τεμάχιο
	4
	
	

	28
	Τσάπα στρογγυλή σφυρήλατη
 με ξύλινο στυλιάρι
	44511110-9
	Τεμάχιο
	3
	
	

	29
	Τσάπα λάσπης σφυρήλατη
 με ξύλινο στυλιάρι
	44511110-9
	Τεμάχιο
	3
	
	

	30
	Σέτ κατσαβίδια
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	31
	Πένσες ηλεκτρολόγου 200mm
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	32
	Πλαγιοκόπτης - γδάρτης ηλεκτρολόγου 160mm
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	33
	Πλαγιοκόπτης ηλεκτρολόγου 200mm
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	34
	Μυτοτσίμπιδο Ευθύ 200mm
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	35
	Εργαλειοθήκη  -Τσάντα Υφασμάτινη
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	36
	Δοκιμαστικό τάσης LED 400VAC/DC
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	37
	Σφυρί ηλεκτρολόγου 300γρ.
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	38
	Κοπίδι ηλεκτρολόγου 200mm
	44511000-5
	Τεμάχιο
	18
	
	

	39
	Ζώνη δύο σημείων με σχοινί
και ένα κρίκο
	18143000-3
	Τεμάχιο
	18
	
	

	40
	Ζώνη ασφαλείας για αποφυγή πτώσεων
	18143000-3
	Τεμάχιο
	2
	
	

	41
	Πλαστικά βύσματα τοίχου no12
	31681410-0
	Τεμάχιο
	200
	
	

	42
	Στριφώνια γαλβανιζέ 10x80
	44531700-8
	Τεμάχιο
	53
	
	

	43
	Λουκέτο ασφαλείας
με μακρύ λαιμό 38mm
	44521210-3
	Τεμάχιο
	10
	
	

	44
	Λουκέτο ασφαλείας
 με μακρύ λαιμό 50mm
	44521210-3
	τεμάχιο
	10
	
	

	45
	Λουκέτο ασφάλειας
 με αντοχή στη διάβρωση
	44521210-3
	Τεμάχιο
	10
	
	

	46
	Μετροταινία 50m
	38410000-2
	Τεμάχιο
	2
	
	

	47
	Μετρητής αποστάσεων λέιζερ 50m
	38410000-2
	Τεμάχιο
	1
	
	

	48
	Διαμαντόδισκος κοπής,

 για πέτρα 230mm
	42676000-5
	Τεμάχιο
	2
	
	

	49
	Διαμαντόδισκος κοπής,

 για άσφαλτο 350mm
	42676000-5
	Τεμάχιο
	1
	
	

	50
	Δίσκος λείανσης μετάλλων/inox
 με φυλλαράκια , 125mm
	42676000-5
	Τεμάχιο
	10
	
	

	51
	Φύλλα λείανσης 150mm
 ξύλου και μετάλλου
	42676000-5
	Τεμάχιο
	10
	
	

	52
	Σφυρί πένας ενός κιλού
	44512300-5
	Τεμάχιο
	4
	
	

	53
	Έκκεντρο τριβείο ρεύματος
 310W, 150mm
	42652000-1
	Τεμάχιο
	1
	
	

	54
	Τροχός ρεύματος 1.400 W, 125mm
	42652000-1
	Τεμάχιο
	1
	
	

	55
	Πατόχαρτο no80
	44423000-1
	Τεμάχιο
	30
	
	

	56
	Πατόχαρτο no120
	44423000-1
	Τεμάχιο
	20
	
	

	57
	Πατόχαρτο no180
	44423000-1
	Τεμάχιο
	20
	
	

	58
	Συρματόβουρτσα χειρός
	44511000-5
	Τεμάχιο
	20
	
	

	59
	Κρίκος 60 mm,

 με βίδα και μάτι γαλβανιζέ
	39265000-7
	τεμάχιο
	20
	
	

	60
	Διαμαντόδισκος κοπής
 για πέτρα 125mm
	42676000-5
	Τεμάχιο
	1
	
	

	61
	Δίσκος κοπής διαμαντιού 125mm
	42676000-5
	Τεμάχιο
	1
	
	

	62
	Τετράχρονη γεννήτρια βενζίνης
 3,5 kVA
	31120000-3
	Τεμάχιο
	1
	
	

	63
	Γάντια νο10
	18141000-9
	Τεμάχιο
	18
	
	

	64
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος
 με sds max , 1.800W
	42652000-1
	Τεμάχιο
	1
	
	

	65
	Κοπίδι χούφτα μπετού sds max
	44512910-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	66
	Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης , γενικής χρήσεως, 2.5mm
	31711140-6
	τεμάχιο
	5
	
	

	67
	Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης , γενικής χρήσεως, 3.25mm
	31711140-6
	τεμάχιο
	5
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ,  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ(24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ
	

	ΟΜΑΔΑ Β’ / ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	1
	Μονοφασική αντλία ακαθάρτων/
λυμάτων με κοπτήρα 1.100 W
	42122220-8
	τεμάχιο
	1
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ(24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 
	

	ΟΜΑΔΑ Γ’  / ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

	1
	Δισκοπρίονο  σιδήρου 315mm,τριφασικό 
	42652000-1
	τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315mm
	42652000-1
	τεμάχιο
	4
	
	

	3
	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315mm
	42652000-1
	τεμάχιο
	4
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΟΜΑΔΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ(24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΟΜΑΔΑΣ 
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΜΑΔΕΣ Α’+Β’+Γ’)
	

	 ΦΠΑ(24%)
	

	ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	


O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα …………………….

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια των εργοστασίων κατασκευής.
Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα.
Υπάρχει ένα Φύλλο Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το φύλλο των υπό προμήθεια ειδών (υλικών), συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του φακέλου προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  prospectus κλπ). 
2. Κάθε προσφορά, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, σχέδια των προσφερομένων ειδών κλπ.
3. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσηςτων τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
· Στις Στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» δίνεται η τεχνική περιγραφή του υλικού, περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
· Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση .
· Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον φάκελο προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 
· Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο και στην αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5).
· Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος (υλικό) δεν θα γίνεται δεκτή.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ –ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Γωνιακός τροχός μπαταρίας 125 mm , μπαταρίας 2x5Ah
	                                            ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	125 mm
	 
	 

	
	ΠΛΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ(Brushless)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΡΟΧΟΥ
	Με μπαταρία
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
	ΔΥΟ(2)
	 
	 

	
	ΤΑΣΗ
	18V
	 
	 

	
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	5Ah
	 
	 

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
	Λίθιο
	 
	 

	
	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
	1.000W
	 
	 

	
	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	800W
	 
	 

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	9.000στρ./λεπτό
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
	125 mm
	 
	 

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ
	Μ14
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CΕ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2
	Δίσκος γωνιακού τροχού κοπής 125 mm
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ Ø 125 mm
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
	Κοπής 
	 
	 

	
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 
	OXI
	 
	 

	
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΠΗΣ 
	Μέταλλα και σωλήνα χυτοσίδηρο
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	125 mm
	 
	 

	
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΠΗ
	22,23 mm
	 
	 

	
	ΠΑΧΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
	1 mm
	 
	 

	
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
	10 τεμαχίων 
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Δίσκος κοπής πριονωτός 125 mm 
	NAI 
	 
	 

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
	Συμπαγής χάλυβας
	 
	 

	
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΓΚΑΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
	χάλυβας,ανοξείδωτο ατσάλι,χυτοσίδηρος,ράβδους,λαμαρίνα κ.α.
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 
	125 mm
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 
	22,23 mm
	 
	 

	
	ΠΑΧΟΣ  
	1,3 mm
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 
	10
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	22,5 mm
	 
	 

	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	125 mm
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Μπουλονόκλειδο 18V,μπαταρίας 2x5Ah με υποδοχή 1/2”
	                                            ΝΑΙ
	 
	 

	4
	
	
	 
	 

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	 μπαταρίας
	 
	 

	
	BRUSHLESS (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	Δύο(2)
	 
	 

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	Λίθιο
	 
	 

	
	ΤΑΣΗ
	18V
	 
	 

	
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	5,0 Ah
	 
	 

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (L)
	0-1.800
	 
	 

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (M)
	0-2.000
	 
	 

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (H)
	0-2.200
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (L)
	0-900 rpm
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ  (M)
	0-1.000 rpm 
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (H)
	0-1.800 rpm
	
	

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED 
	NAI
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 
	1.000Nm
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 
	Μ10-Μ24
	
	

	
	
	Μ12-Μ30
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
	1/2” 
	 
	 

	
	ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ(brushless)
	NAI
	 
	 

	
	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
	 Li-Ion λιθίου
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 800 W με SDS plus
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
	Ρεύματος 
	 
	 

	
	ΕΙΔΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ
	Σκαπτικό 
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	800 W
	 
	 

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	σε μέταλλο 13Ø mm
	 
	 

	
	
	σε τσιμέντο 26Ø mm
	 
	 

	
	
	σε ξύλο 32Ø mm 
	 
	 

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ
	0-1.200 rpm
	 
	 

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	2,4 Joule 
	 
	 

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
	0-4.600  bpm 
	 
	 

	
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
	Κρούση
	 
	 

	
	
	περιστροφή με κρούση 
	 
	 

	
	
	περιστροφή  
	 
	 

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
	0-4.600 /min
	 
	 

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ
	0-1.200  rpm
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
	 SDS PLUS
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σετ καρυδάκια 1/2”& 1/4” & 3/8”
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΜΕΓΕΘΗ 
	½’’ & ¼’’& 3/8”
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	 Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	 Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7
	Καρυδάκια με καστάνια , μύτες και γερμανοπολύγωνα  1/2”& 1/4” & 3/8”
	NAI 
	 
	 

	
	ΜΕΓΕΘΗ 
	½’’ & ¼’’& 3/8”
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V,2x5Ah
	NAI 
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
	Σε μέταλλο 13mm
	 
	 

	
	
	Σε ξύλο 40 mm
	 
	 

	
	
	σε δομικά υλικά 13mm
	 
	 

	
	ΕΥΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΟΚ
	1,5-13mm
	 
	 

	
	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΖΩΝΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	ΔΥΟ(2)
	 
	 

	
	ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
	5,0 Ah
	 
	 

	
	ΥΛΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	Λίθιο 
	 
	 

	
	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	Li-Ion
	 
	 

	
	ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	18 V
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ ΜΑΛΑΚΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	27 Nm
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ ΣΚΛΗΡΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	70 Nm
	 
	 

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 
	0-550  στροφές ανά λεπτό
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ
	0-2.200 στροφές ανά λεπτό
	
	

	
	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	460 W
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 1300 W με SDS max 
	NAI 
	 
	 

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
	Ρεύματος 
	 
	 

	
	ΕΙΔΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ
	Σκαπτικό 
	 
	 

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	1.300 Watt
	 
	 

	
	ΙΣΧΥΣ
	700-1.500 Watt

	
	

	
	ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΕΜΙ
	δώδεκα (12)
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΚΡΑ
	SDS-MAX
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ SDS Max
	NAI 
	 
	 

	
	ΦΩΤΕΙΝΉ ΈΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΩΝ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	11,2 Joule
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 
	1.100-2.660 bpm
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ
	2.660 bpm
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΕΓΓΎΗΣΗ
	≥1 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 650 W 
	NAI 
	 
	 

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	650 W
	 
	 

	
	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ(±5%)
	320 W
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ  ΣΕ 
	τοιχοποιία έως 16Ø mm
	 
	 

	
	
	χάλυβα έως 13 Ø mm
	 
	 

	
	
	μπετόν έως 14 Ø mm
	 
	 

	
	
	ξύλο έως 30 Ø mm
	 
	 

	
	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΑΤΡΑΚΤΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  
	1.500 rpm 
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ  
	44.800 (min)
	 
	 

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ
	1/2" -20 UNF 
	 
	 

	
	ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
	6,35 mm
	 
	 

	
	ΕΥΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΣΟΚ
	1,5-13 mm
	 
	 

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΑΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
	43 mm
	 
	 

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ
	10Nm
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 1150W με SDS max 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
	Ρεύματος 
	
	

	
	ΕΙΔΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ
	Σκαπτικό 
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
	1150W
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ(±5%) 
	μπετό  40 Ø mm
	
	

	
	
	με ποτηροτρύπανο 105Ø mm
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
	διάτρηση με κρούση
	
	


	
	
	καλέμισμα
	
	

	
	 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑΣ  ΚΡΟΥΣΗΣ
	≤8,7 Joule
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ
	≤2.900 bpm
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
	1.150 W
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ
	350/500 (min)
	
	

	
	ΣΤΡΟΦΕΣ ΣE ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 
	350/500 min
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	χυτό αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ
	SDS Max 
	
	

	
	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ 
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE  Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ 
	≥1 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Τρυπάνια αέρος σετ 99 τεμαχίων
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	HSS σφυρήλατο ατσάλι
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ   
	σίδηρο
	 
	 

	
	
	μη σιδηρούχα μέταλλα
	 
	 

	
	
	πλαστικό 
	 
	 

	
	
	χάλυβα
	 
	 

	
	
	ξύλο
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ   DIN 388
	NAI 
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σετ σμίλης SDS-MAX,2 τεμαχίων
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	σκληρυμένο χάλυβα 
	
	

	
	ΜΥΤΕΡΗ ΣΜΙΛΗ (ΒΕΛΟΝΙ)
	L=360 mm
	
	

	
	ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΜΙΛΗ (ΚΑΛΕΜΙ)
	25x360 mm
	
	

	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	γενικές εργασίες σμίλευσης
	
	

	
	
	γενικές εργασίες κατεδάφισης τοιχοποιίας
	
	

	
	
	γενικές εργασίες σκυροδέματος
	
	

	
	
	γενικές εργασίες χαλαρών λίθων 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σετ σμίλης SDS-max,4 τεμαχίων
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Ατσάλι υψηλής ποιότητας
	
	

	
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ 
	τοιχοποιία
	
	

	
	
	Τούβλα
	
	

	
	
	Πέτρες 
	
	

	
	
	τσιμέντο
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ SDS MAX
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Τρυπάνι SDS -max ,32mm
	 
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	32 mm
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
	570 mm
	
	

	
	YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MYTHΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
	καρβίδιο υψηλής ποιότητας
	
	

	
	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ S ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΧΡΗΣΗ ΣΕ
	σκυρόδεμα
	
	

	
	
	τοιχοποιία
	
	

	
	
	φυσική πέτρα
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Τρυπάνι SDS -max ,35mm
	 
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	35 mm
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
	570 mm
	
	

	
	YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
	καρβίδιο υψηλής ποιότητας
	
	

	
	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ S ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΧΡΗΣΗ ΣΕ
	σκυρόδεμα
	
	

	
	
	τοιχοποιία
	
	

	
	
	φυσική πέτρα
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΣΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Τρυπάνι SDS -max ,30mm
	 
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	30 mm
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
	570 mm
	
	

	
	YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
	καρβίδιο υψηλής ποιότητας
	
	

	
	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ S ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΧΡΗΣΗ ΣΕ
	σκυρόδεμα
	
	

	
	
	τοιχοποιία
	
	

	
	
	φυσική πέτρα
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σετ καλεμιών και τρυπανιών SDSPlus, δομικών υλικών
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
	Δομικά υλικά
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ
	SDS-Plus
	
	

	
	KATAΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
	SDS-Plus
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σετ τρυπάνια δομικών υλικών SDS-PLUS , 3 τεμαχίων
	NAI
	
	

	
	MHKOΣ
	600 mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ
	12mm
	
	

	
	
	16mm
	
	

	
	
	24mm
	
	


	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ 
	Επισκληρυμένο και θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι
	
	

	
	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
	Σκυρόδεμα
	
	

	
	
	Τοιχοποιία
	
	

	
	
	πέτρα
	
	

	
	ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-Plus
	NAI
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS , 30mm x 1.000mm
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   SDS-PLUS
	NAI
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	1.000 mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟ
	30 mm
	
	

	
	KATAΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
	Μπετόν
	
	

	
	
	τσιμέντο
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS , 12mm x 1.000mm
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  SDS-PLUS
	NAI
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	1.000 mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟ
	12 mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
	Μπετόν
	
	

	
	
	Τσιμέντο
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σετ τρυπάνια και καλέμια SDS-Plus
	NAI
	
	

	
	ΤΡΥΠΑΝΙΑ
	SDS-Plus
	
	

	
	ΚΑΛΕΜΙΑ
	SDS-Plus
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Καροτιέρα χειρός 1.500W
	NAI
	
	

	
	ΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ(±5%)
	950 rpm
	
	

	
	
	1.800 rpm
	
	

	
	
	3.450 rpm
	
	

	
	XΡΗΣΗ ΓΙΑ
	ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
	
	

	
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΟΤΟΥ 
	≤80 mm για μπετόν
	
	

	
	
	≤200mm για τοιχοποιία
	
	

	
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΑΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1 ¼¨  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ½¨ G ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ ΑΛΦΑΔΙΟΥ ΓΙΑ
	Κάθετη ευθυγράμμιση της καροτιέρας 
	
	

	
	
	Οριζόντια ευθυγράμμιση της καροτιέρας
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	24
	Διαμαντοκορώνα Φ83x450 mm , 1-1/4” ΘΗΛΥΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΜΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	83mm
	
	

	
	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
	450mm
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1-1/4¨ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
	μπετόν
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	25
	Διαμαντοκορώνα Φ76x450 mm , 1-1/4” ΘΗΛΥΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΜΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	76mm
	
	

	
	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
	450mm
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1-1/4¨ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
	μπετόν
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	26
	Διαμαντοκορώνα Φ32x420 mm , 1-1/4” ΘΗΛΥΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΜΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	32mm
	
	

	
	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
	420mm
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1-1/4¨ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
	μπετόν
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	27
	ΦΤΥΑΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΤΥΑΡΙΟΥ
	ΧΑΛΥΒΑΣ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΙΟΥ
	ΞΥΛΟ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	28
	ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ  ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
	Τσαπίσματα 
	
	

	
	
	Έμπηξη σε βάθος 
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	195x170mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	29
	ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΠΗΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	160x150mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	30
	Σετ κατσαβίδια 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΝΩΣΗ 
	1.000V a.c.
	
	

	
	ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
	ΕΝ60900:2004
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
	≤1.000 V a.c.
	
	

	
	ΜΑΛΑΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΥΤΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΜΑΣ
	Υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου –βαναδίου 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	31
	Πένσα ηλεκτρολόγου 200mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Χάλυβας υψηλής ποιότητας
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
	Πρότυπα ΕΝ60900
	
	

	
	ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
	Για προστασία έως 1.000V
	
	

	
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	Με ηλεκτρικό ρεύμα
	
	

	
	ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΚΜΕΣ
	Για μαλακά και σκληρά σύρματα
	
	

	
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΔΦΙΞΗΣ ΓΙΑ
	Πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα
	
	

	
	ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΚΜΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
	Για κοπή μεγάλων καλωδίων
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	32
	Πλαγιοκόπτης - γδάρτης ηλεκτρολόγου 160 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Χάλυβας υψηλής ποιότητας
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝ60900 πρότυπα
	
	

	
	ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
	≤1.000V
	
	

	
	ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
	Με ηλεκτρικό ρεύμα
	
	

	
	ΜΑΚΡΙΑ ΚΟΨΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ 
	Αγωγούς 1,5 [image: image3.png]


και 2,5 [image: image5.png]



	
	

	
	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΟΨΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
	60 HRC
	
	

	
	TΣΙΜΠΙΔΑ
	Ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	160mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	33
	Πλαγιοκόπτης ηλεκτρολόγου 200mm
	NAI
	
	

	
	ΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΒΟΥ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΝΩΣΗ 
	1.000V a.c.
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ
	Πρότυπα ΕΝ60900
	
	

	
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ  ΜΕ
	Υψηλής συχνότητας θερμική κατεργασία με χειροποίητο φινίρισμα 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	34
	Μυτοτσίμπιδο ευθύ 200mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΒΟΥ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΝΩΣΗ
	1.000 a.c.
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ
	Πρότυπα ΕΝ60900
	
	

	
	ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ
	Επεξεργασμένη με υψηλής συχνότητας θερμική κατεργασία με χειροποίητο φινίρισμα 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	35
	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΔΙΑΒΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΜΑΝΤΑ ΩΜΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΕΘΟΣ
	18 ίντσες
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
	Υψηλής αντοχής ατσάλι
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	36
	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ LED 400VAC/DC
	NAI
	
	

	
	ΟΘΟΝΗ LED 
	NAI
	
	

	
	TIMHMETΡΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
	NAI
	
	

	
	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
	NAI
	
	

	
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΓΗΣ
	CAT III 400V,AC/DC 400V
	
	

	
	IP54
	NAI
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	37
	ΣΦΥΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 300ΓΡ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΗ ΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΙΝΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	38
	ΚΟΠΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 200mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ ΙΝΟΧ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	200mm
	
	

	
	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	39
	ΖΏΝΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΡΙΚΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ 
	15kN
	
	

	
	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	Πολυεστέρας πλάτους περίπου (±5%) 45mm 
	
	

	
	ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	40
	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΤΩΣΕΩΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	Κινδύνου πτώσεως από ύψος 
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ , ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΛΩΝΩΝ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
	12mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	41
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ no12
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Πλαστικό
	
	

	
	ΝΟΥΜΕΡΟ
	Νο12
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ
	γκρι
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	42
	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10x80
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ DIN571
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΑΧΟΣ
	10mm
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	80mm
	
	

	
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	43
	Λουκέτο ασφαλείας με μακρύ λαιμό 38mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	Ανθεκτικός ορείχαλκος
	
	

	
	ΛΑΙΜΟΣ
	Επισκληρυμένος 
	
	

	
	ΛΑΙΜΟΣ
	Μακρύς 
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ 
	38mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	44
	Λουκέτο ασφαλείας με μακρύ λαιμό 50mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	Ανθεκτικός ορείχαλκος
	
	

	
	ΛΑΙΜΟΣ
	Επισκληρυμένος 
	
	

	
	ΛΑΙΜΟΣ
	Μακρύς 
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ 
	50mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	45
	Λουκέτο ασφαλείας με αντοχή στη διάβρωση 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
	Κράμα αλουμινίου
	
	

	
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΛΑΙΜΟΥ
	Με ειδικό υλικό για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση
	
	

	
	ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 30mm 
	NAI
	
	

	
	MΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΧΡΙΩΜΕΝΟ ΡΟΤΟΡΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΙΜΟΥ
	Επισκληρυμένο ατσάλι με επικάλυψη  από νανοτεχνολογία 
	
	

	
	ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΛΑΙΜΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ
	50 mm 
	
	

	
	YΨΟΣ ΛΑΙΜΟΥ
	29mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	46
	Μετροταινία 50m
	NAI
	
	

	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ 
	Πλαστικό
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
	EECCLASSII για την ακρίβεια της 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	47
	Μετρητής αποστάσεων λέιζερ 50 m
	NAI
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ
	50 μέτρα
	
	

	
	ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	±1,5 mm
	
	

	
	ΛΕΙΖΕΡ 
	ΚΛΑΣΗΣ 2
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΤΩΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	48
	Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 230 mm
	NAI
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	230mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ
	22,23mm
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 
	2,3 mm
	
	

	
	KATΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ 
	Γρανίτη
	
	

	
	
	Φυσική πέτρα 
	
	

	
	
	Οπλισμένου μπετόν κ.α.
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	49
	Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλτο 350 mm
	NAI
	
	

	
	ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
	Άσφαλτο
	
	

	
	
	μπετόν
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	350mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ
	20/25,40
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	50
	Δίσκος λείανσης μετάλλων/inox με φυλλαράκια , 125mm
	NAI
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	125x22 mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	51
	Φύλλα λείανσης 150 mm ξύλου και μετάλλου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	150mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	52
	Σφυρί πένας ενός κιλού
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΦΥΡΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ DIN 1041
	NAI
	
	

	
	ME ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	53
	Έκκεντρο τριβείο ρεύματος 310W , 150mm
	NAI
	
	

	
	ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΤΕΡΕΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ
	Χυτό αλουμίνιο
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
	ρεύματος
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
	310W
	
	

	
	ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
	150mm
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 
	4.000-12.000 (min) 
	
	

	
	ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ
	3mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	54
	Τροχός ρεύματος 1.400W , 125mm
	NAI
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Ρεύματος
	
	

	
	ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	125 mm 
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	1.400 W
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ
	Μ14
	
	

	
	TAXYTHTA MOTEP
	2.000-9.000 rpm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	55
	Πατόχαρτο no80
	NAI
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ
	11,5 εκατοστά
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ 
	1 μέτρο
	
	

	
	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ
	Σκληρών ξύλων
	
	

	
	
	Δερμάτων 
	
	

	
	
	Νοβοπάν κ.α.
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	56
	Πατόχαρτο no120
	NAI
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	1 μέτρο
	
	

	
	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ
	Συμπαγούς ξύλου
	
	

	
	
	Λάκες
	
	

	
	
	Δάπεδα κ.α.
	
	

	
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΒΑΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	57
	Πατόχαρτο no180
	NAI
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ
	1 μέτρο
	
	

	
	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ
	Συμπαγούς ξύλου
	
	

	
	
	Λάκες
	
	

	
	
	Δάπεδα κ.α.
	
	

	
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΒΑΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	58
	Συρματόβουρτσα χειρός
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
	Καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών
	
	

	
	ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΒΗΣ
	15 πόντοι
	
	

	
	ΠΑΧΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	1,5 πόντοι
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	59
	Κρίκος 60 mm με βίδα και μάτι γαλβανιζέ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
	60x700 mm 
	
	

	
	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	60
	Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 125mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	125 mm
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 
	2,2 mm
	
	

	
	ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
	12,0 mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ
	22,23mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
	γρανίτη
	
	

	
	
	Φυσική πέτρα
	
	

	
	
	Οπλισμένο μπετόν
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	61
	Δίσκος κοπής διαμαντιού 125mm
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
	Πορσελάνη
	
	

	
	
	Γρανίτη
	
	

	
	
	Μπετό κ.α.
	
	

	
	ΥΨΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
	125mm διαμάντι λεπτό
	
	

	
	ΠΑΧΟΣ
	1,2 mm
	
	

	
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 
	55mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 
	Ειδικό ατσάλι
	
	

	
	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
	Με γωνιακό μύλο
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	62
	ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3,5kVA
	NAI
	
	

	
	ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EURO 5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
	NAI
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
	2,8 kW /3,5 kVA
	
	

	
	ENTAΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	11 Α
	
	

	
	ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	2,5 kW
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 
	2,5 kW
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
	230V /50Hz
	
	

	
	ΠΡΙΖΕΣ 
	2x16A , DC 12V
	
	

	
	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
	ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ
	
	

	
	
	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ
	
	

	
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
	αμόλυβδη βενζίνη
	
	

	
	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 
	χειρομίζα
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
	ατσάλι ST14
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΑΣΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ 
	σωλήνα Q235
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
	μονοφασική
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ 
	≥1 έτος
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	63
	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΚΤΑ ΝΑΙΛΟΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ , ΝΟΥΜΕΡΟ 10 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΛΕΚΤΑ ΝΑΙΛΟΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΝΙΤΡΊΛΙΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
	ΤΡΙΒΗ
	
	

	
	
	ΚΟΨΙΜΟ
	
	

	
	ΝΟΥΜΕΡΟ 10
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΥΚΑΜΠΤΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΕΝ 388
	
	

	
	
	ΕΝ 420
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	64
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ SDS MAX , 1.600 W 
	NAI
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
	1.600 W
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 
	9 Joule
	
	

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ 
	0-3.800 bpm
	
	

	
	ΣΤΡΟΦΕΣ 
	0-630 rpm
	
	

	
	ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	42 mm
	
	

	
	ONOΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ /ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
	230V/50Hz
	
	

	
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ 
	≥1 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	65
	ΚΟΠΙΔΙ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΕΤΟΥ SDSN-MAX
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ
	SDS-MAX
	
	

	
	ΕΙΔΟΣ
	ΧΟΥΦΤΑ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟ ΒΑΝΑΔΙΟ ΑΤΣΑΛΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	26 x 300 mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	66
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ , ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , 2.5 mm
	NAI
	
	

	
	TYΠΟΥ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (AC/DC)
	NAI
	
	

	
	KATAΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΥΣΗ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
	AWS:SFA -5.1: E 6013
	
	

	
	
	DIN : 1913 : E 4321 R 3
	
	

	
	
	EN:499 :E 35A R12
	
	

	
	
	ISO :2560 :E 432 R 22 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	67
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ , ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , 3.25 mm
	NAI
	
	

	
	TYΠΟΥ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (AC/DC)
	NAI
	
	

	
	KATAΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΥΣΗ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
	AWS:SFA -5.1: E 6013
	
	

	
	
	DIN : 1913 : E 4321 R 3
	
	

	
	
	EN:499 :E 35A R12
	
	

	
	
	ISO :2560 :E 432 R 22 
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	ΟΜΑΔΑ Β’-ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μονοφασική αντλία ακαθάρτων/λυμάτων με κοπτήρα 1.100W
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
	ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ 304 
	
	

	
	ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ 
	2’’
	
	

	
	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
	Κλειστός ασύγχρονος
	
	

	
	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 
	Με διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη από slicon carbon/ceramic)
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΑ
	ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ AISI 304
	
	

	
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
	≤50 mm 
	
	

	
	ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ 
	ΙΡ68
	
	

	
	ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΒΡΩΝΕΤΑΙ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ 
	≤50 mm
	
	

	
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 
	≤13 m
	
	

	
	ΠΑΡΟΧΗ
	 ≤24 m3/h 
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
	1.100W
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ 
	≥1 έτος 
	
	

	ΟΜΑΔΑ Γ’/ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Δισκοπρίονο σιδήρου Ø315 ,τριφασικό
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	χυτοσίδηρος                                                                                                                                                                                             
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 
	χυτοσίδηρος 
	
	

	
	 ΚΟΥΤΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ  
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΓΓΕΝΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
	σύμφωνα με τους κανονισμούς CE 
	
	

	
	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	380V
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ 
	1,3-1,9 kW
	
	

	
	ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
	41-82  rpm
	
	

	
	ΜΕΓΓΕΝΗ 
	110 mm
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	315 mm 
	
	

	
	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	5 lt 
	
	

	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 
	 
	
	

	
	ΚΟΠΗ Α ΣΤΙΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ
	σωλήνα Φ 90 mm 
	
	

	
	
	τετράγωνη διατομή 75 mm
	
	

	
	
	παραλληλόγραμμη διατομή 80x70 
	
	

	
	
	στρογγυλό μασίφ 70 mm 
	
	

	
	ΚΟΠΗ ΣΤΙΣ 0 ΜΟΙΡΕΣ 
	σωλήνα Φ95 mm
	
	

	
	
	τετράγωνη διατομή 80 mm
	
	

	
	
	παραλληλόγραμμη διατομή 100x70 
	
	

	
	
	στρογγυλό μασίφ 80 mm
	
	

	
	ΚΟΠΗ Δ ΣΤΙΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ
	σωλήνα Φ90 mm
	
	

	
	
	τετράγωνη διατομή 75 mm
	
	

	
	
	παραλληλόγραμμη διατομή 80x70
	
	

	
	
	στρογγυλό μασίφ 70 mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ 
	≥1 έτος
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2
	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	315mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
	Δισκοπρίονο σιδήρου
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ
	Μετάλλων
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
	240
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	13 εκατοστά
	
	

	
	ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΟΠΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3
	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
	315mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
	Δισκοπρίονο σιδήρου
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ
	Μετάλλων
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
	140
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	13 εκατοστά
	
	

	
	ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΟΠΕΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
	ΝΑΙ
	
	


62

