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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
34.596,00€ (με 24% ΦΠΑ)
2023



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Ηλιακό φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W
	34993000-4
	τεμάχιο
	50
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W
	34993000-4
	τεμάχιο
	50
	
	

	3
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W
	34993000-4
	τεμάχιο
	50
	
	

	4
	Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος
	31531000-7
	τεμάχιο
	815
	
	

	5
	Ρελέ διαρροής τύπου Α 10Α 
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	6
	Ρελέ διαρροής τύπου Α 16Α 
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	7
	Ρελέ διαρροής τύπου Α 25Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	8
	Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσεις μονοφασικές 
	31681410-0
	τεμάχιο
	10
	
	

	9
	Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσεις τριφασικές
	31681410-0
	τεμάχιο
	10
	
	

	10
	Μπάρες ουδετέρου 8P 8x12mm
	31681410-0
	τεμάχιο
	10
	
	

	11
	Μπάρα γείωσης 10P 8x12mm
	31681410-0
	τεμάχιο
	10
	
	

	12
	Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	13
	Βραχίονας  φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο)  Φ60x1200 mm
	31532800-2
	τεμάχιο
	40
	
	

	14
	Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	31532800-2
	τεμάχιο
	40
	
	

	15
	Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	44173000-3
	τεμάχιο
	40
	
	

	16
	Ταινία συσφίξεως INOX
	44512210-7
	κιλά
	20
	
	

	17
	Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας
	31681410-0
	τεμάχιο
	80
	
	

	18
	Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως
	44531520-2
	τεμάχιο
	50
	
	

	19
	Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως
	31532800-2
	τεμάχιο
	500
	
	

	20
	Μετασχηματιστής 230V/42V 1000VA
	31172000-2
	τεμάχιο
	2
	
	

	21
	Προβολέας LED ισχύος 150W βαθμού προστασίας IP65
	31527200-8
	τεμάχιο
	30
	
	

	22
	Προβολέας LED ισχύος 100W βαθμού προστασίας IP65
	31527200-8
	τεμάχιο
	30
	
	

	23
	Λαμπτήρας LED 42V 10W E27
	31531000-7
	τεμάχιο
	200
	
	

	24
	Λαμπτήρας LED T8 60cm 8W  G13
	31531000-7
	τεμάχιο
	200
	
	

	25
	Λαμπτήρας LED T8 120cm 16W  G13
	31531000-7
	τεμάχιο
	150
	
	

	26
	Λαμπτήρας LED T8 150cm 20W  G13
	31531000-7
	τεμάχιο
	150
	
	

	27
	Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ30 E27
	31681410-0
	τεμάχιο 
	50
	
	

	28
	Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ40 E27
	31681410-0
	τεμάχιο 
	50
	
	

	29
	Καλώδιο τύπου J1VV-R 5x16mm2
	44321000-6
	μέτρο
	15
	
	

	
ΣΥΝΟΛΟ
	

	
ΦΠΑ (24%)
	

	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Κέρκυρα ……………………..






	
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, …../…/2023

Ο  Συντάξας


Άγγελος Βλάχος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, ..../... /2023
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας

Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, ……/... /2023
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου


Σπυρίδων Κορωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ














































ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια των εργοστασίων κατασκευής.
Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα.
Υπάρχει ένα Φύλλο Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το φύλλο των υπό προμήθεια ειδών (υλικών), συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του φακέλου προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  prospectus κλπ). 
2. Κάθε προσφορά, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, σχέδια των προσφερομένων ειδών κλπ.
3. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσηςτων τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
· Στις Στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» δίνεται η τεχνική περιγραφή του υλικού, περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
· Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση .
· Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον φάκελο προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 
· Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο και στην αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5).
· Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος (υλικό) δεν θα γίνεται δεκτή.


































ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
1
	Ηλιακό Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 60W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥4.200Lummen
	
	

	
	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
	5V-40W
	
	

	
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	3.2V/15000mAh
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥70
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	6000 °Κ
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 100W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥10.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000 °Κ
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I Ι
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 60W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥6.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000 °Κ
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I Ι
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4
	Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΣΧΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	Αχλαδωτός
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	30Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 3300 Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥110lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	100 – 260Volt
	
	

	
	ANTIKEΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
	2κV
	
	

	
	KΑΛΥΚΑΣ
	Βιδωτός Ε27
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ 
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 30(°C) ~ + 45 (°C)
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥40.000 h
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+  ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρελέ διαρροής τύπου Α 10Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	10Α
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρελέ διαρροής τύπου Α 16Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	16Α
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρελέ διαρροής τύπου Α 25Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α)
	10Α
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA)
	30 mA
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσεις μονοφασικές 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
	IP20
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσειςτριφασικές
	ΝΑΙ
	
	

	
	
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
	IP20
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	
ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Μπάρες ουδετέρου 8P 8x12mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Μπάρα γείωσης 10P 8x12mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	12
	Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP 20
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
13
	
Βραχίονας  φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο)  Φ60x1200 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
	60 mm
	
	

	
	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
	2,8 mm
	
	

	
	ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΑΧΟΥΣ 
	3 mm
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	Χάλυβας
	
	

	
	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
	ENISO1461
	
	

	
	ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 
	Περίπου 95ο
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΕΣ 
	Μέχρι 2,5 kN κατακόρυφα αναρτημένο και οριζόντια δύναμη 0,5 kN
	
	

	
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
	Στο άκρο σε απόσταση 650mm από τον στύλο στήριξης
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό κατάλληλης σκληρότητας και αντοχής
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	Στην κορυφή του ανταυγαστήρα, στη θέση συνδέσεως με τον βραχίονα Δημοτικού Φωτισμού, υπάρχει τυποποιημένη κοχλίωση ¾ ‘’ για σωλήνα
Για την σταθεροποίηση της σύνδεσης υπάρχει και κοχλίας ασφάλισης ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος
	
	

	
	ΒΑΨΙΜΟ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 
	Αρχικά με αστάρι και μετά με το τελικό χρώμα που είναι βαφή φούρνου σκούρου πρασίνου χρώματος εξωτερικά και λευκού στην ανακλαστική επιφάνεια που έχει ψηθεί σε θερμοκρασία 200οC
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 
	Έχει υποστεί τελική επεξεργασία πριν την βαφή με αποτέλεσμα να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα και  κακή κατεργασία
	
	

	
	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 
	παραδίδεται με λυχνιολαβή από πορσελάνη με την επαφή της στον πυθμένα και τα μεταλλικά του κατασκευασμένα από ορείχαλκο, διπλής μόνωσης, τύπου Ε27 κατά IEC 61 και IEC 238
	
	

	
	ΤΑΣΗ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
	κλάσεως 250 V
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	σιδηροσωλήνας ¾ ‘’ με ραφή ‘’βαρέως’’ τύπου, πάχους τοιχώματος 2,65 ΜΜ κατηγορίας MEDIUM κατάλληλο για σπείρωμα σύμφωνα με ISO-65
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ
	λάμα 25Χ5 κατά DIN 1017
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
	Με τεμάχια λαμαρίνας πάχους 3mm
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	Ο σιδεροσωλήνας, η αντηρίδα και τα λοιπά σιδερένια εξαρτήματα του βραχίονα ΔΦ,είναι επιψευδαργυρωμένα
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	έχει υποστεί τελική επεξεργασία πριν την επιψευδαργύρωση με αποτέλεσμα να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα και  κακή κατεργασία 
	
	

	
	ΤΑΣΗ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
	κλάσεως 250 V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ταινία συσφίξεως INOX
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ανοξείδωτος χρωμονικελιούχος χάλυβας ΙΝΟΧ 304
	
	

	
	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
	17% Cr και 7% Ni κατ’ελάχιστον
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ
	>48 kp/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	

	
	ΔΙΑΡΡΟΗ 
	>21 kp/ mm2
	
	

	
	ΠΛΑΤΟΣ 
	20 mm
	
	

	
	ΑΝΟΧΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ
	-0,250mm  και +0,205mm
	
	

	
	ΠΑΧΟΣ
	0,4 mm
	
	

	
	ΑΝΟΧΕΣ ΠΑΧΟΥΣ
	-0,035mm και +0,035mm  
	
	

	
	ΧΡΗΣΗ
	Και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκτεθειμένες σε καθαλατώσεις
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σφικτήρας ανοιξείδωτης ταινίας 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ανοξείδωτος χρωμονικελιούχος χάλυβας ΙΝΟΧ 304
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ
	>48 kp/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	

	
	ΔΙΑΡΡΟΗ 
	>21 kp/ mm2
	
	

	
	ΤΥΠΟΥ
	συσφίξεως διά αναδιπλώσεως
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ
	Τύπουοροφής (Plafond, roof, ceiling)
	
	

	
	ΜΕΓΕΘΟΣ
	Ε27 κατά IEC 60238    και IEC 60061-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ 
	κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και κατάλληλοι για καλώδια 2.5 mm2
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
	Τέτοιος έτσι ώστε να αποφεύγεται η περιστροφή ους κατά την σύσφιξη
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ
	Χαλύβδινοι ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένοι κατά ΧΚ 11.01 ή ΙΝΟΧ Α2
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	St37 ,γαλβανισμένο εν θερμώ
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ 
	Έχει επτά σπειρώματα ανά μία ίντσα
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
	3/8¨ δηλαδή 10x80mm
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Μετασχηματιστής 230V/42V 1000VA
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Προβολέας LED ισχύος 150W βαθμού προστασίας IP 65
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
	100-265V AC
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	150Watt
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 12000 Lummen
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	3000°Κ 
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ
	120°
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
	≥Α+  ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τονκανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
22
	
Προβολέας LED ισχύος 100W βαθμού προστασίας IP 65
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
	100-265V AC
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	100 Watt
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 8500 Lummen
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	3000°Κ 
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ
	120°
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+  ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Λαμπτήρας LED 42V 10W E27
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED 
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	10Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 850Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	KΑΛΥΚΑΣ
	Βιδωτός Ε27
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	2700°Κ 
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Λαμπτήρας LED T8 60cm 8W G13
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED  Τ8
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	8 Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 900Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΒΑΣΗ
	G13
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ 
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Λαμπτήρας LED T8120cm 16W G13
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED  Τ8
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	16 Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 1800Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΒΑΣΗ
	G13
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ 
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Λαμπτήρας LED T8150cm 20W G13
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED  Τ8
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	20 Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 2300Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΒΑΣΗ
	G13
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ 
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ30 E27
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΪ
	Ε27
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Πλαστικό
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	300mm
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ 
	Μαύρο
	
	

	
	ΣΧΕΔΙΟ 
	Κυκλική Βάση
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ40 E27
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΪ
	Ε27
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Πλαστικό
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	400mm
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ 
	Μαύρο
	
	

	
	ΣΧΕΔΙΟ 
	Κυκλική Βάση
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Καλώδιο τύπου J1VV-R 5 x 16 mm2 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
	600/1000 Volt
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	IEC 60502-1
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ DC ΣΕ 20oC
	3,08 Ω/Km
	
	

	
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
	38A
	
	

	
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
	44 A
	
	

	
	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ AC
	6,4 mV/A/m
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
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