

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
1
	
Ηλιακό Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 60W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥4.200Lummen
	
	

	
	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
	5V-40W
	
	

	
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	3.2V/15000mAh
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥70
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	6000 °Κ
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥30.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου
	ΝΑΙ
	
	


	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 150W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥15.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000 °Κ
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I Ι
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 100W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥10.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000 °Κ
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I Ι
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Σε βραχίονα Φ60
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
	≤ 60W
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	≥6.000Lummen
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥95lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220 – 240 Volt
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ
	110 – 277 Volt
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI)
	≥80
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000 °Κ
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 20(°C) ~ + 40 (°C)
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	≥IP65
	
	

	
	ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
	I Ι
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
	≥ΙΚ08
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
	≥50.000 h
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
	Αλουμίνιο
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ
	Πολυκαρβονικό υλικό
	
	

	
	Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV.
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού
	Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
	(EMC) , (LVD) 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΣΧΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	Αχλαδωτός
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	30Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 3300 Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥110lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	100 – 260Volt
	
	

	
	ANTIKEΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
	2κV
	
	

	
	KΑΛΥΚΑΣ
	Βιδωτός Ε27
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	4000°Κ 
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	- 30(°C) ~ + 45 (°C)
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥40.000 h
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+  ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Λαμπτήρας LED ισχύος 13W 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD
	
	

	
	ΣΧΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	Σφαιρική
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	13Watt περίπου (±5%)
	
	

	
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
	≥ 1521 Lummen
	
	

	
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
	≥80
	
	

	
	ΑΠΟΔΟΣΗ
	≥117lm/w
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	220 – 240Volt
	
	

	
	KΑΛΥΚΑΣ
	Βιδωτός Ε27
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	3000°Κ 
	
	

	
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	≥0,90
	
	

	
	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
	≥15.000 h
	
	

	
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
	≥Α+  ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Βραχίονας  φωτιστικού σώματος  Φ42x1200 mm 90ο
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
	42 mm
	
	

	
	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
	2,8 mm
	
	

	
	ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΑΧΟΥΣ 
	3 mm
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	Χάλυβας
	
	

	
	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
	ENISO1461
	
	

	
	ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 
	Περίπου 90ο
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΕΣ 
	Μέχρι 2,5 kN κατακόρυφα αναρτημένο και οριζόντια δύναμη 0,5 kN
	
	

	
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
	Στο άκρο σε απόσταση 650mm από τον στύλο στήριξης
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό κατάλληλης σκληρότητας και αντοχής
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	Στην κορυφή του ανταυγαστήρα, στη θέση συνδέσεως με τον βραχίονα Δημοτικού Φωτισμού, υπάρχει τυποποιημένη κοχλίωση ¾ ‘’ για σωλήνα
Για την σταθεροποίηση της σύνδεσης υπάρχει και κοχλίας ασφάλισης ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος
	
	

	
	ΒΑΨΙΜΟ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 
	Αρχικά με αστάρι και μετά με το τελικό χρώμα που είναι βαφή φούρνου σκούρου πρασίνου χρώματος εξωτερικά και λευκού στην ανακλαστική επιφάνεια που έχει ψηθεί σε θερμοκρασία 200οC
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 
	Έχει υποστεί τελική επεξεργασία πριν την βαφή με αποτέλεσμα να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα και  κακή κατεργασία
	
	

	
	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 
	παραδίδεται με λυχνιολαβή από πορσελάνη με την επαφή της στον πυθμένα και τα μεταλλικά του κατασκευασμένα από ορείχαλκο, διπλής μόνωσης, τύπου Ε27 κατά IEC 61 και IEC 238
	
	

	
	ΤΑΣΗ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
	κλάσεως 250 V
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	σιδηροσωλήνας ¾ ‘’ με ραφή ‘’βαρέως’’ τύπου, πάχους τοιχώματος 2,65 ΜΜ κατηγορίας MEDIUM κατάλληλο για σπείρωμα σύμφωνα με ISO-65
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ
	λάμα 25Χ5 κατά DIN 1017
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
	Με τεμάχια λαμαρίνας πάχους 3mm
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	Ο σιδεροσωλήνας, η αντηρίδα και τα λοιπά σιδερένια εξαρτήματα του βραχίονα ΔΦ,είναι επιψευδαργυρωμένα
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	έχει υποστεί τελική επεξεργασία πριν την επιψευδαργύρωση με αποτέλεσμα να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα και  κακή κατεργασία 
	
	

	
	ΤΑΣΗ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
	κλάσεως 250 V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Σφικτήρας ανοιξείδωτης ταινίας 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ανοξείδωτος χρωμονικελιούχος χάλυβας ΙΝΟΧ 304
	
	

	
	ΑΝΤΟΧΗ
	>48 kp/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	

	
	ΔΙΑΡΡΟΗ 
	>21 kp/ mm2
	
	

	
	ΤΥΠΟΥ
	συσφίξεως διά αναδιπλώσεως
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥3 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ
	Τύπουοροφής (Plafond, roof, ceiling)
	
	

	
	ΜΕΓΕΘΟΣ
	Ε27 κατά IEC 60238    και IEC 60061-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ 
	κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και κατάλληλοι για καλώδια 2.5 mm2
	
	

	
	ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
	Τέτοιος έτσι ώστε να αποφεύγεται η περιστροφή ους κατά την σύσφιξη
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ
	Χαλύβδινοι ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένοι κατά ΧΚ 11.01 ή ΙΝΟΧ Α2
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρόκα Στήριξης 6mm/25mm(συσκ.100τεμ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	6mm
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ
	25mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρόκα Στήριξης 7mm/25mm(συσκ.100τεμ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	7mm
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ
	25mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρόκα Στήριξης 8mm/25mm(συσκ.100τεμ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	8mm
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ
	25mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρόκα Στήριξης 9mm/25mm(συσκ.100τεμ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	9mm
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ
	25mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Ρόκα Στήριξης 10mm/25mm(συσκ.100τεμ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	10mm
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ
	25mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP 20
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	18
	Διακόπτης ράγας  4χ40Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	40Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	4
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	19
	Αυτόματες ασφάλειες   3Χ20Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	20Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	3
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	20
	Ασφάλειες  ράγας  3X10 καμπύλη D
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	10Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	D
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	3
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	21
	Διακόπτες διαρροής εντάσεων  4Χ40, 30mA  
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	40Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	4
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	22
	Αμπερόμετρα βολτόμετρα  φ22  100 Α με βάσεις ράγας
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	100Α
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	23
	Επιτηρητές τάσεις  τριφασικοί
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
	240V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	24
	Θερμομαγνητικούς διακόπτες  ράγας 1,6Α  με  2,5Α                     
	NAI
	
	

	
	Ονομαστική ισχύς
	400 V
	
	

	
	Ονομαστική τάση λειτουργίας
	690V
	
	

	
	Ονομαστικό μόνιμο ρεύμα Iu 2,5A
	2,5A
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	25
	Ρελε ισχύος  3P 9Α 4KW  230 AC
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	9Α
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	3
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	26
	Ρελε ισχύος 4Χ40A
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	40Α
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	4
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	27
	Ρελέ χρονικό ράγας μια θέσεις  με έφεδρα  2 στοιχείων 230V
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	TΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1
	230VAC
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
	24VAC/DC
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	28
	Ασφάλειες ράγας  1Χ1Α
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	1Α
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	6κΑ
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	1
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	29
	Διακόπτες ράγας μεταγωγικοί 16Α  1P  
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	230-240 Volt
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	16Α
	
	

	
	ΚΑΜΠΥΛΗ
	C
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ
	1
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	30
	Ενδεικτικές λυχνίες πράσινες μονοφασικές    
	NAI
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
	IP20
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	31
	Ενδεικτικές λυχνίες κόκκινες μονοφασικές    
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
	IP20
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	32
	Ενδεικτικές λυχνίες κόκκινες τριφασικές
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	AC
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
	IP20
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	33
	Ανεμιστήρες  πινάκα πλήρης με περσίδα και φύτρο ισχύς 14w  230 v 110X110X58,5
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-240V
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ
	14W
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	34
	Θερμοστάτες ανεμιστήρων πινάκα ράγας
	NAI
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	220-250V
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	35
	Διαχωριστήρες απαγωγής θερμότητας  
	NAI
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	36
	Στυπιοθληπτες  Φ20
	NAI
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	Φ20
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	37
	Καλώδιο  H05VV- F  5Χ6mm2
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
	300/500 Volt
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΕΛΟΤ 563.5
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ DC ΣΕ 20oC
	3,3 Ω/Km
	
	

	
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ 
	38A
	
	

	
	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ 
	6,4 mV/A/m
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ
	ΜΑΥΡΟ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	38
	Καλώδιο  H05VV- F  5Χ4mm2
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
	300/500 Volt
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΕΛΟΤ 563.5
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ DC ΣΕ 20oC
	4,95 Ω/Km
	
	

	
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ 
	25A
	
	

	
	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ 
	10 mV/A/m
	
	

	
	ΧΡΩΜΑ
	ΜΑΥΡΟ
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	39
	Πινάκες ερμάριο πλαστικοί   3 Χ 24 θέσεων βάθος  20cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
	IP65
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	






