ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ –ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Γωνιακός τροχός μπαταρίας 125mm, 2x5Ah
	                                            ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	125 mm
	 
	 

	 
	ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	2x5Ah 
	 
	 

	 
	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Mπαταρίας 
	 
	 

	 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
	ΔΥΟ (2)
	 
	 

	 
	ΤΑΣΗ
	18V
	 
	 

	 
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Αh
	5,0 Ah
	 
	 

	 
	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
	Λιθίου Li-Ion
	 
	 

	 
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ
	(±10%) 8.500 rpm
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CΕ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	 2
	Μπουλονόκλειδο 18V,μπαταρίας 2x5Ah,με υποδοχή 1/2”
	                                            ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	 μπαταρίας
	 
	 

	
	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ)
	ΝΑΙ
	
	

	 
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 
	1.200 Nm
	 
	 

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
	½’’
	
	

	 
	ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
	18V
	 
	 

	 
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ah
	5,0 Ah
	 
	 

	 
	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ (±10%)  
	2.000 bpm
	 
	 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	ΔΥΟ (2)
	
	

	 
	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
	 Li-Ion λιθίου
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 800 W με SDS-PLUS 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
	Ρεύματος 
	 
	 

	
	ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	 
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	800 W
	 
	 

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	σε μέταλλο 13Ø mm
	 
	 

	 
	
	Σε μπετό 26Ø mm
	 
	 

	 
	
	σε ξύλο 32Ø mm 
	 
	 

	 
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ
	0-1.200 rpm
	 
	 

	 
	ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA
	Κρούσης
	 
	 

	 
	
	περιστροφής με κρούση 
	 
	 

	 
	
	περιστροφής  
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΚΡΑ 
	 SDS-PLUS
	
	

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4
	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V,2x5Ah
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ (± 5%)
	13mm
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΞΥΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ (± 5%)
	38mm 
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ 
	13 mm
	
	

	
	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ ΣΚΛΗΡΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (± 5%)
	54 Nm

	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ ΜΑΛΑΚΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (± 5%)
	30 Nm
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 
	0-500/0-2.000 rpm
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	ΔΥΟ (2)
	
	

	
	ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	18V
	
	

	
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
	5,0 Ah
	
	

	
	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 
	Li-Ion 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	5
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος SDS-MAX,1.150-1.300 W 
	NAI
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Ρεύματος
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΚΡΑ 
	SDS-MAX
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	1.150-1.300 W
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 
	8,8-11,2 Joule 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	6
	Ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	720 W
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ 
	8-13Ømm
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ
	20 Ømm
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ 
	25- 40Ømm
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 
	0-2.900 rpm
	
	

	
	ΕΥΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΣΟΚ
	1,5-13 mm
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7
	Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος 1.100 W με SDS-MAX 
	NAI
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	ρεύματος
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ (±5%)
	1.100 W
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ (±10%)
	8,1 Joule 
	
	

	
	KATAΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΚΡΑ 
	SDS-MAX 
	
	

	
	ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 
	1.100-2.650
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	8
	Έκκεντρο τριβείο ρεύματος,150mm
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Ρεύματος 
	
	

	
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	310 W
	
	

	
	ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	150 mm
	
	

	
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 
	από 4.000 έως περίπου (±20%) 10.000
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	9
	Τροχός ρεύματος,125mm 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Ρεύματος 
	
	

	
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	125mm 
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	1.400 W
	
	

	
	TAXYTHTA XΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 
	από 0 έως περίπου (±5%) 12.000
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	10
	Ηλεκτρικός αναδευτήρας ρεύματος 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Ρεύματος 
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	1.150-1.300 W
	
	

	
	ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
	140 mm
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
	Μ14
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΄Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτος 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	11
	Σετ καρυδάκια 1/2”& 1/4” & 3/8”
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΜΕΓΕΘΗ 
	½’’ & ¼’’& 3/8”
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	 Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	 Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	12
	Καρυδάκια με καστάνια , μύτες και γερμανοπολύγωνα  1/2”& 1/4” & 3/8”
	NAI 
	 
	 

	 
	ΜΕΓΕΘΗ 
	½’’ & ¼’’& 3/8”
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	13
	Τρυπάνι SDS-MAX,32 mm 
	NAI 
	 
	 

	 
	ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΠΩΝ
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΠΕΣ
	ΝΑΙ 
	 
	 

	 
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 32mm
	32mm
	 
	 

	
	ΣΥΝΟΛΙΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
	570mm
	
	

	
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 
	Τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα, μαλακά δομικά υλικά 
	
	

	 
	ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-MAX 
	NAI 
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	14
	Τρυπάνι SDS-MAX,35 mm 
	NAI 
	
	

	
	ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΠΩΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΠΕΣ
	ΝΑΙ 
	
	

	 
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 32mm
	35mm
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
	570mm
	 
	 

	 
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 
	Τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα, μαλακά δομικά υλικά 
	 
	 

	 
	ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-MAX 
	NAI 
	 
	 

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	15
	Τρυπάνι SDS-MAX,30 mm 
	NAI 
	
	

	
	ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΠΩΝ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΠΕΣ
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 32mm
	30mm
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
	570mm
	
	

	
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 
	Τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα, μαλακά δομικά υλικά 
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-MAX 
	NAI 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	16
	Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη,2x12  σκαλιά 
	NAI 
	 
	 

	 
	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ
	ΝΑΙ 
	 
	 

	 
	ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ 
	ΝΑΙ 
	 
	 

	
	ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
	ΝΑΙ
	
	

	 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 
	ΔΩΔΕΚΑ (12)
	 
	 

	
	ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΝΑΙ
	
	

	 
	ΜΕ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ PVC 
	ΝΑΙ 
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
	ΚΑΤΑ ΕΝ131
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	17
	Σκαλωσιά εργασίας αλουμινίου με ρόδες 
	NAI 
	 
	 

	 
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ 
	150 ΚΙΛΑ
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
	EN1004
	 
	 

	 
	ΓΙΑ ΣΤΙΒΑΡΗ ΧΡΗΣΗ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	ΝΑΙ 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
	20 ΚΙΛΩΝ
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 
	2,00 ΜΕΤΡΩΝ 
	 
	 

	 
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
	1,12 ΜΕΤΡΑ 
	 
	 

	 
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
	1,64x0,57 μέτρα

	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	18
	Σκαλωσιά εργασίας αλουμινίου με βάση roller  
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ 
	200 κιλά
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
	EN1004
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
	1,60x0,80 μέτρα
	
	

	
	ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΥΨΟΣ 
	1,95 μέτρα
	
	

	
	ΒΑΡΟΣ
	24,9 κιλά 
	
	

	
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
	1,30 μέτρα 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE  Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	19
	Προέκταση roller με γάντζους κλειδώματος 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	ΒΑΡΟΣ 
	12,9 κιλά 
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
	ΕΝ1004
	
	

	
	ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
	2,50 μέτρα
	
	

	
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ 
	1,60x0,80 μέτρα
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
	3,45 μέτρα 
	
	

	 
	ΥΨΟΣ 
	1,50 μέτρα 
	 
	 

	 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	20
	Αντλία ακαθάρτων/λυμάτων 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	Ανοξείδωτος χάλυβας 
	
	

	
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (max)
	10 m
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
	1.100 W
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
	(±5%) 15.000 l/hr

	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 
	5 μέτρα 
	
	

	
	ΣΤΟΜΙΟ 
	2’’
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	21
	Καροτιέρα χειρός 1.500 W 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
	(±5%) 950 / περίπου (±5%) 1.800/ περίπου (±5%) 3.450 σ.α.λ

	
	

	
	ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΙΣΧΥΣ 
	1.500 W 
	
	

	
	ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ 
	μπετόν έως Ø 80 mm  
	
	

	
	
	τοιχοποιία έως Ø 200 mm
	
	

	
	ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
	UNC 1 ¼ ”  εξωτερικό και εσωτερικό ½ ”G
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥1 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	22
	Γωνιακός τροχός ρεύματος 230 mm 
	ΝΑΙ  
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
	Ρεύματος 
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΛΑΒΗ
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ 
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
	2.800 W
	
	

	
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
	230mm 
	
	

	
	TAXYTHTA ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 
	(±5%): 6.600 rpm
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
	Μ14
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥2 έτη
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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	Βραχίονας παλάγκου 75cm
	ΝΑΙ 
	
	

	
	ΜΗΚΟΣ 
	75cm
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
	1.000 kg
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΣΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	24
	Παλάγκο αλυσίδας 1.000 kg 
	 NAI 
	
	

	
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
	Τρία (3) μέτρα 
	
	

	
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
	Ένας (1) τόνος 
	
	

	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	
	



