ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Εξωτερικές διαστάσεις 67x 12 x 15 εκ ±2%
	ΝΑΙ
	
	

	Γραμμές κειμένου 1
	ΝΑΙ
	
	

	Ύψος γράμματος 42mm
	ΝΑΙ
	
	

	Ανάλυση πινακίδας 96 Χ 7 pixel
	ΝΑΙ
	
	

	Διάκενο πινακίδας (pixelpitch) 6mm
	ΝΑΙ
	
	

	Η φωτεινότητα του  συστήματος να είναι τουλάχιστον 6.300 cd/m2(max)/ 400 cd/m2 /(min) 
	ΝΑΙ
	
	

	Τεχνολογία LED smd black body
	ΝΑΙ
	
	

	Η οδήγηση να είναι 1:7 (staticdriving )
	ΝΑΙ
	
	

	Η χρωμικότητα των Led να είναι amber 592 nm
	ΝΑΙ
	
	

	Η απόσταση αναγνωσιμότητας να είναι >15m
	ΝΑΙ
	
	

	Η γωνία αναγνωσιμότητας να είναι 120° τουλάχιστον. 
	ΝΑΙ
	
	

	Το σύστημα να διαθέτει ηχητική αναγγελία άφιξης δρομολογίου
	ΝΑΙ
	
	

	Το σύστημα να κάνει ανίχνευση βλάβης επικοινωνίας
	ΝΑΙ
	
	

	Το σύστημα να κάνει ανίχνευση βλάβης ανά pixel σε 3 επίπεδα ελέγχου 
(διακοπή – βραχυκύκλωμα – διαρροή)
	ΝΑΙ
	
	

	Στεγανότητα πλαισίου ΙΡ54
	ΝΑΙ
	
	

	Το σύστημα να έχει μηχανικές προστασίες έναντι κρούσης, κραδασμών, υγρασίας, σκόνης, υπερθέρμανσης, υπέρτασης, υπότασης, έναντι κεραυνού, ηλεκτροστατική. 
	ΝΑΙ
	
	

	Χρόνος μεταξύ βλαβών  MDBF > 60.000h
	ΝΑΙ
	
	

	Θερμοκρασία λειτουργίας  -10° έως +60°C 
	ΝΑΙ
	
	

	Υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% 
	ΝΑΙ
	
	

	Τροφοδοσία 230VAC (+/-10%), 50Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Το σύστημα να επικοινωνεί με GSMmodem και να υποστηρίζει επικοινωνίες RS-232, RS-485. Το GSMmodem να είναι ενσωματωμένο στην κεντρική μονάδα της πινακίδας.
	ΝΑΙ
	
	

	Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE για τις ηλεκτρονικές πινακίδες, το οποίο να είναι σύμφωνο με ΕΝ 60950-1 και ΕΝ 60950-22 

	ΝΑΙ
	
	

	Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι πιστοποιημένος, επί ποινή αποκλεισμού, με ISO 9001 στην κατασκευή / εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης και συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας, τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι πιστοποιημένος, επί ποινή αποκλεισμού, με ISO 14001 στην κατασκευή / εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης και συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας, τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι πιστοποιημένος, επί ποινή αποκλεισμού, με ISO 45001:2018στην κατασκευή / εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης και συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας, τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	Η κεντρική μονάδα του συστήματος, να είναι τοποθετημένη εντός του πλαισίου, να ελέγχει και να διευθύνει το σύστημα και τα τοπικά υποσυστήματα αυτού.
	ΝΑΙ
	
	

	Η κεντρική μονάδα να είναι εξοπλισμένη τουλάχιστον  με : 
- Μία (1) θύρα επικοινωνιών RS-232 
- Μία (1) θύρα επικοινωνιών RS-485 
-Μία (1) θύρα επικοινωνιών δικτύου 10/100Base-T 
	ΝΑΙ
	
	

	Το σύστημα να διαθέτει αυτόματη και  χειροκίνητη διαβάθμιση φωτεινότητας σε 16 τουλάχιστον επίπεδα με χρήση αισθητήρα ατμοσφαιρικής φωταύγειας, με όρια από 0% έως 100%.
	ΝΑΙ
	
	

	Η κεντρική μονάδα να υπολογίζει την ζητούμενη φωτεινότητα με την χρήση PID αλγόριθμου για να διασφαλιστεί η μη απότομη και ανεπιθύμητη αλλαγή φωτεινότητας από εξωγενείς παράγοντες όπως τα φώτα των αυτοκινήτων, αντανακλάσεις κτλ.
	ΝΑΙ
	
	

	Εκτός από την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας επί του συστήματος, να μπορεί να γίνει ρύθμιση με εντολή απευθείας από το κέντρο ελέγχου, διαμέσου του πρωτοκόλλου επικοινωνίας.
	ΝΑΙ
	
	


Πλατφόρμα  Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Η όλη διαχείριση του συστήματος των ηλεκτρονικών πινακίδων θα πρέπει να γίνεται από Web Based εφαρμογή
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή θα πρέπει να συνοδεύεται και με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα
	ΝΑΙ
	
	

	Οι clients που θα συνδέονται να μην χρειάζονται κανένα επιπλέον πρόγραμμα εκτός από webbrowser.
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί και τελευταίας τεχνολογίας, webbrowsers, όπως  π.χ. Internet Εxplorer, Edge, Firefox, Chrome κ.λπ.
	ΝΑΙ
	
	

	Η σύνδεση των χειριστών στην Web Based εφαρμογή να γίνεται με όνομα χρήστη και με κωδικό πρόσβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να υλοποιεί την προβολή των στεγάστρων και των ηλεκτρονικών πινακίδων, σε χαρτογραφικό υπόβαθρο.
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την επέμβαση του διαχειριστή και των διαβαθμισμένων χειριστών στις ιδιότητες των ηλεκτρονικών πινακίδων, διαγνωστικά, καθαρισμός μνήμης, επανεκκίνηση, κ.λπ.
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την οργάνωση των ηλεκτρονικών πινακίδων  σε ομάδες πινακίδων
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την οργάνωση των μηνυμάτων των ηλεκτρονικών πινακίδων  σε ομάδες μηνυμάτων
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την σύνταξη μηνύματος, με διαφορετικές γραμματοσειρές, τρόπους εμφάνισης, έντονη γραφή, επιλογή flashing, χαρακτήρες, κυλιόμενη σειρά, εφέ κ.λπ.
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την προεπισκόπηση του μηνύματος μέσω της εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης και χρονοπρογραμματισμού του κάθε μηνύματος
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την αποστολή μηνύματος ή ομάδας μηνυμάτων στις ηλεκτρονικές πινακίδες  ή ομάδα ηλεκτρονικών πινακίδων
	ΝΑΙ
	
	

	Στην Web Based εφαρμογή να υπάρχει αναφορά επιτυχούς αποστολής του μηνύματος
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την προσομοίωση του τρέχοντος μηνύματος των ηλεκτρονικών πινακίδων
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να επιτρέπει την υποβολή χρόνου άφιξης των οχημάτων στις στάσεις από τηλεματικές εφαρμογές
	ΝΑΙ
	
	

	Η Web Based εφαρμογή να φιλοξενείται με μέριμνα του αναδόχου σε κεντρικό υπολογιστή (SERVER) της επιλογής του και οπωσδήποτε εκτός των συστημάτων του Δήμου.   Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τόσο του κεντρικού υπολογιστή (SERVER), όσο και των προγραμμάτων διαχείρισης της Web Based εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	Η εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης της πλατφόρμας λειτουργίας των ηλεκτρονικών πινακίδων να είναι πιστοποιημένη, επί ποινή αποκλεισμού, με ISO 27001 στην κατασκευή / εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης, συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας και πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
	
	
	


Συσσωρευτής ( Μπαταρία )
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Να αναφερθεί η ποσότητα των συσσωρευτών που απαιτούνται για την ενεργειακή αυτονομία του όλου συστήματος λειτουργίας του στεγάστρου.
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η χωρητικότητα του κάθε συσσωρευτή 
	ΝΑΙ
	
	

	Ονομαστική τάση λειτουργίας συσσωρευτή  να είναι 12Vdc
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος Συσσωρευτή κλειστού τύπου στεγανή με ηλεκτρολύτης. SiliconeGel Βαθιάς εκφόρτωσης  ( Με βαλβίδα εκτόνωσης ) 

	ΝΑΙ
	
	

	θερμοκρασία λειτουργίας+5° C έως + 50 ° C
	ΝΑΙ
	
	


Συσκευή επικοινωνίας (Modem)
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Να διαθέτει LAN και Wi-Fi
	ΝΑΙ
	
	

	Να είναι υψηλής απόδοσης CPU 320 MHz με SDRAM 256 Mbits
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει Θύρες Ethernet:
 3xLAN 10 / 100Mbps
1x θύρα Ethernet 10 / 100Mbps Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	Να υποστηρίζει το Auto MDI / MDIX
	ΝΑΙ
	
	

	Να υποστηρίζει απομακρυσμένη και τοπική διαχείριση ιστού
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει κεραία
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει έλεγχο πρόσβασης LAN μέσω σύνδεσης στο Internet
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει εικονικό διακομιστή
	ΝΑΙ
	
	

	Ισχύς κλάσης 3 (0,25 W, 24 dBm) για το UMTS
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργία UMTS: 384 Kbps DL / 384 Kbps UL
	ΝΑΙ
	
	

	GSM / GPRS / EDGE
850/900/1800/1900 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	Θερμοκρασία λειτουργίας 00C έως + 500C
	ΝΑΙ
	
	

	Υγρασία λειτουργίας 10% έως 90% Μη συμπύκνωση
	ΝΑΙ
	
	


Φωτισμός
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Τάση λειτουργίας 13,3 Vdc
	ΝΑΙ
	
	

	Κατανάλωση ισχύος 2.5W / στοιχείο. 10W σύνολο
	ΝΑΙ
	
	

	Φωτεινή ροή 240Lm / στοιχείο. 960Lm σύνολο
	ΝΑΙ
	
	

	Θερμοκρασία χρώματος 6500 K
	ΝΑΙ
	
	

	Θερμοκρασία λειτουργίας -10° C έως + 85 ° C
	ΝΑΙ
	
	


Φωτοβολταϊκό
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Να αναφερθεί η ονομαστική ισχύς Pmpp [Wp]
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το ονομαστικό ρεύμα Impp [A]
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η ονομαστική τάση Vmpp [V]
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η τάση ανοικτού κυκλώματος [V]
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η μέγιστη τάση συστήματος [V] 
	ΝΑΙ
	
	


