|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ** **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ** | **ΕΡΓΟ:**ΦΟΡΕΑΣ:**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:****ΧΡΗΣΗ:****K.A.:****Κ.Α.:** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ »****ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ** **38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)** **2020****64.7135.006 37.000,00 €****30.7135.009 3.000,00 €** |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Α/Α*** | ***ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*** | ***Μ.Μ.*** | ***ΠΟΣΟΤΗΤΑ*** | ***ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ*** | ***ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ*** |
| *1* | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη . *CPV 42512200-0* | *Τεμάχιο* | *1* |  |  |
| *2* | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ ,θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. *CPV 42512200-0* | *Τεμάχιο* | *17* |  |  |
| *3* | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. *CPV 42512200-0* | *Τεμάχιο* | *5* |  |  |
| *4* | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. *CPV 42512200-0* | *Τεμάχιο* |  *11* |  |  |
| *5* | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 45.000BTU/h, τύπου ντουλάπας δαπέδου πλήρως τοποθετημένη. *(CPV):[39717200-3]* | *Τεμάχιο* | *3* |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**  |
| **Φ.Π.Α.(24%):**  |
| **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:**  |

###### Ο προσφέρων