[image: image1.png]



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	 (Εmail):
	


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
·   Η προσφορά
μου ισχύει για εννέα (9) μήνες από την ημέρα υποβολής της
· Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης, την οποία έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της

· Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή

· Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης

· Τα ελαστικά  θα  παραδίδονται τοποθετημένα  το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας. 
· Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων,  θα πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ (πλευρικά τοιχώματα) των ελαστικών με τους χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία και θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους καθώς επίσης και όλες τις επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή E.T.R.T.O. και το Φ.Ε.Κ. 589/τ.Β΄/30-9-92, οι οποίες θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή των ελαστικών και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής.

· Η κατασκευή των ελαστικών  θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Type and Rim Technical Organization) και την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/16-02-2005 σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.

·     Τα ελαστικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την E.T.R.T.O.

·     Τα ελαστικά επίσωτρα θα συμμορφώνονται με την Κοινοτική Οδηγία 89/459/16-07-1989 "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", και την Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.: 32496/1558/2003), Φ.Ε.Κ. 847/τ.Β ́/03 ή όποια νεώτερη νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ. 

·     Οι στάθμες θορύβου των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα "V" της οδηγίας 2001/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 και θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό ΕCE R.54 και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ’ αυτήν η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.
Κέρκυρα: …..…/…….2019
Ο – Η Δηλ.

                                                                                                                                                                      (Υπογραφή)
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	
	
	

	ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
	
	

	Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                      
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	«Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων»

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ σε  €
	ΔΑΠΑΝΗ σε €

	1
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/75 R16  με ΔΦ/Τ 107R 
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	2
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/75 R16 με ΔΦ/Τ 107R  
	Τεμάχιο
	2,00
	 
	 

	3
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/70 R22.5 με ΔΦ/Τ 154/150L
	Τεμάχιο
	8,00
	 
	 

	4
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/70 R22.5 με ΔΦ/Τ 154/150L
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	5
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 265/70  R19.5 με ΔΦ/Τ 143/141J
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	6
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 265/70  R19.5 με ΔΦ/Τ 143/141J
	Τεμάχιο
	2,00
	 
	 

	7
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/80 R22.5 με ΔΦ/Τ 156/150L
	Τεμάχιο
	8,00
	 
	 

	8
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό tubeless – Radial διαστάσεων: 315/80 R22.5 με ΔΦ/Τ 156/150L
	Τεμάχιο
	2,00
	 
	 

	9
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/75  R17.5 με ΔΦ/Τ132/130L
	Τεμάχιο
	2,00
	 
	 

	10
	Οπίσθιο ( drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/80 R16 με ΔΦ/Τ 104T
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	11
	Εμπρόσθιο  (steer ) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/80 R16 με ΔΦ/Τ 104T
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	12
	Εμπρόσθιο & οπίσθιο (steer & drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/ 70  R15 με ΔΦ/Τ 106R
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	13
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 215/75 R17.5 με ΔΦ/Τ 126/124Μ
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	14
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό tubeless – Radial διαστάσεων: 215/75/ R17,5 με ΔΦ/Τ 126/124Μ
	Τεμάχιο
	2,00
	 
	 

	15
	Εμπρόσθιο & οπίσθιο  ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 185/65 R14 με ΔΦ/Τ  86T
	Τεμάχιο
	4,00
	 
	 

	16
	Εμπρόσθιο & οπίσθιο ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 385/65 R22,5  με ΔΦ /Τ 160Κ
	Τεμάχιο
	2,00
	 
	 

	
	
	 
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
	 

	
	
	
	 ΦΠΑ  24%
	 

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Κέρκυρα,      /    /2019

	
	
	
	Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



