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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
	
	

Κέρκυρα, _______________ 2021







(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών του Προσωπικού των Διευθύνσεων του Δήμου
	
	



Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Του……………………………………………………………………………………………………………………………..……………...με έδρα τ.......……………………………Οδός…………………………………Αριθ.…………… Τ.Κ..……………..ΑΦΜ …….……………………Τηλ. …………………….….. Fax ………………………. Email: ………………………………….

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών του Προσωπικού των Διευθύνσεων του Δήμου
Καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι:
· Τα προσφερόμενα  υλικά και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.
· Αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
.
Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών ( Πίνακες συμμόρφωσης)

1. Συσκευές (τερματικό)  καταγραφής παρουσιών προσωπικού
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή σε φυλλάδιο προσφοράς

	1. 
	Αριθμός συσκευών 
	16
	
	

	2. 
	Οι συσκευές να είναι τύπου Proximity (προσέγγισης) δηλ. να έχουν δυνατότητα ανάγνωσης της κάρτας από μικρή απόστασηlow frequency (125 KHz). 
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Εσωτερική μνήμη με δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών (καταγραφές Εισόδου-Εξόδου) 
	≥ 150.000
	
	

	4. 
	Καταχωρημένες κάρτες στην συσκευή  
	≥300
	
	

	5. 
	Να συνδέονται σε δίκτυο Ethernet μέσω standard θύρας RJ-45 μέσω καλωδίου UTP/FTP
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Τα τερματικά ωρομέτρησης να είναι διαχειρίσιμα (manageable) μέσω δικτύου. 
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Κάθε τερματικό θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο κτυπήματα εισόδου όσο και τα κτυπήματα εξόδου, είτε με χρήση κατάλληλων πλήκτρων (function keys), είτε μέσω αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση "εξόδου" σε καθορισμένη ώρα. 
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Η τερματικό ωρομέτρησης να έχει ευανάγνωστη οθόνη LCD (≥3 inch) στην οποία να εμφανίζεται η ώρα ή/και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και μηνύματα. 
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα μέσω δικτύου από κεντρικό εξυπηρετητή.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να διαθέτει θύρα usb. Ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή πληροφοριών σε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Το τερματικό ωρομέτρησης σε περίπτωση προβλήματος δικτύου και επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή να κρατά τα κτυπήματα στην εσωτερική της μνήμη έως ότου αποκατασταθεί η επικοινωνία 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Η μνήμη του τερματικού ωρομέτρησης να είναι προστατευμένη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ώστε να μπορεί να διατηρήσει χωρίς τροφοδοσία τις καταχωρημένες εγγραφές. 
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να παρέχεται με κατάλληλη συσκευή UPS  για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος (≥ 2  ώρες λειτουργίας).
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Η συσκευή να έχει ηχητική και οπτική ένδειξη αποδοχής ή απόρριψης του κτυπήματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Το τερματικού ωρομέτρησης να διαθέτει να διαθέτει πιστοποιητικό CE. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Να αναφερθεί ο χρόνος εγγύησης του υλικού 
	≥2 έτη
	
	




2. Κάρτες παρουσιών προσωπικού
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή σε φυλλάδιο προσφοράς

	1. 
	Αριθμός συσκευών 
	≥600
	
	

	2. 
	Οι κάρτες θα πρέπει να είναι πλαστικές τύπου και διαστάσεων έως το μέγεθος πιστωτικής κάρτας (Credit Card), σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα και τεχνολογίας Proximity (Κάρτες Προσέγγισης), read only (μόνο ανάγνωσης), low frequency (125 KHz). Η ανάγνωση της κάρτας θα μπορεί να γίνει από απόσταση 5-8 εκατοστών. 
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Οι κάρτες θα έχουν ενσωματωμένο μονοσήμαντο σταθερό κωδικό σε passive tag και εκτυπωμένο στην οπίσθια πλευρά της κάρτας. 
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Οι κάρτες θα έχουν εκτυπωμένο την ονομασία του φορέα.
	ΝΑΙ
	
	




3. Λογισμικό / εφαρμογή συστήματος  παρουσιών προσωπικού
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή σε φυλλάδιο προσφοράς

	1. 
	Το βασικό λογισμικό να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή να πρόκειται για Ελληνοποιημένη έκδοση στην περίπτωση που προέρχεται από εταιρεία του εξωτερικού. 
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Υποστήριξη δυνατότητας συντήρησης χρηστών, δικαιωμάτων, κωδικών πρόσβασης και αδειών χρήσης εφαρμογών για τον Διαχειριστή. 
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να είναι ικανό να διαχειρίζεται το σύνολο των τερματικών σταθμών καταγραφής ωρομέτρησης προσωπικού . 
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το κάθε υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω τυπικών τεχνολογιών Δικτύων/διαδικτύου, και ως προς τη διεπαφή του με τον απλό χρήστη, αλλά και ως προς τη διεπαφή του με το διαχειριστή αυτού. 
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι γραφικό και να εκμεταλλεύεται τα σύγχρονα στοιχεία ελέγχου (controls), τα οποία είναι πλέον κατάλληλα για την απεικόνιση των εκάστοτε στοιχείων του (γραμμές εργαλείων, δενδροειδείς απεικονίσεις κλπ). 
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Διαδικασίες παραμετροποιήσιμης εξαγωγής και εκτύπωσης μέρους ή όλων των δεδομένων σε κοινούς μορφότυπους αρχείων (excel, CSV, xml ή σε ASCII ). 
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων με διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup).
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication). 
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Σωστή διαχείριση περιορισμών και δικαιωμάτων για όλους τους υπάρχοντες ρόλους της εφαρμογής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ρόλος μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις επιτρεπόμενες περιοχές. 
	ΝΑΙ
	
	



4. Υπηρεσίες υλοποίησης  συστήματος  παρουσιών προσωπικού
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή σε φυλλάδιο προσφοράς

	1. 
	Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση Εφαρμογής, έλεγχος καλής λειτουργίας της εφαρμογής 
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση του συστήματος και της εφαρμογής.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Τεκμηρίωση Εφαρμογής: Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει πλήρη και αναλυτική τεκμηρίωση για την εφαρμογή που θα εγκαταστήσει σε κατάλληλα έντυπα εγχειρίδια. 
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	O σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας και να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων (Ν2472/97), καθώς και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
	NAI
	
	

	5. 
	Κατά την περίοδο Εγγύησης καλής λειτουργίας ( 1o έτος λειτουργίας) ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα κάτωθι: 
· πλήρη υποστήριξη του συστήματος με παροχή τεχνικής υποστήριξης, 
· ενημέρωση των πακέτων λογισμικών της εφαρμογής σύμφωνα με τις νεότερες εκδόσεις τους.
· παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης όσον αφορά στη λειτουργία του συστήματος εάν και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο
	ΝΑΙ
	
	







Χρονοδιάγραμμα Υλοποιήσης έργου
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών του παρόντος έργου είναι ……… μήνες, με ημέρα έναρξης την επόμενη από αυτή της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Χρονοδιάγραμμα έργου
	Υπηρεσία/Περιγραφή
	Μ1
	Μ2
	Μ3
	Μ4
	Μ5
	Μ6
	Μ7
	Μ8
	Μ9
	Μ10
	Μ11
	Μ12
	Μ13
	Μ14
	Μ15

	Προμήθεια Υλικών συστήματος
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υπηρεσίες υλοποίησης  συστήματος  παρουσιών προσωπικού / Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση Εφαρμογής, έλεγχος καλής λειτουργίας της εφαρμογής, Εκπαίδευση Διαχειριστών. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Περίοδο 
Εγγύησης καλής λειτουργίας
	Περίοδος δωρεάν εγγύησης συντήρησης (≥1 έτους)
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