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ΤΚ49100– Κέρκυρα
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Που αφορά τη σύμβαση: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) που θα συστήσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης έργου APOLLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece - Italy 2014-2020», σύμφωνα με την αριθ. …………………………διακήρυξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 
Τμήμα  1
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού 
μουσικού κόμβου (music HUB)
	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
	Απαίτηση
	Απάντηση

	1. 
	PC Desktop

CPV: 30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής
	Επεξεργαστής Intel Core i9-10900K 3.7GHz Επεξεργαστής 10 Πυρήνων για Socket 120 σκληρος δίσκος 512 ssd + 1 TB Hdd, Μνήμη 32GB DDR4 RAM με Ταχύτητα 3200
	1
	ΝΑΙ
	

	2. 
	Laptop

CPV: 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπ/στές
	Εξαπύρηνος επεξεργαστής AMD Ryzen 5 5500U με χρονισμό έως 4.0GHz.  16GB, DDR4 μνήμη RAM. 512GB SSD σκληρού δίσκου. Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών AMD Radeon Graphics Οθόνη στις 15.6 ίντσες με ανάλυση Full HD 1920 x 1080 και IPS πάνελ. 4-in-1 card reader και θύρες USB. Θύρα HDMI.
	3
	ΝΑΙ
	

	3. 
	TABLET

CPV: 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπ/στές
	Επεξεργαστής: A13 Bionic 10.2" Λειτουργικό iPadOS 15 8MP βασική κάμερα
	1
	ΝΑΙ
	

	4. 
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 32
ΕΙΣΟΔΩΝ - 16
ΕΞΟΔΩΝ



CPV: 32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο
	Ψηφιακή κονσόλα 32 IN/16 OUT για LIVE & STUDIO εφαρμογές. 32 είσοδοι μικροφώνου / γραμμής XLR, 8 επιστροφές, στερεοφωνικών εφέ, 16 mix busses, 6 busses matrix , 8 groups DCA, 16 εξόδοι XLR, 6 είσοδοι, AUX: 6,3 χιλιοστά (προαιρετικά 2 μέσω RCA), 6 εξόδοι AUX: 6,3 χιλιοστά, (προαιρετικά 2 μέσω RCA), Ψηφιακή έξοδος στέρεο AES / EBU, 2 εξόδοι ακουστικών: 6,3 χιλιοστά jack stereo , control room με λειτουργία εξόδου dim και mono, 32 είσοδοι / 32 εξόδοι USB ηχητική διεπαφή, 100 χιλιοστά motor fader, οθόνη TFT έγχρωμη LCD ανά κανάλι, 4 περιοχές πλήρως παραμετρικού ισοσταθμιστή ανά κανάλι, ρυθμιζόμενες, καθυστερήσεις σε όλα τα κανάλια, virtual εφέ με 8 θέσεις FX, Ενσωματωμένος ηχογραφητής USB στέρεο, Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω USB ή Ethernet
	1
	ΝΑΙ
	

	5. 
	ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ

CPV: 30231000-7 
Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών
	Oθόνη 23,5 ιντσών, με λεπτό προφίλ και προηγμένο πάνελ VA και AMD Freesync. Ανάλυση FHD. Μέγιστη τιμή 1920x1080.  Φωτεινότητα 250 cd/㎡. Αντίθεση 3000:1. Χρόνος απόκρισης 4ms. Εγγύηση τουλάχιστον 18 μηνών, PickUp & Return. 
	2
	ΝΑΙ
	

	6. 
	Τηλεόραση Smart TV 32''

CPV: 30231000-7 
Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών
	Βασικά χαρακτηριστικά: LED. Full HD. 1000 PQI. Λειτουργία SMART
	3
	ΝΑΙ
	

	7. 
	ΔΥΝΑΜΙΚΟ BROADCAST ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα


	Δυναμικό Μικρόφωνο Broadcast με σύνδεση USB Type-C και XLR. Κατάλληλο για εκπομπές, podcasts, studio κλπ. Ενσωματωμένο pop filter και shockmount για μείωση του δονητικού θορύβου. Χαρακτηριστικό καρδιοειδούς μειώνει την ανατροφοδότηση από ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους. Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 bit / 96 kHz. Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz. Ευαισθησία: -57 dB (+/-3 dB). Αντίσταση εξόδου: 320 Ohm. Σύνδεση 3-pin XLR 5/8" ηχογράφηση. Κατάλληλο και για φορητές συσκευές σε συνδυασμό με έναν προσαρμογέα OTG. Έξοδος ακουστικών 3.5 mm για παρακολούθηση μέσω λογισμικού
	4
	ΝΑΙ
	

	8. 
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Λογισμικό βαθμονόμησης ηχείων και ακουστικών. Μικρόφωνο μέτρησης με περισσότερα από 480 προφίλ βαθμονόμησης ακουστικών που περιλαμβάνονται ήδη στο λογισμικό ως έτοιμα προεπιλεγμένα. Με προφίλ βαθμονόμησης για τη ρύθμιση του στόχου της απόκρισης συχνότητας ώστε να είναι εντελώς επίπεδη σε όλες τις ακουστικές συχνότητες. Δυνατότητα προσαρμογής στο προφίλ στόχου σε πραγματικό χρόνο. 
	1
	ΝΑΙ
	

	9. 
	ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ) STEREO SET

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Σετ στερεοφωνικών μικροφώνων. Περιλαμβάνει: 2Χ μικρόφωνα μεγάλου διαφράγματος με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. 2x ανάρτηση μικροφώνου EA1 (mt) 1x αλουμινένια θήκη - κατάλληλη για 2 μικρόφωνα και 2 αναρτήσεις. Σχεδιασμός κάψας U 87. Πολικό διάγραμμα επιλογής καρδιοειδούς. Απόκριση συχνότητας: 20 - 20.000 Hz. Συντελεστής μεταφοράς πεδίου στα 1 kHz στα 1 kOhm: 23 mV/Pa. Ονομαστική αντίσταση: 50 Ohm. Τάση τροφοδοσίας (P48, IEC 61938): 48 V. Βάρος: έως 500 γραμμάρια. Χρώμα: Νικέλιο
	1
	ΝΑΙ
	

	10. 
	ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ DRUMS

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Μικρόφωνα Τύμπανων αποτελούμενα από: 1 Μικρόφωνο Μπάσου Ντραμ . 2 Πυκνωτικά μικρόφωνα για τα tom-toms (Cardioid, clip-on). 2 Πυκνωτικά μικρόφωνα για snare ή hanging toms (Cardioid, clip-on). 2 Πυκνωτικά μικρόφωνα overhead  (Cardioid). Βάσεις μικροφώνου. Ανθεκτική μαλακή θήκη με χώρο για επιπλέον μικρόφωνα και αξεσουάρ.
	1
	ΝΑΙ
	

	11. 
	ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΟΣ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	 Μικρόφωνο μικρού διαφράγματος. Πολικό διάγραμμα: καρδιοειδές. Απόκριση συχνότητας: 20-20000 Hz. Ονομαστική αντίσταση: 50 ohm. Aντίσταση φορτίου: 1000 ohm Μέγιστη τάση εξόδου 2540 mV Περιλαμβάνει αντιανεμικό και σταντ στήριξης
	2
	ΝΑΙ
	

	12. 
	ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΘΑΡΑΣ/ΜΠΑΣΟΥ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Δυναμικό καρδιοειδές μικρόφωνο για ηχογράφηση οργάνων. 
Eίναι ιδανικό για ηχογραφήσεις ντραμς, κιθάρας και πνευστών. Απόκριση συχνότητας: 40-15000 Hz. Αντίσταση εξόδου: 310 Ohm. Διαστάσεις (Μ x Δ): 157 x 32 χιλιοστά
	6
	ΝΑΙ
	

	13. 
	ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΖΕΥΓΟΣ) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ / ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Πυκνωτικά Μικρόφωνα μικρού διαφράγματος. Με χρυσή επικάλυψη διαφράγματος 1/2".  Καρδιοειδές. Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz. Αντίσταση εξόδου: 100 ohms.  Μέγιστο επίπεδο ήχου: 143dB SPL.  Μέγιστο επίπεδο εξόδου: +13.9dBu. Πολύ χαμηλό θόρυβο.  Ανθεκτική, ματ μαύρη επιστρωμένη  μεταλλική κατασκευή. 
	1
	ΝΑΙ
	

	14. 
	 ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ/ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Μικρόφωνο Πυκνωτικής Κάψας. Καρδιοειδές / υπερ-καρδιοειδές (με δυνατότητα αλλαγής μέσω του PPC). Λειτουργία σε 48V φαντομ τροφοδοσία ή 2x 1.5V μπαταρίες AA. Διακόπτης με LED μπαταρίας. Συνδετήρας στην υψηλή συχνότητα με PB-1000. Εύρος συχνοτήτων: 50 Hz - 20 kHz. Ηλεκτρική αντίσταση: 200 Ohm. Ευαισθησία: 6 mV/ Pa (-44 dBV). Μέγιστο SPL: 137 dB
	12
	ΝΑΙ
	

	15. 
	ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Δυναμικό μικρόφωνο με υπερκαρδιοειδές πολικό διάγραμμα. Με απορροφητήρα δονήσεων που λειτουργεί με αέρα. Εύρος συχνοτήτων: 50 - 16.000 Hz, Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης: 140,5 dB, Αντίσταση εξόδου: 290 Ohm, Ευαισθησία: -51,5 dBV/Pa (2,66 mV), 
	6
	ΝΑΙ
	

	16. 
	ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Σετ μικροφώνων στερεοφωνικών εφαρμογών με ταιριασμένα μικρόφωνα κλειστού διαφράγματως. Πολικό διάγραμμα: καρδιοειδές. Μέγ. SPL: 135 dB. Ευαισθησία: 18.8 mV / Pa. Δυναμική εμβέλεια: 115 dB (A).
	2
	ΝΑΙ
	

	17. 
	Πυκνωτικό μικρόφωνο

CPV: 32341000-5 Μικρόφωνα
	Μικρόφωνο Στούντιο Μεγάλου Διαφράγματος. Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές. Εύρος συχνοτήτων: 20 Hz - 20 kHz
Αντίσταση εξόδου: 150 Ohm. Μέγ. SPL: 154 dB SPL. Τάση τροφοδοσίας: 48 ± 4 V. Με βάση στήριξης και πλαστική θήκη.
	3
	ΝΑΙ
	

	18. 
	Αυτοενισχυόμενο ηχείο Στούντιο μόνιτορ Ι

CPV: 32342412-3
Ηχεία


	Ενεργό Ηχείο Studio 2 Δρόμων, Γραμμικό εύρος συχνοτήτων: 54 Hz - 20.000 Hz (+/-2 dB), Μέγιστο SPL: 110 dB (peak ανά ζεύγος με μουσικό υλικό σε απόσταση 1 μέτρου) Μεγάφωνα 5 ιντσών. Διάφραγμα μεταλλικής κορυφής 3/4" με DCW Bass reflex από, αλουμίνιο. Ενισχυτής εξόδου: 50 W + 50 W, Ενεργός διαχωριστής και αποτελεσματικά κυκλώματα προστασίας. On/Off αυτόματη είσοδος XLR, Διαστάσεις (Υ x Π x Β): έως 300 x 200 x 180 mm. Ύψος με Iso-Pod: έως 300 mm Βάρος: έως 5 kg
	2
	ΝΑΙ
	

	19. 
	Αυτοενισχυόμενο ηχείο Στούντιο μόνιτορ ΙΙ

CPV: 32342412-3
Ηχεία
	Ενεργό ηχείο 2-Δρόμων για studio εφαρμογή, 8" Woofer (75 W) + 1" Tweeter (45 W). Ισχύς: 120 W biamp, Σύστημα bass reflex. Εύρος συχνοτήτων: 38 Hz - 30,000 Hz. Είσοδοι: balanced XLR και 6,3 mm balanced jack. Ρυθμιζόμενο επίπεδο εισόδου (input level). Control Room και απόκριση high trim
	2
	ΝΑΙ
	

	20. 
	ΕΝΕΡΓΟ ΗΧΕΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ

CPV: 32342412-3
Ηχεία
	Ενεργό ηχείο σκηνής 2 δρόμων με bass reflex, εξοπλισμένο με 12 "woofer / 1" tweeter. Ισχύς: 600 W peak. Εύρος συχνοτήτων: 65 - 20000 Hz Μέγιστο επίπεδο: 124 dB. Είσοδοι: 1x XLR / jack combo Έξοδοι: 1x XLR. Έλεγχος επιπέδου έντασης. Επιλογή επιπέδου γραμμής / μικροφώνου 35 mm Flange ηχείου
	6
	ΝΑΙ
	

	21. 
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΗΧΟΛΗΠΤΗ)

CPV: 32342100-3 Ακουστικά κεφαλής
	Ακουστικά Στούντιο, Κλειστού τύπου, Στερεοφωνικά. Αντίσταση: 250 Ohm. Ευαισθησία SPL (επίπεδο πίεσης ήχου): 96 dB. Εύρος συχνοτήτων: 5 - 35.000 Hz. Συνδεσιμότητα: 3 μέτρα συρματοστοιχείο με σύνδεση 3,5 mm και μετατροπέα βιδωτό σε 6,3 mm στερεοφωνικό βύσμα.
	2
	ΝΑΙ
	

	22. 
	Ακουστικά Studio (Ηχολήπτη)

CPV: 32342100-3 Ακουστικά κεφαλής
	Ακουστικά στούντιο πάνω από το αυτί, ανοιχτής πλάτης, planar magnetic, εύρος συχνοτήτων: 5Hz - 50kHz, αντίσταση: 18 ohms, επίπεδο πίεσης ήχου: 100dB, μέγεθος μετατροπέα: 90mm,  δερμάτινα μαξιλαράκια αυτιού, διπλό καλώδιο, αποσπώμενο καλώδιο, σύνδεση: 6,3mm TRS jack, περιεχόμενο παράδοσης: ακουστικά, πλεγμένο καλώδιο, θήκη ταξιδίου. 
	1
	ΝΑΙ
	

	23. 
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΜΟΥΣΙΚΟΥ)

CPV: 32342100-3 Ακουστικά κεφαλής
	Ακουστικά Στούντιο, Κλειστού τύπου . Αντίσταση: 80 Ohm. Ευαισθησία SPL (επίπεδο πίεσης ήχου):  96 dB. Εύρος συχνοτήτων: 5 - 35.000 Hz. Συνδεσιμότητα: 3 μέτρα συρματοστοιχείο με σύνδεση 3,5 mm και μετατροπέα βιδωτό σε 6,3 mm στερεοφωνικό βύσμα.
	4
	ΝΑΙ
	

	24. 
	STUDIO ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

CPV: 32342100-3 Ακουστικά κεφαλής
	Ακουστικά Στούντιο,  Ημιανοιχτού τύπου, Δυναμικά
Νέο κάψαλη XXL, Αντίσταση: 55 Ohm, Απόκριση συχνότητας: 15 - 25,000 Hz, Ευαισθησία: 104 dB/V, Παράγοντας παραμόρφωσης < 0,3, Ενδεικτική ισχύς: 200 mW. Με αυτόματη ρύθμιση του headband για τέλεια εφαρμογή, Καλώδιο δρομολόγησης σε μία πλευρά. Αποσπώμενο καλώδιο με mini-XLR βύσμα, Μήκος καλωδίου: 3m, Επίχρυσο βύσμα 3,5 mm στερεοφωνικού jack.
	24
	ΝΑΙ
	

	25. 
	 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

CPV: 32343000-9
Ενισχυτές
	Ενισχυτής Ακουστικών 6 Καναλιών. Με ρυθμιζόμενα μπάσα και πρίμα ξεχωριστά, 8-τμηματικές αλυσίδες LED για κάθε κανάλι και bus. Είσοδοι XLR και jack,  balanced στα 6,3 χιλιοστά. Εξοδοι ακουστικών μπροστά και πίσω. Είσοδος Aux
	2
	ΝΑΙ
	

	26. 
	Ενισχυτής Ηλεκτρικής κιθάρας

CPV: 32343000-9
Ενισχυτές
	Ενισχυτής Ηλεκτρικής κιθάρας Λυχνίας με Ισχύ: 30W. 1x ηχείο 12".  3x προενισχυτές 12AX7 (ECC83) και 2x ενισχυτές ισχύος EL84. Επιλογέας αντίστασης (8 ή 16 Ohm)
	1
	ΝΑΙ
	

	27. 
	Ενισχυτής Ηλεκτρικού Μπάσου

CPV: 32343000-9
Ενισχυτές
	Ενισχυτής Ηλεκτρικού μπάσου. Ισχύς: 100 W. 1x ηχείο 15". Χειριστήρια: Ένταση, Πρίμα, Μεσαία, Μπάσο. Ενσωματωμένο κουρδιστήρι. Είσοδος AUX. Θύρα ακουστικών με κυκλώματα Cabsim. 
	2
	ΝΑΙ
	

	28. 
	Προενισχυτής Μικροφώνων

CPV: 32343000-9
Ενισχυτές
	Ενισχυτής καναλιού με λυχνία. Προενίσχυση λυχνίας Κλάσης Α  Ψηφιακά εφφέ (Compressor/expander / de-esser / gate) 
Παραμετρικός ισοσταθμηστής 4 περιοχών. Εύρος συχνοτήτων: 12 - 10000 Hz αναλογικό. Δείγματα στοιχείων: 44,1 - 192 kHz
Ψηφιακές συνδέσεις: ADAT, S / PDIF οπτική / ομοαξονική, AES / EBU και USB. Σύστημα συγχρονισμού Word Clock I / O. Αναλογικές συνδέσεις: MIC / Line /. Είσοδος Οργάνου XLR-Combo, Είσοδος 6,3 χιλιοστών jack,. Ισορροπημένη έξοδος XLR και 6,3 χιλιοστών jack, Mic-Preamp Out 6,3 χιλιοστών jack. VU μετρητής. Μορφή: 19 "/ 2U
	1
	ΝΑΙ
	

	29. 
	Προενισχυτής ακουστικών (Ηχολήπτη)

CPV: 32343000-9
Ενισχυτές
	Προενισχυτής Ακουστικών. Ποτενσιόμετρο Alps RK 27 για έλεγχο της έντασης ήχου. Κατασκευή με ξεχωριστά κανάλια.  Εύρος συχνοτήτων NF 150 kHz (-3 dB). Εύρος συχνοτήτων: 0 - 150.000 Hz (-3 dB). Ευαισθησία εισόδου: +6 dBu
Αντίσταση εισόδου: 10 kOhm. 2 είσοδοι γραμμής: XLR / RCA.
2 στερεοφωνικές εξόδους ακουστικών: θύρα 6,3 mm. Εσωτερική τροφοδοσία 230V. Χρώμα: Μαύρο.
	1
	ΝΑΙ
	

	30. 
	ΨΗΦΙΑΚΟ
stage box
32 ΕΙΣΟΔΩΝ
16 ΕΞΟΔΩΝ

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Σύνδεση με κονσόλα μέσω δύο θυρών AES50, και καλώδιο cat5e μέγιστου μήκος 100 μέτρων. 32 εισόδοι και 16 εξόδοι δικτύου AES50 (Klark Teknik). Δυνατότητα χρήσης καλωδίων CAT-5e μήκους έως 100 μέτρα και άμεση σύνδεση με την πόρτα παρακολούθησης P-16. Διπλή έξοδο ADAT. Έξοδος MIDI. Θύρα USB για ενημέρωση του firmware. Σχεδιασμός: 19 "/ 3 HE Βάθος εγκατάστασης: Έως 25 εκατοστά. Βάθος μεταλλικής μπροστινής βάσης: έως 2,5 εκατοστά.
	1
	ΝΑΙ
	

	31. 
	Επιτραπέζιος Βραχίωνας μικροφώνου

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Βραχίονας Μικροφώνου Τραπεζιού. Κατάλληλος για στούντιο ηχογράφησης, πολυμέσα και ραδιόφωνα. Ενσωματωμένος οδηγός καλωδίου. Εγκατάσταση σε τραπέζι ή γραφείο. Ρυθμιζόμενος σε 360° με ελατήρια στους βραχίονες και βίδα σφιγκτήρα για τραπέζια έως 60 mm. Για μικρόφωνα με μέγιστο βάρος 1,8 κιλά και μήκος βραχίονα έως 1050 mm.

	4
	ΝΑΙ
	

	32. 
	ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜ. ΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ MONITOR (ΖΕΥΓΑΡΙ)

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Τριπόδι Τραπεζιού για Ηχεία monitors που επιτρέπει τη βέλτιστη γωνία των ηχείων προς την κατεύθυνση της θέσης ακρόασης και αποσυνδέει το σήμα του ηχείου από το έδαφος. Να Με δύο ρυθμιζόμενα ύψη.
	2
	ΝΑΙ
	

	33. 
	ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦ ΗΤΙΚΉ ΟΘΟΝΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ


CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Φορητό absorber and diffusor για τοποθέτηση πίσω από το μικρόφωνο, για τη μείωση μετάδοσης ανεπιθύμητων ανακλάσεων δωματίου, ηχών και θορύβου περιβάλλοντος Κατάλληλο για ζωντανές και στούντιο εφαρμογές. Με δυνατότητα διεύρυνσης και στένωσης, για προσαρμογή στην κατάσταση ηχογράφησης. Με βελτιστοποιημένη ακουστική μεμβράνη ανάμεσα στο εξωτερικό μεταλλικό κέλυφος και τον αφρό. Πλάτος: 16 - 62 εκατοστά. Βάθος: 13 - 26 εκατοστά. Ύψος: περί τα 30 εκατοστά

	1
	ΝΑΙ
	

	34. 
	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ POP FILTER

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	
Pop filter κατασκευασμένο από μέταλλο για στερέωση
Με ελαστικό βραχίονα.
	1
	ΝΑΙ
	

	35. 
	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ VOCAL BOOTH

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Βάση Μικροφώνου με εξάγωνη βάση. Νήμα βάσης: M20. Νήμα επάνω μέρους: 5/8 "(27 tpi). Ρυθμιζόμενο ύψος από περίπου 90 έως περίπου 165 εκατοστά. Σταθερή βάση σε μικρή επιφάνεια.
	2
	ΝΑΙ
	

	36. 
	STAGE BOX ΓΙΑ
VOCAL BOOTH

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Πολυκάναλο κουτι εισόδων/εξόδων (Stage box) με 8 XLR θηλυκά and 4 XLR αρσενικά. Με σύνδεσμο REAN (κατασκευασμένο από Neutrik). Μήκος: 15 μ.
	1
	ΝΑΙ
	

	37. 
	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ TABLET ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟ (VOCAL BOOTH)

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Βάση στήριξης Tablet ρυθμιζόμενο μέγεθος για  tablet χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ρύθμιση κλίσης και περιστροφή σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης. Βάση για σωλήνες μέχρι 30 χιλιοστά διάμετρο. Πλάτος  tablet: 128-232 mm. Ύψος  tablet: 222-334 mm. Πάχος tablet: 6 έως 11 mm. Βάρος: έως 0,6 kg.
	2
	ΝΑΙ
	

	38. 
	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Μεταλική βάση μικροφώνου: από 92 έως 150 cm
Μήκος βραχίωνα: 70 cm 
	30
	ΝΑΙ
	

	39. 
	MIDI TRASPORT ΑΣΥΡΜΑΤΟ

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Ασύρματο MIDI Adaptor Έως 10μ ακτίνα μετάδοσης
Σύνδεση με MIDI συσκευές απευθείας μέσω των MIDI In/Out Ports. Καθυστέρηση: 7,5-15 ms σε Standard Mode, 3ms σε Fast Mode. Ζεύξη έως τριών (3) συσκευών σε μια μονάδα master. Fast Mode και ζεύξη με Mac, PC ή iOS (με χρήση του Roland WM-1d). Τουλάχιστον 50 ώρες λειτουργίας με μια μπαταρία ΑΑΑ
	2
	ΝΑΙ
	

	40. 
	DI BOX

CPV: 31711100-4
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
	Ενεργό DI box με είσοδο XLR/jack, εξόδους jack link και XLR. Με διακόπτη -20/40dB Pad (έως και 3000 W). Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (9V) ή phantom τροφοδοσία (15-52 V) 
	12
	ΝΑΙ
	

	41. 
	Midi Keyboard
+ sustain pedal

CPV: 37300000-1
 Μουσικά όργανα 
και μέρη τους
	Πληκτρολόγιο USB MIDI με 88 πλήκτρα (midi keyboard) Συμβατό με, Mackie/HUI control USB, Έξοδος MIDI, είσοδος Sustain pedal, Συμβατό με USB 
	2
	ΝΑΙ
	

	42. 
	Τύμπανα (Drums Set)

CPV: 37300000-1
Μουσικά όργανα
και μέρη τους
	Σετ τυμπάνων. Τυπική διαμόρφωση DMP925S / C-260
Ματ λακαρισμένο. Κατασκευασμένα από λεπτά 6-στρωματικά σφένδαμα με τοίχο πάχους 5,4 mm. Σύστημα OptiLoc τοποθέτησης των tom. Κεφαλές Remo Ambassador UT και Remo Powerstroke 3 (μπάσο ντραμς). Κεφαλή αντήχησης μπάσου τύμπανου με τρύπα ήχου. Με αποσβεστικό μαξιλάρι μπάσου τύμπανου. 

Αναλυτικά:
22 "x 18" μπάσο ντραμς με τρυπητή ροζέτα
10 "x 07" tom 
12 "x 08" tom 
16 "x 16" επιδαπέδιο tom
14 "x 5,5" snare drum
2x  TH-900 Tom Περιλαμβάνει σετ hardware HWP-830:

1x ΒC-830 βραχίονας κύμβαλου
1x Βραχίονας κύμβαλου C-830
1x Βάση κλειδώματος Hi-hat H-830
1x Βάση κλειδώματος snare S-830
1x Πεντάλ μπάσο P-930 Σετ κυμάτων
Σειρά Dune
Σετ μπρούντζινα  (B20) κύμβαλα από αποτελούμενο από:
20" Dune ride
14" Dune hi-hat
16" Dune crash
	1
	ΝΑΙ
	

	43. 
	Ηλεκτρικό Πιάνο + βαση + καθiσμα

CPV: 37300000-1
Μουσικά όργανα
και μέρη τους
	Πληκτρολόγιο midi 88 πλήκτρων ξύλινων με RM3 Grand II. Μηχανισμός πλήκτρων με σύστημα αισθητήρων 3 κατευθύνσεων. Προσομοίωση σημείου πίεσης και πλήκτρα IvoryTouch.
	1
	ΝΑΙ
	

	44. 
	ΑΝΑΛΟΓΙΑ

CPV: 37321700-1
Βάσεις ή αναλόγια μουσικών οργάνων
	Αναλόγιο ορχήστρας. Μέγιστο συνολικό ύψος: 1.350 χιλιοστά
Υλικό: Χάλυβας με μαύρη επίστρωση. Πλαστικά σημεία
Επιφάνεια με οπές : 475 x 345 x 50 χιλιοστά. Επεκτάσιμο σε 1 κατεύθυνση
	20
	ΝΑΙ
	

	45. \
	Βάση κιθάρων/μπάσων

CPV: 37321700-1
Βάσεις ή αναλόγια μουσικών οργάνων
	Βάση κιθάρων 5 θέσεων 
	6
	ΝΑΙ
	

	46. 
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

CPV: 48521000-6 
Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου
	Audio MIDI Sequencer (DAW). Classic sequencer software and audio
	1
	ΝΑΙ
	

	47. 
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ (EQ,COMRESS ORS,LIMITER) VST PLUGINS

CPV: 48521000-6 
Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου
	Πακέτο vst plugins (ισοσταθμιτές, συμπιεστές ήχου, limiters, reverbs κ.α.)
Όλα τα plugins είναι προσομοιώσεις διάσημων συσκευών επεξεργασίας ήχου.
	1
	ΝΑΙ
	

	48. 
	VST Plugins

CPV: 48521000-6
Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου
	Πακέτο 76 πρόσθετων επεξεργασίας ήχου για μίξη και mastering, από δυναμική, EQ και reverb μέχρι διόρθωση της περιοχής της φωνής, εικόνας χώρου και πέρα ​​από αυτά. Δυνατότητα για tracking, μίξη, mastering, δημιουργική σχεδίαση ήχου και αποκατάσταση ήχου. Περιλαμβάνει τα εξής: Platinum, Restoration και Transform, καθώς και τα V-Comp, L3 Multimaximizer, NLS Non-Linear Summer.
	1
	ΝΑΙ
	

	49. 
	ΚΑΛΩΔΙΑ 5Μ, XLR

CPV: 31224400-6
Καλώδια
	καλώδιο ήχου 3 pin XLR Θηλικό σε 3pin XLR αρσενικό , 5 μέτρα
	30
	ΝΑΙ
	

	50. 
	ΚΑΛΩΔΙΑ 10Μ, XLR

CPV: 31224400-6
Καλώδια
	Καλώδιο ήχου 3 pin XLR Θηλικό σε 3pin XLR αρσενικό , 10 μέτρα
	30
	ΝΑΙ
	

	51. 
	ΚΑΛΩΔΙΑ 3Μ, Jack

CPV: 31224400-6
Καλώδια
	Καλώδιο ήχου 3 μέτρων με βύσμα  jack 
	20
	ΝΑΙ
	

	52. 
	ΚΑΛΩΔΙΑ 5Μ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ακροδέκτες τύπου Shuko αρσενικό/ shuko θηλυκό 16Α

 CPV: 31224400-6
Καλώδια
	Καλώδια προέκτασης 5μ διατομής 3*1,5 καρέ, εύκαμπτα H03VV-F 38 1,5mm2 με ακρα CEE 16A
	30
	ΝΑΙ
	

	53. 
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΎΟΥ ΣΕ ΜΠΟΜΠΊΝΑ
(NETWORK CABLE)

CPV:31224400-6
Καλώδια
	Με προδιαγραφή για κινητές εγκαταστάσεις. Αδιάβροχο Cat6e IP65 καλώδιο δικτύου. 50 μπομπίνα με εύκαμπτο ποιοτικό καλώδιο κατηγορίας Cat5e. Διπλή θωράκιση / μόνωση κατά  EMI και ESD παρεμβολές. Πιστοποιημένο για AES50 και  EtherSound δίκτυο ήχου. Άκρα σύνδεσης τύπου RJ45 προστατευμένα με βύσματα τύπου Neutrik etherCON  και στα δύο άκρα. 
	2
	ΝΑΙ
	

	54. 
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (16Α) 15Μ

CPV: 31224400-6
Καλώδια
	ΚΑΛΩΔΙΟ 0,6/1kV NYY J1VV-R5X16+1,5mm² Μαύρο 15Μ με άκρα CEE 5*16A 
	1
	ΝΑΙ
	

	55. 
	Studio Rack

CPV: 44614100-8
Κιβώτια αποθήκευσης
	 Studio Rack, επαγγελματικό 19" 12U rack , με κλειδαριές στις μπροστινές και πίσω πόρτες. Κατασκευή από χάλυβα. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 600 x 640 x 600 χιλιοστά. Ύψος με ρόδες: έως 700 χιλιοστά. Χρώμα: Μαύρο
	1
	ΝΑΙ
	

	56. 
	Πολυμηχάνημα

CPV: 30120000-6 Φωτοαντιγραφικές μηχανές και εκτυπωτικά μηχανήματα οφσετ
	Πολυμηχάνημα Laser με WiFi και Mobile Print  4 σε 1 LASER Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής Διπλής όψης, Φωτοαντιγραφικό, έγχρωμος Σαρωτής)
	2
	ΝΑΙ
	

	57. 
	Πολύπριζα τα Τύπου Shuko

CPV: 31681410-0
Ηλεκτρολογικό υλικό
	Πολυπριζα για τη σύνδεση έως και έξι ηλεκτρικών, μεμονωμένων συσκευών. Με 6 φωτιζόμενους διακόπτες για την μεμονωμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών.- Με ένα κεντρικό φωτιζόμενο διακόπτη. Οπτική ένδειξη λειτουργιών για την προστασία από υπέρταση. Πρίζες σε γωνία 45 °. Υποδοχές: 6. Μήκος καλωδίου: 1.4 m. Διατομή καλωδίου: 1.5 mm². Μέγιστο συνδεδεμένο φορτίο: 3500 W. Μέγιστο ρεύμα διαρροής: 4500 A. Μέγιστη συνολική διαρροή: 13500 A. Τάση λειτουργίας: 230 V. Αριθμός καλωδίων: 3. Χρώμα: Μαύρο.
	10
	ΝΑΙ
	

	58. 
	Πίνακας διανομής ισχύος 230V- 400V                


CPV: 31681410-0
Ηλεκτρολογικό υλικό
	Εμπρόσθιο πάνελ: Ψηφιακή ένδειξη για την τάση και την τρέχουσα ένταση ανά φάση. 
Είσοδοι: CEE βύσματα των 16 A. 
Έξοδοι: 1x 16 A Βύσμα στεγανό,
 Τύπου ”C” ασφάλειες διακοπής ισχύος ανά φάση. 
Πίσω όψη πίνακα: 6 έξοδοι των 16 A έκαστη, θηλυκά τύπου shouko (2 τεμάχια ανά φάση)
	2
	ΝΑΙ
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
	317
	





Τμήμα  2
Προμήθεια και εγκατάσταση μονωτικών υλικών

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	Απαίτηση
	Απάντηση

	1
	Γυψοσανίδα
CPV: 44112600-4: Ηχομονωτικά μέσα
	Διπλή γυψοσανίδα με ισχυρή ηχομόνωση πάχους 12,5mm, διαστάσεων 2500 Χ 1200μm, 280sq m
	95 
	ΝΑΙ
	

	2
	Στράτζες
CPV: 44316510-6 Σιδηρουργικά είδη
	Στρατζαριστό πάχους 2mm και διατομής 60 Χ 60mm . Τμχ = 5μ.
	100
	ΝΑΙ
	

	3
	Αντικραδασμικό
CPV:19510000-4 Προϊόντα από καουτσούκ
	Aντικραδασμικό υλικό από βουλκανισμένο καουτσούκ, τύπου Ecorubber, πάχους 20mm και κομμένο σε λωρίδες πλάτους 6cm.
	200
	ΝΑΙ
	

	4
	Πολυεστέρας
CPV: 24550000-4 Πολυεστέρες σε πρωτογενείς μορφές
	Πολυεστερικό ινώδες υλικό, τύπου Aritherm ή όμοιο, με πάχος 50mm και πυκνότητα 34Kg/m 3 , σε πλάκες 120 Χ 60cm 
	40
	ΝΑΙ
	

	5
	Πετροβάμβακας
CPV: 44112600-4: Ηχομονωτικά μέσα
	Ηχοαπορροφητικός πετροβάμβακας πάχους 50mm και πυκνότητας 50kg/m 3 σε πλάκες διαστάσεων 120 Χ 60 cm, 200sq m.
	300
	ΝΑΙ
	

	6
	Πόρτες
CPV: 44421500-2 Θωρακισμένες ή ενισχυμένες πόρτες
	Ξύλινες ηχομονωτικές πόρτες με ειδικό ηχομονωτικό πυρήνα, τελικής επιφάνειας: CLP, καπλαμάς ή λάκα σε χρώμα RAL, ηχομονωτικής ικανότητας: 35,0dB, 500Hz -  45,0dB, 500Hz, σφράγισης με ειδικά ελαστικά προφίλ, κατωκάσι με εκτονούμενο μηχανισμός ηχοφραγής υψηλής απόδοσης και κλειδαριά ασφαλείας, διαστάσεων 2,1 Χ 1m
	4
	ΝΑΙ
	

	7
	Υαλοπίνακες (σταθεροί)

CPV: 44221111-6
Μονάδες διπλών υαλοπινάκων
	Υαλοπίνακες  παραθύρου, διπλοί, με πάχη 4 και 5mm, και διάκενο 10mm σταθεροί διάστασης 1,4m *1,5m
	2
	ΝΑΙ
	

	8
	Υαλοπίνακες (κινούμενοι)
CPV: 44221111-6
Μονάδες διπλών υαλοπινάκων
	Υαλοπίνακες  παραθύρου,  διπλοί, με πάχη 4 και 5mm, και διάκενο 10mm κινούμενοι διάστασης 1,2m *1,5m 
	2
	ΝΑΙ
	

	9
	Ηχοαπορροφητικά πάνελ
CPV: 44112600-4: Ηχομονωτικά μέσα
	Ηχοαπορροφητικά πάνελ 120Χ60Χ10cm 50%, με απορρόφηση στα 150 Hz, πλήρης απορρόφηση πάνω από τα 300 Hz Υλικό γέμισης: πολυεστέρας ή πετροβάμβακας, σε ξύλινο πλαίσιο. 
	150
	ΝΑΙ
	

	10
	Μοκέτα
CPV: 44112600-4: Ηχομονωτικά μέσα
	Αναδιπλούμενη επαγγελματική μοκέτα – τσόχα- Ανθρακί,  ηχομονωτική , διαστ. 12mΧ5m ή 60 sq m, Σύνθεση: 100% PP, Συνολικό ύψος: 2.6mm ±10%, Συνολικό βάρος: 250gr/m2 ±10%, Ακαυστότητα: Cfl-s1, Φάρδος ρολού: 2m.Μονάδα μέτρησης = m2 
	60
	ΝΑΙ
	

	11
	Κουρτίνα
CPV: 44112600-4: Ηχομονωτικά μέσα
	Κουρτίνα σκηνής (περιμετρικά) – διάσταση μονάδας 2,95m x 2,80m Σύνθεση: Βαμβακερό ύφασμα, Χρώμα: Μαύρο, Συντελεστής ηχοαπορρόφησης: αw=0,70, Αντίσταση στη φωτιά: Β1, Βάρος: ~4,5kg/συσκευασία, Επιφανειακή πυκνότητα: 500gr/m2, Συσκευασία με 24 κλιπ ανάρτησης. 
	12
	ΝΑΙ
	

	12
	Καμπίνα εγγραφής

CPV:44115710-9 Κουβούκλια
	Vocal booth – καμπίνα εγγραφής φωνητικών, διάστασης 150X200Χ220cm πόρτα τζάμι 3πλό 60Χ60cm με ηχοοαπορρόφηση αφρού 20ΤΜ και μοκέτα.
	1
	ΝΑΙ
	

	13
	Στόκος
CPV:44831300-7 
Στόκος
	Στόκος αρμολόγησης τύπου Uniflot Ανθυγρό 5kg

	8
	ΝΑΙ
	

	14
	Βύσματα στήριξης
CPV: 44316510-6 Σιδηρουργικά είδη
	Αιχμηρή βίδα τύπου ΤΝ 25mm με σταυρωτή κεφαλή. Συσκευασία 1.000 τμχ

	1
	ΝΑΙ
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Τμήμα  3
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου και επίπλων μουσικού κόμβου (musicHUB)

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)
	Απαίτηση
	Απάντηση

	1
	Γραφείο

CPV: 39121000-6
Γραφεία και τραπέζια
	Γραφείο διαστάσεων 1,50 Χ 0,80 Χ 0,75, από μελαμίνη 25 mm, 
	2
	ΝΑΙ
	

	2
	Συρταριέρα

CPV: 39121000-6
Γραφεία και τραπέζια
	Συρταριέρα τροχήλατη, από μελαμίνη 18mm, με 3 συρτάρια και 1 μολυβοθήκη, κατάλληλη για γραφείο διαστάσεων 1,50 Χ 0,80 Χ 0,75
	2
	ΝΑΙ
	

	3
	Καρέκλα γραφείου
CPV: 39112000-0
Καρέκλες
	Καρέκλα γραφείου τροχήλατη, ανατομική, με μπράτσα και ρυθμιζόμενη υψηλή πλάτη, με βάση από μεταλλικό αστερία βαρέως τύπου.
	5
	ΝΑΙ
	

	4
	Βιβλιοθήκη
CPV: 39155000-3
Έπιπλα βιβλιοθήκης
	Βιβλιοθήκη από μελαμίνη 18mm, διαστάσεων 0,90 X 0,40 X 1,80, κλειστή, με πόρτες. 
	1
	ΝΑΙ
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Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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