[bookmark: _Toc122004473]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Φύλλο Συμμόρφωσης
Πλήρης Σταθμός Εργασίας 
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Επώνυμο προϊόν αναγνωρισμένου οίκου. 
	Ναι - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022.
	
	

	2 
	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR του προϊόντος.
	Να αναφερθούν
	
	

	3 
	Προϊόν νέο και όχι μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο
	Ναι
	
	

	4 
	Κουτί
	Micro Tower ή Mini Tower
	
	

	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας
	
	

	5 
	Επεξεργαστής 
	Intel Core 12ης γενιάς ή ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή
	
	

	6 
	Βασική Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz)
	≥ 3.3 GHz
	
	

	7 
	Μέγιστη Συχνότητα Επεξεργαστή
	≥ 4.2 GHz
	
	

	8 
	Αριθμός Φυσικών Πυρήνων
	≥4 
	
	

	9 
	Αριθμός Νημάτων
	≥8
	
	

	10 
	CPU Cache
	≥12
	
	

	Μνήμη (Main Memory)
	
	

	11 
	Τεχνολογία μνήμης
	DDR4 ή καλύτερη ή ανώτερη
	
	

	12 
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 
	≥8 GB
	
	

	Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων
	
	

	13 
	Δίσκος Λειτουργικού Συστήματος τύπου SSD 
	Ναι με χωρητικότητα ≥ 256 GB
	
	

	Επικοινωνίες/Διασύνδεση Συστήματος
	
	

	14 
	Θύρα Ethernet Τύπου 10/100/1000
	Ναι
	
	

	15 
	Θύρες USB
	≥ 4 x USB 3.0
	
	

	16 
	PCIe  ή ανώτερο ή ταχύτερο
	≥ 2
	
	

	Κάρτα Γραφικών
	
	

	17 
	Να αναφερθεί η προσφερόμενη κάρτα γραφικών
	Ναι
	
	

	18 
	Έξοδοι γραφικών 
	1 HDMI
Και
1 DisplayPort ή 
2x DisplayPort ή 
1 DisplayPort και 1 VGA ή
1 VGA

Να αναφερθούν και οι υπόλοιπες θύρες
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα
	
	

	19 
	Προεγκατεστημένο Microsoft Windows 10 Professional ή αντίστοιχο ή νεότερο, αρχιτεκτονικής 64 bit. Με δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro
	Ναι
	
	

	Συνοδευτικά Περιφερειακά 
	
	

	20 
	USB WebCam  με μικρόφωνο (καρέ ≥ 30fps, ανάλυση ≥ 1280x720 ή καλύτερη
	Ναι
	
	

	21 
	Εξωτερικά ηχεία με πρίζα (3W και σύνδεσης AUX/3.5mm ) ή καλύτερα
	Ναι
	
	

	22 
	Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB
	Ναι 
	
	

	23 
	Ποντίκι τύπου USB
	Ναι 
	
	

	Συνοδευτικά Λογισμικά 
	
	

	24 
	Σουίτα Λογισμικού Αυτοματισμού Γραφείου Microsoft Office Standard Edition 2019 ή ανώτερο 
	Ναι
	
	

	25 
	Άδεια χρήσης αντιβιοτικού προγράμματος 
	Ναι
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	26 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια σύνδεσης κ.λπ.
	Ναι
	
	

	27 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα
	Ναι
	
	

	28 
	Ισχύς Τροφοδοτικού 
	≥ 180 W
	
	

	Εγγύηση
	
	

	29 
	Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 
	≥ 1 έτη
	
	

	30 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή
Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού
	≥ 1 έτη
	
	

	Οθόνη
	
	

	1 
	Οθόνη διαστάσεων 
	≥ 21.5”
	
	

	2 
	Ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης μοντέλου
	≥ 2021 
	
	

	3 
	Ανάλυση
	1920 x 1080 ή καλύτερη ή ανώτερη
	
	

	4 
	Ρυθμός Ανανέωσης
	≥60 Hz
	
	

	5 
	Τυπική Αντίθεση
	1000:1 ή καλύτερη
	
	

	6 
	Σύνδεση 
	Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τον σταθμό εργασίας και τις θύρες που αυτός θα διαθέτει όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω (βλ. Κάρτα Γραφικών)
	
	

	7 
	Εναλλακτικές συνδέσεις
	Αν υπάρχουν να αναφερθούν
	
	

	8 
	Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio )
	16:9 ή καλύτερη
	
	

	9 
	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR
	Να αναφερθούν
	
	

	10 
	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λπ.
	ΝΑΙ
	
	

	11 
	Χρόνος Εγγύησης (έτη) με επιτόπου ανταπόκριση από τον κατασκευαστή 
	≥ 1 έτη
	
	



Πολυμηχάνημα (printer/scanner/copier)
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά
	
	

	1 
	Τύπου
	Μονόχρωμο BW
	
	

	2 
	Μέγεθος χαρτιού
	Α4,A3
	
	

	3 
	Λειτουργίες
	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση
	
	

	4 
	Να διαθέτει οθόνη λειτουργιών 
	Ναι
	
	

	5 
	Αυτόματος τροφοδότης με αναστροφή
	50 φύλλων
	
	

	6 
	Εκτύπωση διπλής όψης Α5R-Α3
	Ναι
	
	

	7 
	Μηνιαίος φόρτος εκτύπωσης
	≥7000σελ.
	
	

	8 
	Συνδέσεις
	Ethernet, USB
	
	

	9 
	Ενσωματωμένη μνήμη
	≥512 ΜΒ
	
	

	10 
	Κασέτες  τροφοδοσίας χαρτιού A5R-A3
	2 Χ 250 φύλλα 
	
	

	11 
	By pass A5R-A3
	100 φύλλα 
	
	

	Λειτουργίες φωτοαντιγράφου
	
	

	12 
	Ταχύτητα φωτοαντιγράφου Α4
	≥ 22 Α4 / λεπτό
	
	

	13 
	Ταχύτητα φωτοαντιγράφου Α3
	≥ 14 Α3 / λεπτό
	
	

	14 
	Μετρητής 
	1-999
	
	

	15 
	Χρόνος προθέρμανσης 
	≤ 20 sec.
	
	

	16 
	Πρώτο αντίγραφο 
	≤ 6,5 sec.
	
	

	17 
	Zoom 
	25-400%  
	
	

	18 
	Βήμα Zoom 
	1%
	
	

	19 
	Ανάλυση φωτοαντίγραφου
	1200 Χ 600
	
	

	20 
	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
	Ναι
	
	

	Λειτουργίες Σάρωσης
	
	

	21 
	Σάρωση μονόχρωμη και έγχρωμη
	Ναι
	
	

	22 
	Ταχύτητα Μονόχρωμης Σάρωσης  Α4
	≥ 22 ανά λεπτό (300 dpi)
	
	

	23 
	Ταχύτητα έγχρωμης Σάρωσης  Α4
	≥ 16 ανά λεπτό (300 dpi)
	
	

	24 
	Ανάλυση σάρωσης (DPI)
	≥ 600x600
	
	

	25 
	Σάρωση από το δίκτυο
	Ναι
	
	

	26 
	Αρχεία
	JPEG/TIFF/PDF
	
	

	27 
	Scan to FTP
	Ναι
	
	

	28 
	Scan to e-Mail
	Ναι
	
	

	29 
	Scan to USB
	Ναι
	
	

	Λειτουργίες Εκτύπωσης
	
	

	30 
	Ταχύτητα Εκτύπωσης 
	≥ 22 Α4 / λεπτό
	
	

	31 
	Εκτύπωση δικτύου
	Ναι
	
	

	32 
	Γλώσσα εκτύπωσης
	PCL5e/PCL6
standard Option Postscript3
	
	

	33 
	Ανάλυση εκτύπωσης
	1200 Χ 600
	
	

	34 
	Print from USB
	Ναι
	
	

	Λοιπά - Διάφορα
	
	

	35 
	Απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια USB, Τροφοδοσίας κλπ.
	Ναι
	
	

	36 
	Συμβατότητα με LINUX, PC (Windows)
	Ναι
	
	

	37 
	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων και οπτικών δίσκων με προγράμματα εγκατάστασης
	Ναι
	
	

	38 
	Πιστοποιήσεις 
	Ναι – Να αναφερθούν
	
	

	Αναλώσιμα
	
	

	39 
	Να αναφερθούν 
1. Τα αναλώσιμα (π.χ. toner, drum κλπ.) που απαιτούνται για την λειτουργία του υλικού 
2. Η παραγωγική ικανότητά για το κάθε είδος αναλωσίμου – (σελίδες /μήνα)
3. Το ενδεικτικό κόστος προμήθειας για το κάθε είδος αναλωσίμου(Με παραπομπή στην Οικονομική Προσφορά)
	Ναι – Να αναφερθούν
	
	

	40 
	Γραφίτης πλήρους λειτουργίας και μέγιστου αριθμού σελίδων επιπλέον του βασικού εργοστασιακού
	≥ 2
	
	

	Εγγύηση
	
	

	41 
	Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 
	≥ 5 έτη
	
	

	42 
	Εγγύηση 
	≥ 2 έτη
	
	



Tablet εφαρμογής gov.gr wallet
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1 
	Οθόνη τουλάχιστον 
	≥ 10 ιντσών
	
	

	2 
	Μνήμη 
	≥ 128 GB
	
	

	3 
	Ενσωματωμένη γραφίδα
	Ναι
	
	

	4 
	Σύνδεση μέσω WIFI
	Ναι
	
	

	5 
	Εγγύηση 
	≥ 1 έτος
	
	



Σύστημα ηλεκτρονικής προτεραιότητας εξυπηρετούμενων  
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1. Γενικές απαιτήσεις λύσης
Για την παροχή λειτουργικότητας εισιτηρίου στα καταστήματα θα πληρούνται οι παρακάτω γενικές προϋποθέσεις
	
	

	1 
	Να υπάρχει συμβατότητα με το υφιστάμενο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων rantevou.kep.gov.gr
	Ναι
	
	

	2 
	Να προσφέρονται λειτουργικότητες έκδοσης εισιτηρίου με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.
	Ναι
	
	

	3 
	Να υποστηρίζονται τα υφιστάμενα σενάρια χρήσης που είναι διαθέσιμα σε ΚΕΠ με πιλοτική χρήση εκδοτηρίων που είναι προσβάσιμα από το rantevou.gov.gr με δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.
	Ναι
	
	

	4 
	Να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας στο G-cloud οποιοδήποτε κεντρικών λογισμικών πέραν αυτών που βρίσκονται εντός του συστήματος του εκδοτηρίου
	Ναι
	
	

	5 
	Να υπάρχει αναλυτικός οδηγός διαχείρισης όλων των δυνατοτήτων της λύσης
	Ναι
	
	

	
2. Διαλειτουργικότητα

	
	

	6 
	Να προσφερθεί δυνατότητα διαλειτουργικότητας μέσω API που θα παρασχεθεί και παραμετροποίησης λογισμικών εκδοτηρίων βάση οδηγιών διαλειτουργικότητας που επίσης θα παρασχεθεί για την ενημέρωση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος επισκέψεων των ΚΕΠ rantevou.kep.gov.gr
	Ναι
	
	

	7 
	Να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου πολίτη μέσω του rantevou.kep.gov.gr
	Ναι
	
	

	8 
	Να έχει δυνατότητα αποστολής από το εκδοτήριο, δεδομένων επόμενου αριθμού προτεραιότητας και υφιστάμενου μέσου χρόνου αναμονής, προς το πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων, με τρόπο και δομή που θα ζητηθεί από την αρχή
	Ναι
	
	

	9 
	Να έχει δυνατότητα για λήψη δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων προς το εκδοτήριο για την ακύρωση αριθμού προτεραιότητας
	Ναι
	
	

	10 
	Να έχει την δυνατότητα δέσμευσης επόμενου αριθμού εισιτηρίου από το πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων προς το εκδοτήριο
	Ναι
	
	

	11 
	Να έχει την δυνατότητα διαχείρισης του τρέχοντα αριθμού εισιτηρίου (επόμενο / προηγούμενο) προς εξυπηρέτηση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος επισκέψεων
	Ναι
	
	

	12 
	Να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των παραπάνω για την διαλειτουργικότητα με την υφιστάμενη υποδομή API του πληροφοριακού συστήματος επισκέψεων
	Ναι
	
	

	13 
	Δυνατότητα φιλοξενίας λογισμικού διαχείρισης διαλειτουργικότητας σε υποδομές G-Cloud της ΓΓΠΣ ή σε υποδομές του αναδόχου για 1 έτος.
	Ναι
	
	

	
3. Εκδοτήριο
	
	

	14 
	Επιδαπέδια τοποθέτηση
	Ναι
	
	

	15 
	Ελάχιστο μέγεθος οθόνης αφής 
	≥17’’
	
	

	16 
	· Τουλάχιστον 2 θύρες USB, 
· 1 θύρα δικτύου 100 Mbps 
· Μπουτόν τροφοδοσίας και POWER ON/OFF στην πίσω πλευρά του εκδοτηρίου 
	Ναι
	
	

	17 
	Υποστήριξη πολλαπλών Υπηρεσιών στην Οθόνη Αφής
	Ναι
	
	

	18 
	Δυνατότητα προσαρμογής διεπαφής στα υφιστάμενα εικαστικά πρότυπα του gov.gr
	Ναι
	
	

	19 
	Να είναι εφικτή η λήψη έντυπου εισιτηρίου με την φυσική παρουσία του πελάτη
	Ναι
	
	

	20 
	Εκτύπωση Εισιτηρίου μέσω θερμικού εκτυπωτή πάχους χαρτιού 80mm
	Ναι
	
	

	21 
	Ενσωματωμένο Ηχείο εντός του εκδοτηρίου
	Ναι
	
	

	22 
	Λειτουργικό Σύστημα τουλάχιστον Windows 10
	Ναι
	
	

	23 
	Λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων
	Ναι
	
	

	24 
	Ενσύρματη και ασύρματη Επικοινωνία (Ethernet/Wi-Fi)
	Ναι
	
	

	25 
	Το εκδοτήριο να είναι και φορητό, λόγω πιθανών συνθηκών Covid-19
	Ναι
	
	

	26 
	Να παρασχεθεί φωτογραφία του εξοπλισμού
	Ναι
	
	

	27 
	Εμφάνιση ατόμων σε αναμονή και εκτιμώμενου χρόνου εξυπηρέτησης
	Ναι
	
	

	28 
	Υπολογισμός Ωραρίου Καταστήματος, ώστε να μην εκδίδει εισιτήρια όταν ο εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης έχει υπερβεί το ωράριο Λειτουργίας του καταστήματος.
	Ναι
	
	

	29 
	Δυνατότητα επικοινωνίας με 3rd Party Application μέσω API
	Ναι
	
	

	
4. Κεντρική Οθόνη συστήματος Προτεραιότητας 

	
	

	30 
	Μέγεθος Οθόνης 
	≥43'
	
	

	31 
	Γωνία Θέασης(H/V): 
	≥ 178/178
	
	

	32 
	Ανάλυση 
	≥ UHD (3840 x 2160)
	
	

	33 
	Φωτεινότητα: 350nits ή καλύτερη
	Ναι
	
	

	34 
	Τοποθέτηση Οθόνης : Κάθετη/Οριζόντια
	Ναι
	
	

	35 
	Ώρες Λειτουργίας: 16/7
	Ναι
	
	

	36 
	Τύπος Ηχείων: Built in Speaker
	Ναι
	
	

	37 
	Είσοδοι Βίντεο: 1 x Display Port, 1 x HDMI
	Ναι
	
	

	38 
	2x USB
	Ναι
	
	

	39 
	Ενσύρματη και Ασύρματη Επικοινωνία
	Ναι
	
	

	40 
	VESA Στήριξη
	Ναι
	
	

	41 
	Ενσωματωμένος Controller επικοινωνίας με το σύστημα προτεραιότητας
	Ναι
	
	

	42 
	Βάση στήριξης με εύκαμπτους Βραχίονες για ρύθμιση απόστασης της οθόνης από τον τοίχο
	Ναι
	
	

	43 
	Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα των κατασκευαστών συσκευών προβολής (Tizen, webOS κλπ.), καθώς και με όλα τα ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (MS Windows, Linux, Android, iOS κλπ.) με στόχο να υποστηρίζονται όλοι οι τύποι υποκείμενου εξοπλισμού.
	Ναι
	
	

	44 
	Health Monitoring Hardware και Software
	Ναι
	
	

	
5. Αναλώσιμα / Θερμικό Χαρτί

	
	

	45 
	Ελάχιστα Μέτρα
	≥ 60 m
	
	

	46 
	Μέγιστα γραμμάρια
	70g
	
	

	
6. Χειριστήριο Σημείου Εξυπηρέτησης

	
	

	47 
	Διαχείριση των κλήσεων προς πολίτες βάση εισιτηρίου, μέσω API από το Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ και την υφιστάμενη διεπαφή προσωπικού
	Ναι
	
	

	
7. Λογισμικό Ανατροφοδότησης Πολιτών

	
	

	48 
	Δυνατότητα χρήσης σε υφιστάμενες οθόνες μέσω περιηγητή
	Ναι
	
	

	49 
	Δυνατότητα φιλοξενίας στο G-Cloud κεντρικά ή φιλοξενία δωρεάν για 1 έτος από τον ανάδοχο
	Ναι
	
	

	50 
	Δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σελίδα στατιστικών
	Ναι
	
	

	
	Παραμετροποίηση layout στα πρότυπα
	Ναι
	
	

	8. Άλλα δεδομένα
	
	

	51 
	Το σύστημα θα λειτουργεί για 13 υπαλλήλους ΚΕΠ. 
	Ναι
	
	

	
9. Απαιτήσεις υπηρεσιών αναδόχου 

	
	

	52 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Περιλαμβάνει: Την παραγγελία λήψη, προετοιμασία και έλεγχο εξοπλισμού και την αποστολή / παράδοση στα ΚΕΠ.
	Ναι
	
	

	53 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Περιλαμβάνει: Αποτύπωση αναγκών, καλωδιακής υποδομής και σημείων εξυπηρέτησης. Τοποθέτηση οθόνης σε τοίχο και καλωδίωση όπου κρίνεται απαραίτητο. Τοποθέτηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εκδοτηρίου.
	Ναι
	
	

	54 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Περιλαμβάνει: Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
	Ναι
	
	

	55 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Περιλαμβάνει: Την παραμετροποίηση λογισμικού για την διαλειτουργικότητα με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα rantevou.kep.gov.gr
	Ναι
	
	

	56 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Περιλαμβάνει: Την εκπαίδευση χειριστών στις λειτουργικότητες του εξοπλισμού και των σχετικών διεπαφών χρήστη. 
	Ναι
	
	

	57 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Περιλαμβάνει: Την εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας της τελικής λύσης. Την παρακολούθηση για ένα (1) μήνα, της ορθής λειτουργίας των συστημάτων. 
	Ναι
	
	

	58 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Περιλαμβάνει: Την ανάλυση, σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση πλάνο εργασιών. Τον συντονισμό με τα αρμόδια μέρη για την επιτυχή ολοκλήρωση.
	Ναι
	
	


Στην προσφορά των οικονομικών φορέων περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, καλωδιώσεων και παραμετροποίησης σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού στο ΚΕΠ 329, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.
Tablet αξιολόγησης
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1 
	Οθόνη τουλάχιστον 
	≥ 10 ιντσών
	
	

	2 
	Μνήμη 32 GB
	≥ 32 GB
	
	

	3 
	Σύνδεση μέσω WIFI
	Nαι
	
	

	4 
	Γλώσσα διεπαφής και πληκτρολογίου
	Ελληνική και αγγλική
	
	

	5 
	Θύρα USB
	Τουλάχιστον 1 θύρα
	
	

	6 
	Ηχεία
	Ενσωματωμένο ηχείο/-α
	
	

	7 
	Εγγύηση 
	≥ 1 έτος
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