
	[image: ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Δ/νση Επιχειρησιακού Εργου

	Κέρκυρα 19-7-23
Αρ. Μελέτης :25
ΚΑ : 10.7135.008
Προυπολογισμός :20.999,96 €
Χρήση 2023
	




ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τμήμα Α
Προμήθεια τερματικών κλιματιστικών μονάδων νερού, Fancoil Units, όλες οι μονάδες φέρουν πιστοποιημένες αποδόσεις κατά Eurovent και είναι συμβατές κατά ERP.
	Επίπ.
	Σύσ.
	Χώρος
	Τύπος
	τμχ/ Χώρο

	ΙΣΟΓΕΙΟ
	Σύστημα 1
	Τμ.Παλ.Πολ.1
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Τμ.Παλ.Πολ.2
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Γρ.3
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Γρ.4
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Τμήμα ΗΜ 5
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Πρωτόκολλο 6
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Τμ. Συγγκ.Κυκλ.7
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Αναμονή 8
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	
	Είσοδος 9
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	
	Σύστημα 2
	Είσοδος 1
	Δαπέδου Εμφανές
	1

	ΟΡΟΦΟΣ
	
	Δ.Τ.Υ 2
	Κασέτα Οροφής
	1

	
	
	Π.Τ.Υ 3
	Κασέτα Οροφής
	1

	
	
	Τμ. Μελετών 4
	Κασέτα Οροφής
	2

	
	
	Τμ. Μελετών 5
	Κασέτα Οροφής
	1

	
	
	Αντιδήμαρχος ΤΥ 6
	Κασέτα Οροφής
	1

	
	
	Αναμονή 7
	Κασέτα Οροφής
	1

	
	
	Σκάλες 8
	Κασέτα Οροφής
	1

	
	
	Γραμματεία 9
	Κασέτα Οροφής
	1
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Cpv :42512300-1 - Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού



Τμήμα Β
Προμήθεια υλικών εγκατάστασης υδραυλικού δικτύου.

Κατόπιν πρόχειρης προμέτρησης στο έργο, για την ολοκληρωμένη υδραυλική εγκατάσταση των δικτύων των fancoil (περιλαμβανομένων και των δικτύων αποχετεύσεων), απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:

	Περιγραφή
	Μ/Μ
	Ποσότ.

	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x2 ICMA Art 228 
	ΤΕΜ 
	14

	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x3 ICMA Art 228 
	ΤΕΜ 
	4

	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ PEX, PEX-AL-PEX D20x2 ICMA ART 100 
	ΤΕΜ 
	40

	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PPR VALROM D. 40x1"1/4 
	ΤΕΜ 
	4

	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ PPR VALROM D. 40x1"1/4 
	ΤΕΜ 
	4

	ΓΩΝΙΑ 90° PPR VALROM D.40 
	ΤΕΜ 
	40

	ΜΟΥΦΑ PPR VALROM D.40 
	ΤΕΜ 
	20

	ΓΩΝΙΑ 45° PPR VALROM D.40 
	ΤΕΜ 
	15

	ΣΩΛΗΝΑΣ PPR ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ VALROM D 40x5,5mm PN20 SDR7,4 L4m 
	ΜΕΤ 
	120

	ISOPIPE TC 19ΜΜ x D42 
	ΜΕΤ 
	120

	FRS 40-45 M8/M10 Σφιγκτήρας σωλήνα 
	ΤΕΜ 
	50

	ΝΤΙΖΑ FISCHER G Μ8x1000 ΓΑΛΒΑΝ. 
	ΤΕΜ 
	4

	MU M8 Εξάγωνο Παξιμάδι 
	ΤΕΜ 
	100

	U 8x28 Ροδέλα FISCHER 
	ΤΕΜ 
	100

	FLS 30/1.0 - 2m Ελαφρύ προφίλ καναλιού 
	ΤΕΜ 
	4

	ΤΑΦ PPR VALROM D.40 
	ΤΕΜ 
	10

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ. PPR VALROM D.40/20 
	ΤΕΜ 
	10

	ΣΩΛΗΝΑΣ PPR ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ VALROM D 20x2,8mm PN20 SDR7,4 L4m 
	ΜΕΤ 
	4

	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. PPR VALROM D.20x1/2'' 
	ΤΕΜ 
	10

	ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡ.1/2' ΜΑΝΟΜ. -ΒΤ- ICMA Αrt 249 
	ΤΕΜ 
	2

	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΝΤΜ ΘΗΛ. 1/2'' TERRA Art 3230 
	ΤΕΜ 
	4

	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓ.ΝΤΜ 1/2-1/2 Art.TZM 
	ΤΕΜ 
	4

	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. PPR VALROM D.20x1/2'' 
	ΤΕΜ 
	4

	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟX. D75 6ΑΤΜ ΛΕΥΚΗ F/Ρ 
	ΜΕΤ 
	12

	HEIZTECH MULTYGOL PEX-AL-PEX 20x2 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10mm (50m) 
	ΜΕΤ 
	321,33

	ΡΑΚΟΡ 20x2x1/2 ΘΗΛ ΓΙΑ ΗΕΙΖΤΕCΗ-ΑL1602-902 
	ΤΕΜ 
	40

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Cpv : 44115200-1 - Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης


	

Τμήμα Γ
	Σύνδεση με αντλίες θερμότητας και εκκίνηση συστημάτων

Για τη βέλτιστη λειτουργία των αντλιών θερμότητας προτείνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:
	
	Περιγραφή 
	Τύπος
	ΤΜΧ

	Βάση Αντλίας θερμότητας 
	σκυρόδεμα ή μεταλλική
	2

	Μαγνητικός διαχωριστής σωματιδίων 
	ICMA 1 ¼”
	2

	Δοχείο διαστολής κλειστού κυκλ.
	Reflex NG35
	2

	Αντικραδασμικά πέλματα
	Vibro M2 
	8

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Cpv: 44115200-1 - Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
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