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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	Αρ. Τιμολ.
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜ ΜΟΝ.
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/70 R15 με ΔΦ 96 και ΔΤ/Η
	1
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	2
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/70 R15 με ΔΦ 96 και ΔΤ/Η
	2
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	3
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 100/80 -16 με ΔΦ50 και ΔΤ/Ρ
	3
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	4
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 100/80 -16 με ΔΦ50 και ΔΤ/Ρ
	4
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	5
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/65 R15 με ΔΦ 91 και ΔΤ/Η
	5
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	6
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/65 R15 με ΔΦ 91 και ΔΤ/Η
	6
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	7
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/60 R16 με ΔΦ 89 και ΔΤ/Η
	7
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	8
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/60 R16 με ΔΦ 89 και ΔΤ/Η
	8
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	9
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 165/65 R14 με ΔΦ 79 και ΔΤ/T
	9
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	10
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 165/65 R14 με ΔΦ 79 και ΔΤ/Τ
	10
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	11
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 120/70 -12 με ΔΦ51 και ΔΤ/L
	11
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	
	

	12
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 120/70 -12 με ΔΦ51 και ΔΤ/L
	12
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	
	

	13
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 110/70 -16 με ΔΦ52 και ΔΤ/Ρ
	13
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	5
	
	

	14
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 110/70 -16 με ΔΦ52 και ΔΤ/Ρ
	14
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	5
	
	

	15
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 185/70 R14 με ΔΦ 88 και ΔΤ/T
	15
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	16
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 185/70 R14 με ΔΦ 88 και ΔΤ/T
	16
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	17
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 185/65 R14 με ΔΦ 90 και ΔΤ/T
	17
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	
	

	18
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 185/65 R14 με ΔΦ 90 και ΔΤ/T
	18
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	
	

	19
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 155/70 R13 με ΔΦ 75 και ΔΤ/T
	19
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	20
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 155/70 R13 με ΔΦ 75 και ΔΤ/T
	20
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	21
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 225/70 R15 με ΔΦ 112/110 και ΔΤ/S
	21
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	22
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 225/70 R15 με ΔΦ 112/110 και ΔΤ/S
	22
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	23
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/80 R22,5 με ΔΦ 156 και ΔΤ/L
	23
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	70
	
	

	24
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/80 R22,5 με ΔΦ 156 και ΔΤ/L
	24
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	34
	
	

	25
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/75 R16 με ΔΦ 110/108 και ΔΤ/R
	25
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	20
	
	

	26
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 195/75 R16 με ΔΦ 110/108 και ΔΤ/R
	26
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	12
	
	

	27
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/75 R17,5 με ΔΦ 132 και ΔΤ/Μ
	27
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	28
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/75 R17,5 με ΔΦ 132 και ΔΤ/Μ
	28
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	29
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 155/80 R12 με ΔΦ 88 και ΔΤ/Ν
	29
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	30
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 155/80 R12 με ΔΦ 88 και ΔΤ/Ν
	30
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	31
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/80 R16 με ΔΦ 110 και ΔΤ/R
	31
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	30
	
	

	32
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/80 R16 με ΔΦ 110 και ΔΤ/R
	32
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	28
	
	

	33
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/70 R22,5 με ΔΦ 154 και ΔΤ/L
	33
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	16
	
	

	34
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 315/70 R22,5 με ΔΦ 154 και ΔΤ/L
	34
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	
	

	35
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 275/70 R22,5 με ΔΦ 150 και ΔΤ/J
	35
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	36
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 275/70 R22,5 με ΔΦ 150 και ΔΤ/J
	36
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	37
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/75 R16 με ΔΦ 110 και ΔΤ/R
	37
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	44
	
	

	38
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 205/75 R16 με ΔΦ 110 και ΔΤ/R
	38
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	22
	
	

	39
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 215/75  R17,5 με ΔΦ 136 και ΔΤ/J
	41
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	40
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 215/75  R17,5 με ΔΦ 136 και ΔΤ/J
	42
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	41
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 265/70  R19,5 με ΔΦ 143/141 και ΔΤ/R
	45
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	42
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 265/70  R19,5 με ΔΦ 143/141 και ΔΤ/R
	46
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	43
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 17,5  R25 με ΔΦ 167 και ΔΤ/Β
	47
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	44
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 17,5  R25 με ΔΦ 167 και ΔΤ/Β
	48
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	45
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 480/80  R26 με ΔΤ/Α
	49
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	46
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 12,5/80  R18 με ΔΤ/Α
	50
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	6
	
	

	47
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 295/80  R22,5 με ΔΦ 152/148 και ΔΤ/Κ
	51
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	48
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 295/80  R22,5 με ΔΦ 152/148 και ΔΤ/Κ
	52
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	49
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/75  R15 με ΔΦ 109 και ΔΤ/T
	53
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	
	

	50
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/75  R15 με ΔΦ 109 και ΔΤ/T
	54
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	
	

	51
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 225/75 R17,5 με ΔΦ 127 και ΔΤ/Μ
	55
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	
	

	52
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 225/75 R17,5 με ΔΦ 127 και ΔΤ/Μ
	56
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	53
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 1300 - 24 με 16 λινά
	57
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	54
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 1300  - 24 με 16 λινά
	58
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	55
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 420/85  R34  με ΔΤ/Α
	59
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	56
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Μηχανήματος Έργου διαστάσεων: 340/85  R24 με ΔΤ/Α
	60
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	57
	Οπίσθιο (drive) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/70  R15 με ΔΦ 102 και ΔΤ/Τα
	63
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	
	

	58
	Εμπρόσθιο (steer) ελαστικό Tubeless – Radial διαστάσεων: 235/70  R15 με ΔΦ 102 και ΔΤ/Τα
	64
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
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