1.1 [bookmark: _Toc119519281][bookmark: _Toc119602331][bookmark: _Toc126762898][bookmark: _Toc231564827]ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
1.1.1 [bookmark: _Toc119519282][bookmark: _Toc119602332][bookmark: _Toc126762899][bookmark: _Toc231564828]ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[bookmark: _Toc126762940]Πίνακας 1:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 3: Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα

	1. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει διαλειτουργικότητα με το σύστημα έξυπνης στάθμευσης
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να υποστηρίζει πολλαπλά τρόπους ταυτοποίησης στοιχείων εισόδου
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το σύστημα να λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές Android, iOS 
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ρόλων του συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ενημέρωσης μέσω notifications, email και sms
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας φορμών συγκαταθέσεων. Μετά την δημιουργία των φορμών συγκαταθέσεων αυτές να προωθούνται αυτόματα στα μέλη και να ζητείται να δηλώσουν ή όχι την συγκατάθεση τους στη φόρμα.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει γεωχωρικές βάσεις δεδομένων τεχνολογιών Open Source Geospatial Foundation και κατ’ επέκταση γραφική αποτύπωση αστικών υποδομών και δεδομένων που σχετίζονται με τη δημιουργία ασφαλών διαδρομών.  Θα πρέπει να υποστηρίζει εισαγωγή και αποθήκευση των χωρικών δεδομένων, δημιουργία και αποθήκευση μεταδεδομένων για τα χωρικά δεδομένα, χωρική ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή δεδομένων σε ανοιχτά ψηφιακά πρότυπα στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, προβολή στοιχείων και διαθέσιμων διαδρομών σε χάρτη.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Δυναμικός ορισμός της περιοχής κάλυψης στην οποία έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή και για την οποία διατίθενται δεδομένα και διαθέσιμες διαδρομές.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Δυνατότητα διαχείρισης διαδρομών και δεδομένων που έχουν καταγραφεί. Δυνατότητα προσθήκης νέων δεδομένων όποτε προκύπτει μεταβολή στις αστικές υποδομές όπως δενδροφυτεύσεις, δημιουργία νέων ή ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων και ραμπών. 
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Δυνατότητα τήρησης μητρώου εγγεγραμμένων χρηστών για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών.
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με μεταβολές στις διαθέσιμες διαδρομές λόγω έκτακτων συμβάντων.
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Το σύστημα να διαθέτει εργαλείο δημιουργίας αναφορών και εξαγωγής πληροφοριών με συγκεντρωτική ή αναλυτική προβολή των στοιχείων ανά χρονικό διάστημα, διαδρομή. Δυνατότητα εξαγωγής τους σε υπολογιστικά φύλλα.
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Για τη δημιουργία μιας νέας αναφοράς να δίνεται η δυνατότητα επιλογής της Πηγής Δεδομένων από την οποία θα αντληθούν τα στοιχεία  καθώς και των υπόλοιπων παραμέτρων της αναφοράς όπως:
· Ονομασία αναφοράς 
· Τύπος αρχείου στο οποίο θα εξαχθούν τα δεδομένα. 
· Προσανατολισμό σελίδας 
· Κείμενα σε κεφαλίδα και υποσέλιδο 
· Αρίθμηση σελίδων
· Αρίθμηση εγγραφών
· Εμφάνιση φίλτρων σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο 
· Περιθώρια σελίδας
· Επιλογές πεδίων τα οποία θα εμφανίζονται στην αναφορά 
Τα φίλτρα της αναφοράς όπου για κάθε πεδίο της αναφοράς ορίζεται ο τελεστής καθώς και η τιμή του.
	[bookmark: _Hlk119485124]ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Η αναζήτηση στο μητρώο αποθηκευμένων αναφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την ονομασία  ή/και την πηγή δεδομένων. Ο χρήστης επιλέγει την αντίστοιχη ενότητα και εμφανίζεται αρχικά το ευρετήριο αναζήτησης με τα παρακάτω φίλτρα αναζήτησης:
· Ονομασία Αναφοράς
· Πηγή Δεδομένων 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Υποστήριξη προφίλ μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω χάρτη σε πραγματικό χρόνο για τη βέλτιστη διαδρομή προς τον επιθυμητό προορισμό. 
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης συχνών προορισμών και διαδρομών.
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω λίστας για τις 10 κοντινότερες διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο  σημείο προορισμού με πληροφορίες θέσης και διεύθυνσης για κάθε επιλεγμένη θέση.
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Επιλογή από λίστα σημείων ενδιαφέροντος ή εισαγωγή διεύθυνσης και παροχή σχετικής καθοδήγησης. 
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Δυνατότητα προβολής εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Δυνατότητα αναζήτησης και προβολής γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υποδομών πεζών όπως το πλάτος του πεζοδρομίου, η ύπαρξη ραμπών, ύπαρξη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, τυχόν φυτεύσεις δένδρων που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία κ.ά.
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	





	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	Αισθητήρια Όργανα 
(Έξυπνου συστήματος διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα)

	1. 
	Ασύρματος αισθητήρας ανίχνευσης σταθμευμένου οχήματος
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Ακρίβεια ανίχνευσης > 95% 
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Διπλή τεχνολογία ανίχνευσης: Μαγνητικό πεδίο και ραντάρ
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον με θερμοκρασίες - 20C έως +65C Κελσίου
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον με υγρασία 0-95% 
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Μικρό μέγεθος, χωρίς ακμές, αντιολισθητική επιφάνεια
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Βαθμός προστασίας IP67
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Ο αισθητήρας διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Μπαταρία λιθίου > 1000mAh
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω στην επιφάνεια ή κάτω από το δάπεδο, (επιδαπέδιος και ενδοδαπέδιος αντίστοιχα)
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε είδους δάπεδο (π.χ. άσφαλτο, τσιμέντο, πλακόστρωτο)
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Δυνατότητα εύκολης απεγκατάστασης χωρίς φθορές ή ανάγκη πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης του δαπέδου
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Διάρκεια μπαταρίας ≥5 έτη
 υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας (ενδεικτικά 20-30 σταθμεύσεις οχημάτων ανά ημέρα)
	≥5 έτη
ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Μηχανική αντοχή σε οχήματα έως 3.5 ton, εκχιονιστική λεπίδα και πλυστικές συσκευές υψηλής πίεσης
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Αντοχή και απρόσκοπτη λειτουργία σε βροχή, χιόνι, λάσπη, σκόνη
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Ασύρματη επικοινωνία με Πρωτόκολλο Επικοινωνίας NB IoT ή LoRA WAN
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Εγγύηση κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	











[bookmark: _Toc126762941]Πίνακας 2:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 4: Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	LED Panel

	1. 
	Διαστάσεις: 50cm x 9cm
	ΝΑΙ
	 
	 

	2. 
	Βαθμός Προστασίας: IP68. Να υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση εργαστηρίου
	ΝΑΙ
	 
	 

	3. 
	Αντοχή Σε Κρούσεις: IK10. Να υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση εργαστηρίου
	ΝΑΙ
	 
	 

	4. 
	Μέγιστο Βάρος Οχήματος > 20.000 Kgr.
	ΝΑΙ
	 
	 

	5. 
	Χρώμα: Λευκό
	ΝΑΙ
	 
	 

	6. 
	Χρόνος Ζωής > 40.000 ώρες                            
	ΝΑΙ
	 
	 

	7. 
	Γωνία Θέασης: 120o
	ΝΑΙ
	 
	 

	8. 
	Τα panels να μην επηρεάζονται από εκχιονιστικά μηχανήματα
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Πιστοποιήσεις: EN 12352:2007
	ΝΑΙ
	
	

	Πινακίδα Ένδειξης Διάβασης

	10. 
	Διαστάσεις: 60cm x 60cm
	ΝΑΙ
	 
	 

	11. 
	Φωτισμός:
· Νύχτα: Οπίσθιος Φωτισμός LED
· Ημέρα: 4 x κόκκινα LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	12. 
	
	
	
	

	13. 
	Αισθητήρας Φωτεινότητας
	ΝΑΙ
	 
	 

	14. 
	Βαθμός Προστασίας: IP65
	ΝΑΙ
	 
	 

	15. 
	Αντοχή Σε Κρούσεις: IK07
	ΝΑΙ
	 
	 

	16. 
	Πιστοποιήσεις: EN 12899-1:2009, EN 60598-1:2015
	ΝΑΙ
	
	

	Αισθητήρας Ανίχνευσης Πεζών

	17. 
	Τύπος Ανίχνευσης: Passive Infrared
	ΝΑΙ
	 
	 

	18. 
	Βαθμός Προστασίας: IP65
	ΝΑΙ
	 
	 

	19. 
	Τρόπος Εγκατάστασης: Σε μεταλλικό ιστό ύψους 2.5m
	ΝΑΙ
	 
	 

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	20. 
	[bookmark: _Hlk120015438]Το σύστημα να διαθέτει ηχητική ειδοποίησης για ΑΜΕΑ, με ηχείο εξωτερικού χώρου
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	[bookmark: _Hlk120015460]Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC έως +60oC
	ΝΑΙ
	 
	 

	22. 
	[bookmark: _Hlk120015477]Υγρασία Λειτουργίας: Έως 90% RH
	ΝΑΙ
	 
	 

	23. 
	Τροφοδοσία: 220VAC από το Δημοτικό Φωτισμό. Το σύστημα διαθέτει μπαταρίες οι οποίες φορτίζουν από τον Δημοτικό Φωτισμό και επιτρέπουν τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ημέρας
	ΝΑΙ
	 
	 

	24. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	


[bookmark: _Toc126762942]Πίνακας 3:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 6: Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Λογισμικό χειριστή
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Ελεγχόμενη πρόσβαση με χρήση κωδικού
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	 Υποστήριξη διαβαθμισμένων  ρόλων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Δυνατότητα ορισμού ζωνών /περιοχών  αποκομιδής 
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Δυνατότητα ορισμού των διαστάσεων για τον τύπο κάθε κάδου
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Δυνατότητα ορισμού των παραμέτρων χρήσης κάθε κάδου
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Δυνατότητα  αυτόματης καταχώρησης αισθητήρων μέσω αρχείου 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Δυνατότητα ορισμού θέσης κάδου και αντιστοίχισης του στον χάρτη  μέσω συντεταγμένων, διεύθυνσης , απευθείας υπέρθεσης στο χάρτη (του χρησιμοποιούμενου GIS).
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Συνολική αναφορά και  αποτύπωση σε γράφημα της κατάστασης όλων των κάδων ανά ζώνη και ποσοστό πλήρωσης .
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Φιλτράρισμα της αναφοράς των κάδων βάσει:
· Ζώνης
· Υλικού αποκομιδής
Επιπέδου πληρότητας 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Εμφάνιση συναγερμών από αισθητήρες που να αφορούν:
· Χαμηλή μπαταρία
· Χαμηλό σήμα δικτύου
· Λανθασμένη μέτρηση λόγω σφάλματος
Υπερβολική θερμοκρασία στον κάδο (αν υποστηρίζει ο αισθητήρας)
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Ειδοποίηση σε περίπτωση που ένας αισθητήρας δεν αναφερθεί στο σύστημα εγκαίρως
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Σε κάθε μέτρηση και για κάθε κάδο  θα απεικονίζεται: 
· Το Id του κάδου
· Το id του αισθητήρα
· Ο τύπος του κάδου
· Το επίπεδο μπαταρίας 
· Η ισχύς του σήματος
· Η θερμοκρασία του κάδου
· Η ημερομηνία και η ώρα της μέτρησης
Το ποσοστό πλήρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Απεικόνιση   σε γράφημα με δυνατότητα χρονικού προσδιορισμού  για κάθε κάδο των ακολούθων: 
· Στάθμης
· Επιπέδου μπαταρίας
· Θερμοκρασίας 
Ισχύος σήματος 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Εξαγωγή σε αρχείο csv των στατιστικών στοιχείων κάθε  κάδου  
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Συγκεντρωτική απεικόνιση όλων των κάδων ανά ζώνη με ταυτόχρονη απεικόνιση τους πάνω στον χάρτη. 
Τα στοιχεία που θα απεικονίζονται θα είναι: 
· Η ημερομηνία και η ώρα της τελευταίας μέτρησης 
· Το id του κάδου
· Το υλικό αποκομιδής 
· Το ποσοστό πληρότητας 
· Η γεωγραφική του θέση
Κατάσταση λειτουργίας 
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Εξαγωγή σε αρχείο csv των στατιστικών στοιχείων κάθε  ζώνης / περιοχής αποκομιδής  
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Ελληνικό περιβάλλον χρήστη 
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Δυνατότητα εμφάνισης σε χάρτη της βέλτιστης διαδρομής οχήματος ανά ζώνη για αποκομιδή με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων. 
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Δυνατότητα παραγωγής γραπτών οδηγιών για αποκομιδή κάδων ανά ζώνη βάσει του χάρτη σημείων από εξωτερικό GIS σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Συμβατό με φορητές συσκευές (tablets)
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Δυνατότητα σύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα για εμφάνιση συναγερμών ή άλλων ειδοποιήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Ύπαρξη API για σύνδεση με τρίτες εφαρμογές
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Δυνατότητα ανάπτυξης connector για σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Δυνατότητα backup της βάσης δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	 Web εφαρμογή χωρίς ανάγκη εγκατάστασης της εφαρμογής σε οπτικό μέσο του χρήστη 
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Προαιρετική χρήση RFID tags για ακριβή  υπολογισμό της αποκομιδής κάδου
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Τα υποστηρικτικά υποσυστήματα όπως βάσεις δεδομένων, application server, message broker θα πρέπει να βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και δε θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον κόστος αδειοδότησης για αυτά
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Αποστολή ειδοποιήσεων και μέσω mail
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Δυνατότητα θεωρητικά απεριόριστου αριθμού αισθητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Εύκολη ανάπτυξη επιπλέον λειτουργικότητας με χρήση modules
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Δυνατότητα ενσωμάτωσης αλγόριθμου βέλτιστης δρομολόγησης απορριμματοφόρων με δυνατότητα παραμετροποίησης και αντικατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Δυνατότητα τροποποίησης συχνότητας αποστολής μετρήσεων από τους αισθητήρες καθώς και όλων των λειτουργικών παραμέτρων τους μέσω του δικτύου επικοινωνίας   
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Δυνατότητα διασύνδεσης με οποιοδήποτε αισθητήρα στάθμης διαθέτει ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας ή μέσω SDK υποστηρίζει TCP πρωτόκολλο
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Δυνατότητα εγκατάστασης  σε εγκαταστάσεις του χρήστη εφόσον τηρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Διακριτή εφαρμογή για τη διαχείριση των παραμέτρων των αισθητήρων για απομονωμένη πρόσβαση (στο server).
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Δυνατότητα εγκατάστασης τόσο σε Windows όσο και σε Linux server χωρίς να είναι απαραίτητο άλλο εμπορικό λογισμικό 
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Παραγωγή συγκεντρωτικής αναφοράς για χρονικό διάστημα για όλους τους κάδους
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Παραγωγή συγκεντρωτικής αναφοράς για χρονικό διάστημα ανά ζώνη αποκομιδής
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Παραγωγή συγκεντρωτικής αναφοράς για χρονικό διάστημα  ανά τύπο κάδου
	ΝΑΙ
	
	

	45. 
	Παραγωγή συγκεντρωτικής αναφοράς για χρονικό διάστημα ανά ζώνη και ανά υλικό αποκομιδής 
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Παραγωγή συγκεντρωτικής αναφοράς ανά κάδο και συσχέτιση με το μέσο όρο της ζώνης στην οποία ανήκει
	ΝΑΙ
	
	

	47. 
	Παραγωγή συγκεντρωτικής αναφοράς για χρονικό διάστημα ανά ζώνη βάσει πλήρωσης κάδου και με ταυτόχρονη εφαρμογή φίλτρων όπως υλικά ή / και τύπος κάδου
	ΝΑΙ
	
	

	48. 
	Κάθε αναφορά συνοδεύεται από ανάλογα γραφήματα
	ΝΑΙ
	
	

	49. 
	Σε κάθε αναφορά θα εμφανίζεται εφόσον ζητείται από το χρήστη η στάθμη μπαταρίας ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση για την περαιτέρω διάρκεια ζωής της μπαταρίας
	ΝΑΙ
	
	

	50. 
	Υλικό τεκμηρίωσης στα ελληνικά
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Αισθητήρες μέτρησης πληρότητας κάδων
	ΝΑΙ
	
	

	52. 
	Τροφοδοσία αισθητήρα: μπαταρία(ες)
	ΝΑΙ
	
	

	53. 
	Ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας: GSM/GPRS/EDGE/Lora/Nb-Iot
	ΝΑΙ
	
	

	54. 
	Υποστηριζόμενες συχνότητες επικοινωνίας: 850/900/1800/1900 MH z
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	Συμβατός με AS923, AU915, EU868, KR920, IN865 or US915 MHz ISM μπάντες
	ΝΑΙ
	
	

	56. 
	Αδιάβροχο: IP65 τουλάχιστον ή ΙΡ67 κατ’ επιλογή
	ΝΑΙ
	
	

	57. 
	Πιστοποιήσεις: LoRaWAN, EN 62479, EN60950, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328 , CE
	ΝΑΙ
	
	

	58. 
	Κρυπτογραφία δεδομένων: AES 128
	ΝΑΙ
	
	

	59. 
	Μέγιστο μετρούμενο ύψος: 200cm
	ΝΑΙ
	
	

	60. 
	Ακρίβεια μέτρησης: ±1cm
	ΝΑΙ
	
	

	61. 
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20ο C ως 85ο C
	ΝΑΙ
	
	

	62. 
	Μέτρηση θερμοκρασίας 
	ΝΑΙ
	
	

	63. 
	Βάρος <= 400gr
	ΝΑΙ
	
	

	64. 
	Τυπική διάρκεια ζωής μπαταρίας με τουλάχιστον 3 μετρήσεις ημερησίως: 10 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	65. 
	Υποστήριξη ανοικτών πρωτοκόλλων Internet (CoAP, MQTT)
	ΝΑΙ
	
	

	66. 
	Δυνατότητα μηχανικής στήριξης
	ΝΑΙ
	
	

	67. 
	Δυνατότητα απομακρυσμένης αλλαγής παραμέτρων όπως συχνότητα δειγματοληψίας, apn server κλπ.  
	ΝΑΙ
	
	

	68. 
	Υποστήριξη ανοιχτού IP πρωτοκόλλου  
	ΝΑΙ
	
	

	69. 
	[bookmark: _Hlk104477390]Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη
	≥ 2
	
	

	70. 
	Αριθμός αισθητήρων
	250
	
	

	71. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	












[bookmark: _Toc126762943]Πίνακας 4:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 8: Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου. Να δοθεί περιγραφή των δεδομένων που τηρούνται.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να υπολογίζει αυτόματα την μέγιστη προτεινόμενη επιτρεπόμενη κατανάλωση καυσίμων.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Να καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται ένα όχημα και αφορούν κατ’ ελάχιστον ΚΤΕΟ, Τέλη Κυκλοφορίας, Συντήρηση, Αλλαγή Λαδιών, Βλάβες – Ανταλλακτικά, Ασφαλίσεις, Ανήκοντα Εργαλεία, Πιστοποιητικά
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να παρακολουθούνται όλες οι βλάβες αλλά και επισκευές των οχημάτων του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Η καρτέλα μιας εντολής τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής να περιλαμβάνει τα εξής τα στοιχεία:
· Αριθμός Εντολής 
· Κατηγορία Βλάβης 
· Ημερομηνίας Βλάβης 
· Όχημα 
· Προϊστάμενος Τμήματος 
· Σύστημα οχήματος με βλάβη 
· Συνεργείο 
· Ονοματεπώνυμο οδηγού 
· Περιγραφή 
· Κωδικός Συνεργείου 
· Μηχανικός - Εκτιμητής 
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να παρέχει δυνατότητα ορισμού σχεδίων συντήρησης ομάδων οχημάτων. Το σύστημα να ενημερώνει για την ανάγκη συντήρησης ενός οχήματος όταν εκπληρούται ένα από τα κριτήρια για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης συντήρησης 
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Να διαθέτει ξεχωριστό υποσύστημα για τα Σχέδια Συντηρήσεων στο οποίο να καταγράφονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 
· Τίτλος
· Περιγραφή
· Οχήματα Εφαρμογής Σχεδίου 
· Ενέργειες Πρότυπου Σχεδίου
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Για κάθε όχημα που περιλαμβάνεται σε ένα σχέδιο συντήρησης να ξεκινά αυτόματα ο υπολογισμός για την εκπλήρωση των κριτηρίων μιας συντήρησης. 
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να περιλαμβάνει αναλυτικό μητρώο οδηγών, στο οποίο να καταγράφονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
· Όνομα
· Επίθετο
· Email
· Τύπος Διπλώματος
· Κατηγορίες Διπλωμάτων Οδήγησης
· Ημ. Λήξης Διπλώματος
· Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
· Ημ. Λήξης Π.Ε.Ι.
· Οργανωτική Μονάδα
· Σχέση Εργασίας
· Παρατηρήσεις
· Ιστορικό Δρομολογίων
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Να αποτελεί το μητρώο των δελτίων κίνησης που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου, με τον Υπεύθυνο του Γραφείο να έχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει φίλτρων.
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Η καρτέλα καταχώρησης ενός δελτίου κίνησης να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω πεδία:
· Αρ. Δελτίου 
· Ημ/νια και Ώρα Εξόδου 
· Ημ/νια και Ώρα Εισόδου 
· Σκοπός Κινήσεως 
· Όχημα 
· Χλμ. Έξοδος 
· Χλμ. Είσοδος 
· Επιβαίνοντες (Προαιρετικό) 
· Ονομ/νυμο Οδηγού 
· Ώρ. Έναρξης 
· Ώρ. Λήξης 
· Οργανωτική Μονάδα 
· Ονομ/νυμο 2ου Οδηγού 
· Παρατηρήσεις 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Να υπάρχει ειδική αναφορά για τα δελτία κίνησης που επεξεργάζονται από την mobile εφαρμογή (διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες iOS και Android)
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Να διαθέτει ειδικό υποσύστημα με το μητρώο των προμηθευτών που συνδέεται με το Γραφείο Κίνησης του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Η καρτέλα του προμηθευτή κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
· Επωνυμία 
· Ιδιότητα 
· ΑΦΜ 
· Δ.Ο.Υ. 
· Στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, email, στοιχεία διεύθυνσης 
· Στοιχεία σύμβασης όπως ημ/νία σύμβασης, πρωτόκολλο, CPV και ΑΔΑΜ
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Η εφαρμογή θα διαθέτει ειδικό υποσύστημα με το μητρώο παραστατικών δαπανών. Σε αυτό ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης θα καταχωρεί όλα τα παραστατικά δαπάνης. Η καρτέλα καταχώρησης ενός παραστατικού θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα εξής πεδία:
· Τύπος 
· Αρ. παραστατικού 
· Ημ/νία Παραστατικού 
· Ημ/νία Έκδοσης 
· Επωνυμία 
· ΑΦΜ 
· Αιτιολογία 
· Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης 
· Κατηγορία Κράτησης 
· Σχόλια 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης δελτίων αποστολής καυσίμων. Σε ένα παραστατικό δαπανών, θα υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής δελτίων αποστολής, τα οποία θα συνδέονται με αυτό το παραστατικό, και το σύστημα θα μπορεί να τα μετασχηματίζει αυτόματα σε γραμμές παραστατικού.
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Αναφορές - ο διαχειριστής να λαμβάνει ενημέρωση μέσω συγκεντρωτικών αναφορών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Οι αναφορές να είναι πλήρως δυναμικές και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Όλες οι αναφορές θα μπορούν να αποθηκευτούν είτε ως πρότυπα είτε να γίνει εξαγωγή τους σε μορφή αρχείου.
Δυναμική γραφική απεικόνιση στοιχείων λειτουργίας των οχημάτων. Συνδυαστική απεικόνιση σε γραφική μορφή με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών πηγών δεδομένων (καύσιμα, χιλιόμετρα, στοιχεία συντηρήσεων, στοιχεία οδηγών) που αφορούν στη λειτουργία των οχημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Διαδρομές - Διαρκής αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο της θέσης των οχημάτων επάνω σε ψηφιακούς χάρτες για τον άμεσο εντοπισμό τους και εποπτεία της διαδρομής τους. Ανά όχημα πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για διαδρομή, διάρκεια, απόσταση, ταχύτητα, αριθμό πινακίδας, οδηγό.
Ιστορικό - Αναδρομή στο ιστορικό των διαδρομών με πλήρη πρόσβαση και ανάλυση για τη πορεία κίνησης, στάσης, εκκίνησης, ταχύτητας.
Οχήματα - Διαχείριση συνδεδεμένων οχημάτων με GPS trackers (προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή).
Ζώνες - Δυνατότητα ορισμού ζωνών στις οποίες επιτρέπεται ή αντίστοιχα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Η native mobile εφαρμογή θα πρέπει να είναι ήδη ανεπτυγμένη και διαθέσιμη σε app store και play store.
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Τα δελτία κίνησης να εμφανίζονται σε μορφή λίστας με δυνατότητα αναζήτησης μέσω φίλτρων. Τα διαθέσιμα φίλτρα κατ’ ελάχιστον να αφορούν περίοδο δημιουργίας, ανοιχτά ή κλειστά δελτία κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Ο οδηγός να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί συγκεκριμένα στοιχεία μέσα από τη mobile εφαρμογή μόνο για τα δελτία κίνησης που του αντιστοιχούν
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Η mobile εφαρμογή να ενημερώνει αυτόματα με όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την κεντρική εφαρμογή του Γραφείου Κίνησης και ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης να έχει τη δυνατότητα να τις αποδεχτεί ή απορρίψει μαζικά μέσα από το υποσύστημα των δελτίων κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Προβολή στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος μέσω της mobile εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Καταγραφή συμβάντων μέσω της mobile εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Έλεγχος κατάστασης οχήματος κατά την παραλαβή  μέσω της mobile εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα

	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _Toc126762944][bookmark: _Hlk118985967][bookmark: _Hlk157072732]Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	

	Σύστημα Γεωντοπισμού

	1. 
	Σύστημα Γεωντοπισμού: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Ευαισθησία Εντοπισμού: -165 dBM
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ακρίβεια Θέσης: <2.5 CEP
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ακρίβεια Ταχύτητας: <0.1 m/s (+/-15% σφάλμα)
	ΝΑΙ
	
	

	

	Δίκτυο Κινητής

	5. 
	Τεχνολογία: GSM
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Συχνότητα: 2G Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Μεταφορά Δεδομένων: GPRS Multi/Slot Class 12 (up to 240kbps), GPRS Mobile station Class B
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Υποστήριξη Δεδομένων: SMS (text/data)
	ΝΑΙ
	
	

	

	Ισχύς

	9. 
	Τάση: 10-30 V DC με προστασία υπέρτασης
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Εφεδρική Ισχύς: 170mAh Li-Ion μπαταρία 3.7 V (0.63Wh)
	ΝΑΙ
	
	

	

	Bluetooth

	11. 
	Κατηγορία: 4.0 + LE
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Υποστηριζόμενα Περιφερειακά: Αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας, Ακουστικά, OBDII dongle, Inateck Σαρωτή Ραβδοκώδικα, BLE αισθητήρες
	ΝΑΙ
	
	

	

	Θύρες

	13. 
	Ψηφιακές Θύρες Εισαγωγής: 3
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Ψηφιακές Θύρες Εξαγωγής: 2
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Αναλογική Θύρα Εισαγωγής: 2
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Διεπαφές: CAN 2
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	1-Wire: 1 (1-Wire data)
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	GNSS κεραία: Εσωτερική Υψηλής Λήψης
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	GSM κεραία: Εσωτερική Υψηλής Λήψης
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	USB: 2.0 Micro-USB
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Ενδείξεις LED: 3 LED λαμπτήρες ένδειξες κατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	SIM: Micro-SIM + eSIM
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Memory: 128MB internal flash
	ΝΑΙ
	
	

	

	Περιβάλλον Λειτουργίας

	24. 
	Θερμοκρασία Λειτουργίας (Χωρίς Μπαταρία) : -40 °C to +85 °C
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Θερμοκρασία Άποθήκευσης (Χωρίς Μπταρία): -40 °C to +85 °C
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Υγρασία λειτουργίας: 5% to 95% χωρίς συμπύκνωση
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Βαθμολόγηση IP: IP41
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Θερμοκρασία Φόρτισης Μπαταρίας: -0 °C to +45 °C
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Θερμοκρασία Αποφόρτισης Μπαταρίας: -20 °C to +60 °C
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Μπαταρίας: -20 °C to +45 °C (για έναν μήνα) -20 °C to +35 °C (για έξι μήνες)
	ΝΑΙ
	
	

	

	Δυνατότητες

	31. 
	Δεδομένα CAN: Στάθμη Καυσίμου (Ταμπλό), Συνολική Κατανάλωση, Ταχύτητα (Τροχού), Διανυθείσα Απόσταση Οχήματος, Στροφές Κινητήρα (Σ/Λ), Θέση πεντάλ Γκαζιού
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Αισθητήρες: Επιτανχυτής
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Κατάσταση Αδρανοποίησης: GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	SMS: Παραμετροποίηση, Γεγονότα, Χειρισμός DOUT, επίλυση προβλημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	GPRS εντολές: Παραμετροποίηση,  Χειρισμός DOUT, επίλυση προβλημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Εντοπισμός Εκκίνησης: Ψηφιακή Θύρα, Επιταχυντής, Εξωτερική Ένταση Ισχύος, Στροφές/ Λεπτό Κινητήρα
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	




Πίνακας 5:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 12: Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. [bookmark: _Hlk112826795]
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να παρέχονται γεωχωρικές υπηρεσίες θέασης και μεταφόρτωσης. Οι υπηρεσίες να είναι συμβατές με το OGC.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Υποσύστημα Διαχείρισης Κοιμητηρίου
Καταχώρηση των δομικών στοιχείων των Κοιμητηρίων (τάφοι, οστεοθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι, χώροι τελετών, οστεοφυλάκια, χωνευτήρια, αποτεφρωτήρια) με δυνατότητες επεξεργασίας και αναζήτησης βάσει φίλτρων
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Καρτέλα Θανόντα:
· δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των τοποθετήσεών του,
· αυτόματος υπολογισμός των σχετικών χρεώσεων,
· αυτόματος υπολογισμός της ημερομηνίας προτεινόμενης εξαγωγής,
· ενημέρωση για τυχόν παρατάσεις που έχουν δοθεί,
· δυνατότητα σύνδεσης του θανόντα με τους υπόχρεους συγγενής,
· Αυτόματη έκδοση των αντίστοιχων βεβαιωτικών σημειωμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Καρτέλα Παραχωρήσεων Οικογενειακών Τάφων
Η καρτέλα να περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες του τάφου, στοιχεία του συμβολαίου παραχώρησης και του δικαιούχου, διασυνδεόμενες ταφές και οστεοφυλάξεις, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες χρεώσεις. 
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Καρτέλα τελετών:
Καταχώρηση και διαχείριση των τελετών οι οποίες θα διασυνδέονται με τους θανόντες και τους υπόχρεους συγγενείς τους για την αποπληρωμή των χρεώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Καρτέλα κανδηλίων:
Καταχώρηση και διαχείριση των αφών κανδηλίων που γίνονται είτε σε τάφο τριετίας είτε σε οικογενειακό, από ιδιώτη ή από εργολήπτη.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Καρτέλα εργασιών:
Να παρακολουθούνται οι εργασίες που γίνονται στο κοιμητήριο, είτε αφορά τάφο τριετίας είτε οικογενειακό. Περιλαμβάνει τα στοιχεία του εκάστοτε εργολήπτη, καθώς και λεπτομέρειες της εργασίας.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Αιτήσεις
Καταγραφή των αιτήσεων που πραγματοποιούνται, όπως για εκταφή ή αγορά οικογενειακού τάφου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να διασυνδέονται με ταφή, θανόντα, είδος εργασίας, ή αγορά οικογενειακού Τάφου. 
Πέντε βασικά στάδια παρακολούθησης ενός αιτήματος (Αρχική καταχώρηση αιτήματος, Υποβληθέν αίτημα, Υπό επεξεργασία, Ολοκληρωθέν αίτημα, Άκυρο). 
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Καρτέλα εργοληπτών
Καταχώρηση και διαχείριση των εργοληπτών του κοιμητηρίου. Συγκεκριμένα, η καρτέλα να περιέχει αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης και των υπαλλήλων της, πληροφορίες για τα οχήματα που διαθέτει, καθώς και για τις εργασίες που έχει ήδη υλοποιήσει στο εκάστοτε κοιμητήριο.
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Καρτέλα προσώπων: 
Μητρώο οποιουδήποτε προσώπου που σχετίζεται με τα κοιμητήρια. 
Στην καρτέλα του κάθε προσώπου να υπάρχουν και οι αντίστοιχες χρεώσεις που το αφορούν
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Καρτέλα τοποθετήσεων: 
δυνατότητα αναζήτησης και προβολής όλων των τοποθετήσεων με πολλαπλούς συνδυασμούς φίλτρων και ειδικότερα με προτεινόμενες ημερομηνίες παρατάσεων καθώς και προτεινόμενες ημερομηνίες εισαγωγής και εξαγωγής. 
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Καρτέλα ραντεβού εκταφής
ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα ραντεβού εκταφής που έχουν προγραμματιστεί με τη χρήση φίλτρων. 
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Έκδοση Βεβαιωτικών Σημειωμάτων και Χρηματικών Καταλόγων 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Υποσύστημα Γεωχωρικής Πληροφορίας (GIS):
· Καταχώρηση πολυγώνου τάφου πάνω σε χάρτη.
· Προβολή πολυγώνου τάφου μέσα στην καρτέλα του τάφου.
· Ευρετήριο με κριτήρια αναζήτησης και αποτύπωση αποτελεσμάτων πάνω σε χάρτη.
· Εμφάνιση πληροφοριών τάφου με την επιλογή πολυγώνου πάνω σε χάρτη.
· Χρωματικός κώδικας πολυγώνων στο χάρτη. 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	



	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	Γενικά Χαρακτηριστικά Ψηφιοποίησης Αρχείου

	

	1. 
	Συμμόρφωση με τους Σκοπούς - Οφέλη - Αντικείμενο του έργου
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους που θα υποδείξει  ο Φορέας
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Έκδοση ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής μέσω ειδικής για το σκοπό αυτό εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	Εργασίες Σάρωσης

	4. 
	Ψηφιοποίηση περίπου 5.500 σελίδων 20cm X 30cm 
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Δυνατότητα σάρωσης πολυσέλιδων – μονοσέλιδων εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Σάρωση σε μορφότυπο (file format) jpeg με 75% συμπίεση
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) σε dpi (ή ppi)
	≥ 300
	
	

	8. 
	Δυνατότητα σάρωσης σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι (8 bit -grayscale)
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Δυνατότητα επίπεδης σάρωσης όπου απαιτείται
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Δυνατότητα χρήσης ταχυσαρωτή όπου απαιτείται
	ΝΑΙ
	
	

	Λογισμικό Σάρωσης – Επεξεργασίας Σαρωμένων Σελίδων

	11. 
	Απομάκρυνση του background των σελίδων
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Ευθυγράμμιση, δηλαδή αφαίρεση κλίσης της σαρωμένης σελίδας (Deskew)
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Αφαίρεση λευκών σελίδων
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Αφαίρεση θορύβου
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Άλλες δυνατότητες. Να αναφερθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR)

	16. 
	Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) στο σύνολο των μηχανογραφημένων εγγράφων
	NAI
	
	

	Ποιοτικός Έλεγχος

	17. 
	Ο Ανάδοχος  οφείλει να περιγράψει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που θα ακολουθήσει για τη διασφάλιση της ποιότητας των ψηφιακών αντικειμένων.
	NAI
	
	

	Παραδοτέα

	18. 
	Παραδοτέα αρχεία PDF/Α text under image ανά έγγραφο
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Παράδοση βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα αρχεία και τα μεταδεδομένα.
	ΝΑΙ
	
	

	Ασφάλεια

	20. 
	Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τις μεθόδους ασφάλειας και χειρισμού που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του φυσικού αρχείου.
	NAI
	
	

	21. 
	Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει υπολογιστικά συστήματα με κρυπτογραφημένους δίσκους για την εκτέλεση των εργασιών του έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	




[bookmark: _Toc126762945]Πίνακας 6:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 14: Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Ψηφιακή υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών. Παραμετρικός ορισμός των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών κάθε αίτησης.
· Υποβολή Αίτησης ωφελούμενου μέσω διαδικτύου 
· Υποβολή Αίτησης από τα στελέχη του Δήμου
· Αξιολόγηση Έγκριση – Απόρριψη Αίτησης
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Σύνδεση στο σύστημα αιτήσεων με κωδικούς taxisnet.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Παραμετρικός ορισμός κριτηρίων μοριοδότησης ανάλογα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Αυτόματος υπολογισμός μοριοδότησης αιτήσεων με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Παραμετρικό ορισμό κατηγοριών / υποκατηγοριών για την παρακολούθηση των κοινωνικών δομών του Δήμου (ΚΑΠΗ, Παντοπωλείο, Φαρμακείο, κ.λπ.) ανάλογα με τις ανάγκες του. 
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Παρακολούθηση πολλών δομών με κεντρική διαχείριση.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Τήρηση τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε δομής: Αίθουσες, βοηθητικοί χώροι, διαθέσιμος εξοπλισμός, προσωπικό, κ.λπ.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Τήρηση μητρώου ωφελούμενων. Παραμετρικός ορισμός στοιχείων καρτέλας ανά δομή.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Αναλυτική καρτέλα ωφελούμενου η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα σταθερά στοιχεία, τα στοιχεία μελών οικογένειας, τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, το ιστορικό αιτήσεων για τη λήψη κοινωνικών ή προνοιακών υπηρεσιών, τις δομές από τις οποίες λαμβάνει υπηρεσίες την τρέχουσα χρονική περίοδο, τις ημερομηνίες λήξης δικαιολογητικών που σχετίζονται με τη λήψη μιας υπηρεσίας
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Έλεγχος Ασφάλειας (validation) για αριθμό ΑΜΚΑ
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Έλεγχος Ασφάλειας (validation) για αριθμό ΑΦΜ
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Αυτοματοποιημένη αναζήτηση στοιχείων μέσω διασύνδεσης με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Υποσύστημα διαχείρισης οικονομικών συναλλαγών το οποίο να παρέχει παρακολούθηση μητρώων συναλλασσόμενων, ειδών αποθήκης και παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά δομή
	
	
	

	18. 
	Τήρηση φακέλου οικονομικής ενίσχυσης με αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του ωφελούμενου από τα στοιχεία του υποσυστήματος οικονομικών συναλλαγών.
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Προγραμματισμός επισκέψεων για την παροχή υπηρεσιών. Δυναμική προβολή στο ημερολόγιο προγραμματισμού των εργασιών των στελεχών της δομής. 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Διαχείριση συνδρομών με δυνατότητα ορισμού πολλαπλών τιμολογιακών πολιτικών ανάλογα με την κατηγορία του λήπτη της υπηρεσίας. Πληρωμή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών και έκδοση ψηφιακής απόδειξης. Ενημέρωση του υποσυστήματος οικονομικών συναλλαγών με την αυτόματη δημιουργία παραστατικού εσόδου.
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Ορισμός και παρακολούθηση δεικτών αποδοτικότητας κάθε δομής.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Πλήρες μενού εκτυπώσεων
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Εξαγωγή εκτυπώσεων και δεδομένων σε αρχεία XLS, PDF, DOC
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Mobile εφαρμογή (διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες iOS και Android) μέσω της οποίας:
τα στελέχη της δομής να ενημερώνουν το ημερολόγιο για την πραγματοποίηση μιας επίσκεψης και να καταγράφουν σχόλια  ή/και φωτογραφίες σχετικά με το αποτέλεσμά της.
Οι ωφελούμενοι να ενημερώνονται ατομικά ή μαζικά για δραστηριότητες που τους αφορούν
Οι ωφελούμενοι να έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού για επίσκεψη σε κάποια δομή (π.χ. επίσκεψη σε δημοτικό ιατρείο, σε Κοινωνικό Λειτουργό, κ.λπ.). 
Οι ωφελούμενοι να έχουν τη δυνατότητα πληρωμής συνδρομών.
Να παρέχεται ημερολόγιο δραστηριοτήτων της δομής.
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	


[bookmark: _Toc126762946]Πίνακας 7:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 15: Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κτλ) 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να υποστηρίζει πολλαπλά τρόπους ταυτοποίησης στοιχείων εισόδου
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το σύστημα να λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ρόλων του συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Δυνατότητα δημιουργίας on-line εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού μέλους.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Το μέλος να έχει τη δυνατότητα από το προφίλ να επεξεργαστεί τα βασικά στοιχεία του όπως φωτογραφία, φύλο, επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, email
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων δομών.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών που αφορούν στη δομή
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαχειριστή ανά δομή.
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας φορμών συγκαταθέσεων. Μετά την δημιουργία των φορμών συγκαταθέσεων αυτές να προωθούνται αυτόματα στα μέλη και να ζητείται να δηλώσουν ή όχι την συγκατάθεση τους στη φόρμα.
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πεδίων. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ανοιχτό ως προς τα πεδία που τηρούνται για τα μέλη. Κάθε δομή θα πρέπει να μπορεί να συντηρεί διαφορετικά πεδία για τα μέλη του.
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των μελών ανά δομή. Θα πρέπει ο διαχειριστής να έχει την δυνατότητα ορισμού κατηγοριών ή tags.
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μελών με το ονοματεπώνυμο και την κατηγοριοποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων και η δυνατότητα ορισμού ημερομηνίας λήξης του εγγράφου για σκοπούς ειδοποίησης
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαχειριστή ανά δομή.
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εκδηλώσεων για συγκεκριμένες μέρες, ώρες και χώρο με συγκεκριμένο όριο επιτρεπτών ανθρώπων, στις οποίες είναι δυνατή η πραγματοποίηση κράτησης.
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής QR  code για την πρόσβαση του μέλους σε εγκατάσταση.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Είσοδος σε εγκατάσταση με σάρωση του QR  code
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Δυνατότητα προβολής στο ημερολόγιο της διαθεσιμότητας και πραγματοποίησης κράτησης για τη δραστηριότητα που  ενδιαφέρει το μέλος.
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της παρουσίας του μέλους. Η παρουσία του μέλους θα πρέπει να μπορεί να καταγραφεί είτε με χειροκίνητη εγγραφή, είτε με την χρήση οπτικού αναγνώστη κάρτας που να διαβάζει τόσο την κάρτα barcode όσο και το QR  code
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης κατά τη σάρωση του QR  code ότι η συνδρομή ενός μέλους έχει λήξει ή το έγγραφο που έχει προσκομίσει έχει λήξει
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Να μπορούν να εξαχθούν σε εκτυπώσιμη μορφή οι παρουσίες, συνδρομές και πληρωμές
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω notifications, email και sms
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων για τα μέλη
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να μπορεί να προβάλει τις συνδρομές του
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να μπορεί μόνος του να ανεβάσει τα έγγραφα που του ζητούνται
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να δει τις παρουσίες του.
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να κάνει κράτηση σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις δομές.
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Να παρέχει δυνατότητα δημιουργίας πλάνων συνδρομών. Τα πλάνα συνδρομών θα πρέπει να έχουν την χρονική μονάδα, διάρκεια, δόσεις και να μπορεί να καλύπτει τις περιπτώσεις που η συνδρομή αφορά αριθμό επισκέψεων
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού ενός πλάνου συνδρομών
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Να παρέχει δυνατότητα δημιουργίας τιμοκαταλόγων ανά εγκατάσταση και ειδική κατηγορία μέλους.
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Να παρέχει δυνατότητα παραμετρικού ορισμού της  σύνδεσης πληρωμών με τράπεζες
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να μπορεί  να πληρώσει από το κινητό του τις συνδρομές
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των πληρωμών των μελών ανά εγκατάσταση. 
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Να υποστηρίζει λειτουργία άυλου φορολογικού μηχανισμού- πιστοποιημένη ηλεκτρονική τιμολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Δυνατότητα αυτόματης αποστολής παραστατικού στην ΑΑΔΕ
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Δυνατότητα ανανέωσης συνδρομής ψηφιακά. On line πληρωμή με κάρτα.
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Δυνατότητα κράτησης και πρόσβασης σε ανοικτούς χώρους και δημοτικές υπηρεσίες για την τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων.
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Η χωρητικότητα της εγκατάστασης κάθε χρονική στιγμή να καθορίζεται από το φορέα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του για την επισκεψιμότητα στους χώρους του από το κοινό, όπως και τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου εφόσον απαιτείται
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Καθορισμός χρονικών περιθωρίων ανά χώρο και υπηρεσία.
	ΝΑΙ
	
	

	45. 
	Θα πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα στο Δήμο να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες – ανακοινώσεις προς τους πολίτες για κάθε χώρο ή υπηρεσία ξεχωριστά.
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Δυνατότητα προγραμματισμού κράτησης σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα
	ΝΑΙ
	
	

	47. 
	Παραμετρικός ορισμός υγειονομικών πρωτοκόλλων.
	ΝΑΙ
	
	

	48. 
	Mobile εφαρμογή (διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες iOS και Android) για τα μέλη των δομών μέσω της οποίας:
· ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της δομής. 
· προγραμματίζουν δραστηριότητες δεσμεύοντας τον χώρο.
· Πληρώνουν τις συνδρομές τους και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη. 
· Αποκτούν πρόσβαση στο χώρο εφόσον υπάρχει ψηφιακό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.
· Προβάλουν ιστορικό συναινέσεων με δυνατότητα επικαιροποίησης.
· Προβάλουν και ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα

	ΝΑΙ
	
	

	49. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	






[bookmark: _Toc126762948]Πίνακας 9:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 18: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Ταυτοποίηση χρηστών με κωδικούς taxisnet.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Ταυτοποίηση χρηστών με εναλλακτικούς τρόπους εγγραφής και πιστοποίησης.
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Αναλυτική προβολή οφειλών βεβαιωμένων ή μη βεβαιωμένων. Να δοθεί περιγραφή.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Αναλυτική προβολή οφειλών σε ρύθμιση. Να δοθεί περιγραφή.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Δυνατότητα εκκαθάρισης πληρωμών στους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Υπολογισμός τόκων – προσαυξήσεων στην τρέχουσα ημερομηνία
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Προβολή κωδικού οφειλής βεβαιωμένων οφειλών
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Δυνατότητα μερικής πληρωμής οφειλής (ρυθμισμένης ή μη)
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Προβολή κωδικού οφειλής ΔΙΑΣ  ή οποιασδήποτε άλλης ταυτότητας πληρωμής αντιστοιχεί στην οφειλή
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης κρατήσεων εσόδων
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Δυνατότητα υποστήριξης των συναλλαγών μέσω λογικών ελέγχων
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Δυνατότητα καταχώρησης κωδικού πληρωμής για αναζήτηση και προβολή της οφειλής.  Δυνατότητα σάρωσης κωδικού QR για αναζήτηση της οφειλής.
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Δυνατότητα πληρωμής παραβόλου
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Άμεση πληρωμή με καταχώρηση RF χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Άμεση πληρωμή με σάρωση QR code το οποίο βρίσκεται τυπωμένο σε κλήσεις δημοτικής αστυνομίας χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Παροχή ιστορικού συναλλαγών στον κάθε οφειλέτη.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Προβολή ιστορικού εισπράξεων για το Ταμείο του Δήμου. Δυνατότητα αναζήτησης με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων.
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Toc126762949]Πίνακας 10:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 20: Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να υποστηρίζει πολλαπλά τρόπους ταυτοποίησης στοιχείων εισόδου
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το σύστημα να λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ρόλων του συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Δυνατότητα δημιουργίας on-line εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Ο εγγεγραμμένος χρήστης να έχει τη δυνατότητα από το προφίλ να επεξεργαστεί τα βασικά στοιχεία του όπως φωτογραφία, φύλο, επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, email
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων εκδηλώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών που αφορούν στην εκδήλωση.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαχειριστή ανά εκδήλωση.
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας φορμών συγκαταθέσεων. Μετά την δημιουργία των φορμών συγκαταθέσεων αυτές να προωθούνται αυτόματα στους εγγεγραμμένους χρήστες και να ζητείται να δηλώσουν ή όχι την συγκατάθεση τους στη φόρμα.
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πεδίων. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ανοιχτό ως προς τα πεδία που τηρούνται για τους εγγεγραμμένους χρήστες. 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των εγγεγραμμένων χρηστών. Θα πρέπει ο διαχειριστής να έχει την δυνατότητα ορισμού κατηγοριών ή tags.
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εγγεγραμμένων χρηστών με το ονοματεπώνυμο και την κατηγοριοποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Να παρέχεται δυνατότητα στο διαχειριστή για προσθήκη νέας εκδήλωσης ορίζοντας το χώρο την ημερομηνία και την ώρα, την επιτρεπόμενη παρουσία ανθρώπων στο χώρο και τον τιμοκατάλογο πώλησης εισιτηρίων. Οι χρήστες (εγγεγραμμένοι ή μη) να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση μέσω του ημερολογίου για την εκδήλωση ψηφιακά, να διαχειριστούν όλα τα στοιχεία της κράτησής τους, να εκδώσουν και να πληρώσουν το εισιτήριο ψηφιακά.
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής QR code για την πρόσβαση του μέλους σε εκδήλωση.
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Είσοδος σε εγκατάσταση με σάρωση του QR code
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Δυνατότητα προβολής στο ημερολόγιο της διαθεσιμότητας και πραγματοποίησης κράτησης για μία εκδήλωση.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Να μπορούν να εξαχθούν σε εκτυπώσιμη μορφή οι παρουσίες, συνδρομές και πληρωμές
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω notifications, email και sms
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων για τους εγγεγραμμένους χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Να παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών και επιβράβευση χρηστών. 
Το σύστημα να προσφέρει αναλυτικό ευρετήριο πληρωμών στο οποίο η αναζήτηση της πληροφορίας πραγματοποιείται με συνδυασμό πολλαπλών φίλτρων όπως ημερολογιακά διαστήματα, κατηγορία εκδήλωσης, κ.λπ.
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Ηλεκτρονική πληρωμή εισιτηρίου και εκτύπωση αποδεικτικού συναλλαγής. Ο διαχειριστής να μπορεί να ορίζει την Τράπεζα, τα στοιχεία του λογαριασμού και τα υπόλοιπα παραμετρικά στοιχεία που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές στα παραμετρικά του συστήματος. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής να παράγεται το αποδεικτικό πληρωμής το οποίο να μπορεί να αποσταλεί ψηφιακά. 
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Να παρέχει η δυνατότητα δημιουργίας τιμοκαταλόγου ανά εκδήλωση και κατηγορία εγγεγραμμένων χρηστών.
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Να παρέχει τη δυνατότητα παραμετρικού ορισμού της σύνδεσης πληρωμών με τράπεζες
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να μπορεί να πληρώσει από το κινητό του για το εισιτήριο.
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Να υποστηρίζει λειτουργία άυλου φορολογικού μηχανισμού- πιστοποιημένη ηλεκτρονική τιμολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Δυνατότητα αυτόματης αποστολής παραστατικού στην ΑΑΔΕ
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Δυνατότητα On line πληρωμής με κάρτα.
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Παραμετρικός ορισμός υγειονομικών πρωτοκόλλων και παρακολούθηση τήρησης τους.
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Mobile εφαρμογή 
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	Λογισμικό

	1. 
	Το λογισμικό πρέπει να αποτελείται από ένα οικοσύστημα διασυνδεδεμένων εφαρμογών
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: διαδικτυακό portal
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών API
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να υποστηρίζει υποσύστημα υλικού: δίκτυο low-cost αισθητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Το portal πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σύστημα γραφικής διάδρασης (visualization) χρήστη με το οικοσύστημα και να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Το portal πρέπει να φιλοξενεί χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα ενημέρωσης και δράσεων / λειτουργικότητας, κατ’ ελάχιστο: διαχειριστής συστήματος, αρμόδια αρχή πολιτικής προστασίας ή/και αρμοδίων αρχών και κοινό / πολίτες
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Το portal πρέπει να χρησιμοποιεί γραφικές αναπαραστατικές μεταφορές σύμφωνα με τα δεδομένα (δηλαδή χάρτες για γεωπληροφορίες, χάρτης συν οποιαδήποτε άλλη εξωτερική διάσταση των δεδομένων - π.χ. heatmaps, μονοπάτια, διαδραστικοί χάρτες - για σύνθετα δεδομένα γεωαναφοράς, 2D διαγράμματα για χρονοσειρές, λίστες για συλλογή γενικών οντοτήτων με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά κ.λπ.) προκειμένου να παρέχεται οπτικοποίηση των δεδομένων στη βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, οργάνωσης και ανάκτησης της πληροφορίας του οικοσυστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να βασιστεί σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει υβριδικό σχήμα (μοντέλα: σχεσιακό και κειμένου)
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει εγγενή υποστήριξη για γεω-δεδομένα και ροές πληροφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Το API πρέπει να έχει εκτενή τεκμηρίωση 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Το API πρέπει να αποτελεί τον κομβικό διαμοιραστή δεδομένων και λειτουργικότητας και τη μόνη διεπαφή της βάσης δεδομένων με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα του οικοσυστήματος και να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Το API πρέπει να βασίζεται στις τεχνολογίες http request - restful - json
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να είναι ολικά ή υβριδικά διασυνδεδεμένο με το δίκτυο low-cost αισθητήρων 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει πληροφορία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από το δίκτυο low-cost αισθητήρων 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να αποτελεί την ευρύτατα διαδεδομένη μικρού εύρους διεπαφή του οικοσυστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να φιλοξενεί χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα ενημέρωσης και δράσεων / λειτουργικότητας
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει παραλαβή μηνυμάτων τύπου broadcast / unicast
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει οπτικοποιήσεις γεω-δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει συλλογή και καταχώριση πληροφορίας από το ευρύ κοινό (πληθοπορισμός / crowdsourcing)
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να αναπτυχθεί για τα λειτουργικά συστήματα android και iOS
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο στους κατάλληλων δικαιωμάτων χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να φιλοξενείται εντός του portal
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να ομαδοποιεί και παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος δεδομένων που απαιτούνται για τους/τις αποφασίζοντες θέματα πολιτικής προστασίας ώστε να τους διευκολύνει στην δράση απόφασης
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να οργανώνει τη δράση αποστολής ενημερώσεων προς χρήστες του συστήματος βάσει των χαρακτηριστικών της ενημέρωσης και των χαρακτηριστικών των χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	

	Υλικό

	31. 
	Υλικό Ανοικτού Κώδικα βασισμένο σε Μικροϋπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Αισθητήρας μέτρησης Διοξειδίου του άνθρακα
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Αισθητήρας μέτρησης Μονοξειδίου του άνθρακα
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Αισθητήρας μέτρησης καπνού
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Αισθητήρας μέτρησης μικροσωματιδίων
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Αισθητήρας μέτρησης Οξειδίων του αζώτου (ΝΟ,NO2)
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Αισθητήρας μέτρησης Όζον (O3) 
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Αισθητήρας μέτρησης Θερμοκρασίας υγρασίας περιβάλλοντος
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Αισθητήρας μέτρησης βαρομετρικής πίεσης
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Αδιάλειπτη λειτουργία Συστήματος 24/7
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με το δίκτυο τάσεως 220Volt (εσωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με την χρήση μπαταριών και φωτοβολταϊκών πάνελ (εξωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εσωτερικά του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	45. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εξωτερικά του συστήματος σε μονάδα server, cloudserver, κλπ.
	NAI
	
	

	46. 
	Δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε μονάδα server, cloudserver, κ.λπ.
	NAI
	
	

	47. 
	Δυνατότητα σύνδεσης WI-FI
	NAI
	
	

	48. 
	Δυνατότητα σύνδεσης Ethernet
	NAI
	
	

	49. 
	Δυνατότητα σύνδεσης GSM-GPRS – 3G – 4G – 5G
	NAI
	
	

	50. 
	Απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχος συστήματος 
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Αναβάθμιση λογισμικού συστήματος (Updates) από απόσταση
	NAI
	
	

	52. 
	Εύκολη προσθήκη και εγκατάσταση νέων αισθητήρων
	NAI
	
	

	53. 
	Ελεγχόμενη πρόσβαση με χρήση κωδικού
	ΝΑΙ
	
	

	54. 
	Δυνατότητα ορισμού θέσης συστήματος και αντιστοίχισης του στον χάρτη  μέσω συντεταγμένων, διεύθυνσης, απευθείας υπέρθεσης στο χάρτη (του χρησιμοποιούμενου GIS).
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	GPS εσωτερικά του συστήματος για την αποστολή στίγματος θέσης εγκατάστασης
	
	
	

	56. 
	Δυνατότητα ορισμού των παραμέτρων χρήσης κάθε συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	57. 
	Εμφάνιση συναγερμών από αισθητήρες που να αφορούν:
· Χαμηλή μπαταρία
· Χαμηλό σήμα δικτύου
· Λανθασμένη μέτρηση λόγω σφάλματος
· Υπερβολική θερμοκρασία στο σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	58. 
	Δυνατότητα τηλε-συντήρησης των συστημάτων με την χρήση λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	59. 
	Κουτί φιλοξενίας συστήματος IP67
	NAI
	
	

	60. 
	Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	61. 
	Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου από τα δεδομένα των συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	62. 
	Δυνατότητα ειδοποίησης σε εκτός ορίων τιμές από τα δεδομένα των συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	63. 
	Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών από τα δεδομένα των συστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	64. 
	Δωρεάν Συντήρηση συστημάτων 
	1 έτος
	
	

	65. 
	Εγκατάσταση συστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	66. 
	Αριθμός Προσφερόμενων συστημάτων 
	>=30
	
	

	67. 
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	68. 
	Δυνατότητα ανάπτυξης connector για σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	69. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	Λογισμικό

	1. 
	Το λογισμικό πρέπει να αποτελείται από ένα οικοσύστημα διασυνδεδεμένων εφαρμογών
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: διαδικτυακό portal
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών API
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να υποστηρίζει υποσύστημα υλικού: δίκτυο low-cost αισθητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Το portal πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σύστημα γραφικής διάδρασης (visualization) χρήστη με το οικοσύστημα και να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Το portal πρέπει να φιλοξενεί χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα ενημέρωσης και δράσεων / λειτουργικότητας, κατ’ ελάχιστο: διαχειριστής συστήματος, αρμόδια αρχή πολιτικής προστασίας ή/και αρμοδίων αρχών και κοινό / πολίτες
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Το portal πρέπει να χρησιμοποιεί γραφικές αναπαραστατικές μεταφορές σύμφωνα με τα δεδομένα (δηλαδή χάρτες για γεωπληροφορίες, χάρτης συν οποιαδήποτε άλλη εξωτερική διάσταση των δεδομένων - π.χ. heatmaps, μονοπάτια, διαδραστικοί χάρτες - για σύνθετα δεδομένα γεωαναφοράς, 2D διαγράμματα για χρονοσειρές, λίστες για συλλογή γενικών οντοτήτων με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά κ.λπ.) προκειμένου να παρέχεται οπτικοποίηση των δεδομένων στη βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, οργάνωσης και ανάκτησης της πληροφορίας του οικοσυστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να βασιστεί σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει υβριδικό σχήμα (μοντέλα: σχεσιακό και κειμένου)
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει εγγενή υποστήριξη για γεω-δεδομένα και ροές πληροφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Το API πρέπει να έχει εκτενή τεκμηρίωση 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Το API πρέπει να αποτελεί τον κομβικό διαμοιραστή δεδομένων και λειτουργικότητας και τη μόνη διεπαφή της βάσης δεδομένων με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα του οικοσυστήματος και να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Το API πρέπει να βασίζεται στις τεχνολογίες http request - restful - json
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να είναι ολικά ή υβριδικά διασυνδεδεμένο με το δίκτυο low-cost αισθητήρων 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει πληροφορία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από το δίκτυο low-cost αισθητήρων 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να αποτελεί την ευρύτατα διαδεδομένη μικρού εύρους διεπαφή του οικοσυστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να φιλοξενεί χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα ενημέρωσης και δράσεων / λειτουργικότητας
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει παραλαβή μηνυμάτων τύπου broadcast / unicast
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει οπτικοποιήσεις γεω-δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει συλλογή και καταχώριση πληροφορίας από το ευρύ κοινό (πληθοπορισμός / crowdsourcing)
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να αναπτυχθεί για τα λειτουργικά συστήματα android και iOS
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο στους κατάλληλων δικαιωμάτων χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να φιλοξενείται εντός του portal
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να ομαδοποιεί και παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος δεδομένων που απαιτούνται για τους/τις αποφασίζοντες θέματα πολιτικής προστασίας ώστε να τους διευκολύνει στην δράση απόφασης
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να οργανώνει τη δράση αποστολής ενημερώσεων προς χρήστες του συστήματος βάσει των χαρακτηριστικών της ενημέρωσης και των χαρακτηριστικών των χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	

	Υλικό

	31. 
	Υλικό Ανοικτού Κώδικα βασισμένο σε Μικροϋπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Αισθητήρας PH νερού
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Αισθητήρας Αγωγιμότητας νερού
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Αισθητήρας Θερμοκρασίας νερού
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Αισθητήρας  Αλμυρότητας νερού
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Αισθητήρας Διαλυμένου Οξυγόνου νερού
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Αισθητήρας  ISE (αμμωνία, χλωριούχα και νιτρικά)
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Αισθητήρας Ροής νερού
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Αισθητήρας ύψους νερού
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Αισθητήρας Θολερότητας Νερού
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Αδιάλειπτη λειτουργία Συστήματος 24/7
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με το δίκτυο τάσεως 220Volt (εσωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με την χρήση μπαταριών και φωτοβολταϊκών πάνελ (εξωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	45. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εσωτερικά του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εξωτερικά του συστήματος σε μονάδα server, cloudserver, κ.λπ.
	NAI
	
	

	47. 
	Δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε μονάδα server, cloudserver, κ.λπ.
	NAI
	
	

	48. 
	Δυνατότητα σύνδεσης WI-FI
	NAI
	
	

	49. 
	Δυνατότητα σύνδεσης Ethernet
	NAI
	
	

	50. 
	Δυνατότητα σύνδεσης GSM-GPRS – 3G – 4G – 5G
	NAI
	
	

	51. 
	Απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχος συστήματος 
	ΝΑΙ
	
	

	52. 
	Αναβάθμιση λογισμικού συστήματος (Updates) από απόσταση
	NAI
	
	

	53. 
	Εύκολη προσθήκη και εγκατάσταση νέων αισθητήρων
	NAI
	
	

	54. 
	Ελεγχόμενη πρόσβαση με χρήση κωδικού
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	Δυνατότητα ορισμού θέσης συστήματος και αντιστοίχισης του στον χάρτη  μέσω συντεταγμένων, διεύθυνσης, απευθείας υπέρθεσης στο χάρτη (του χρησιμοποιούμενου GIS ).
	ΝΑΙ
	
	

	56. 
	GPS εσωτερικά του συστήματος για την αποστολή στίγματος θέσης εγκατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	57. 
	Δυνατότητα ορισμού των παραμέτρων χρήσης κάθε συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	58. 
	Εμφάνιση συναγερμών από αισθητήρες που να αφορούν:
· Χαμηλή μπαταρία
· Χαμηλό σήμα δικτύου
· Λανθασμένη μέτρηση λόγω σφάλματος
· Υπερβολική θερμοκρασία στο σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	59. 
	Δυνατότητα τηλε-συντήρησης των συστημάτων με την χρήση λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	60. 
	Κουτί φιλοξενίας συστήματος IP67
	NAI
	
	

	61. 
	Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	62. 
	Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου από τα δεδομένα των συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	63. 
	Δυνατότητα ειδοποίησης σε εκτός ορίων τιμές από τα δεδομένα των συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	64. 
	Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών από τα δεδομένα των συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	65. 
	Δωρεάν Συντήρηση συστημάτων 
	   1 έτος
	
	

	66. 
	Εγκατάσταση συστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	67. 
	Αριθμός Προσφερόμενων συστημάτων 
	>=30
	
	

	68. 
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	69. 
	Δυνατότητα ανάπτυξης connector για σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	70. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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	Λογισμικό

	1. 
	Το λογισμικό πρέπει να αποτελείται από ένα οικοσύστημα διασυνδεδεμένων εφαρμογών
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: διαδικτυακό portal
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών API
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Το λογισμικό πρέπει να περιέχει υποσύστημα: εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να υποστηρίζει υποσύστημα υλικού: δίκτυο low-cost αισθητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Το portal πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σύστημα γραφικής διάδρασης (visualization) χρήστη με το οικοσύστημα και να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Το portal πρέπει να φιλοξενεί χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα ενημέρωσης και δράσεων / λειτουργικότητας, κατ’ ελάχιστο: διαχειριστής συστήματος, αρμόδια αρχή πολιτικής προστασίας ή/και αρμοδίων αρχών και κοινό / πολίτες
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Το portal πρέπει να χρησιμοποιεί γραφικές αναπαραστατικές μεταφορές σύμφωνα με τα δεδομένα (δηλαδή χάρτες για γεωπληροφορίες, χάρτης συν οποιαδήποτε άλλη εξωτερική διάσταση των δεδομένων - π.χ. heatmaps, μονοπάτια, διαδραστικοί χάρτες - για σύνθετα δεδομένα γεωαναφοράς, 2D διαγράμματα για χρονοσειρές, λίστες για συλλογή γενικών οντοτήτων με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά κ.λπ.) προκειμένου να παρέχεται οπτικοποίηση των δεδομένων στη βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, οργάνωσης και ανάκτησης της πληροφορίας του οικοσυστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να βασιστεί σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει υβριδικό σχήμα (μοντέλα: σχεσιακό και κειμένου)
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει εγγενή υποστήριξη για γεω-δεδομένα και ροές πληροφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Το API πρέπει να έχει εκτενή τεκμηρίωση 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Το API πρέπει να αποτελεί τον κομβικό διαμοιραστή δεδομένων και λειτουργικότητας και τη μόνη διεπαφή της βάσης δεδομένων με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα του οικοσυστήματος και να είναι προσβάσιμο διαδικτυακά
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Το API πρέπει να βασίζεται στις τεχνολογίες http request - restful - json
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να είναι ολικά ή υβριδικά διασυνδεδεμένο με το δίκτυο low-cost αισθητήρων 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Το οικοσύστημα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει πληροφορία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από το δίκτυο low-cost αισθητήρων 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να αποτελεί την ευρύτατα διαδεδομένη μικρού εύρους διεπαφή του οικοσυστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να φιλοξενεί χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα ενημέρωσης και δράσεων / λειτουργικότητας
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει παραλαβή μηνυμάτων τύπου broadcast / unicast
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει οπτικοποιήσεις γεω-δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να επιτρέπει συλλογή και καταχώριση πληροφορίας από το ευρύ κοινό (πληθοπορισμός / crowdsourcing)
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας smartphone πρέπει να αναπτυχθεί για τα λειτουργικά συστήματα android και iOS
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο στους κατάλληλων δικαιωμάτων χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να φιλοξενείται εντός του portal
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να ομαδοποιεί και παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος δεδομένων που απαιτούνται για τους/τις αποφασίζοντες θέματα πολιτικής προστασίας ώστε να τους διευκολύνει στην δράση απόφασης
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Η εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων DSS πρέπει να οργανώνει τη δράση αποστολής ενημερώσεων προς χρήστες του συστήματος βάσει των χαρακτηριστικών της ενημέρωσης και των χαρακτηριστικών των χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	NAI
	
	

	Υλικό δικτύου αισθητήρων αντιμετώπισης κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων

	31. 
	Υλικό Ανοικτού Κώδικα βασισμένο σε Μικροϋπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Αισθητήρας μέτρησης βροχόπτωσης
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Αισθητήρας μέτρησης ύψους στάθμης ύδατος
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Αισθητήρας μέτρησης βαρομετρικής πίεσης
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Αισθητήρας μέτρησης απόστασης από το σημείο εγκατάστασης του συστήματος  έως  την καταιγίδα 
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Αισθητήρας ανίχνευσης και μέτρησης αριθμού κεραυνών κοντά στο σημείο εγκατάστασης του συστήματος 
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Αδιάλειπτη λειτουργία Συστήματος 24/7
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με το δίκτυο τάσεως 220Volt (εσωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με την χρήση μπαταριών και φωτοβολταϊκών πάνελ (εξωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εσωτερικά του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εξωτερικά του συστήματος σε μονάδα server, cloudserver, κλπ.
	NAI
	
	

	43. 
	Δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε μονάδα server, cloudserver, κλπ.
	NAI
	
	

	44. 
	Δυνατότητα σύνδεσης WI-FI
	NAI
	
	

	45. 
	Δυνατότητα σύνδεσης Ethernet
	NAI
	
	

	46. 
	Δυνατότητα σύνδεσης GSM-GPRS – 3G – 4G – 5G
	NAI
	
	

	47. 
	Απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχος συστήματος 
	ΝΑΙ
	
	

	48. 
	Αναβάθμιση λογισμικού συστήματος (Updates) από απόσταση
	NAI
	
	

	49. 
	Εύκολη προσθήκη και εγκατάσταση νέων αισθητήρων
	NAI
	
	

	50. 
	Ελεγχόμενη πρόσβαση με χρήση κωδικού
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Δυνατότητα ορισμού θέσης συστήματος και αντιστοίχισης του στον χάρτη  μέσω συντεταγμένων, διεύθυνσης, απευθείας υπέρθεσης στο χάρτη (του χρησιμοποιούμενου GIS ).
	ΝΑΙ
	
	

	52. 
	GPS εσωτερικά του συστήματος για την αποστολή στίγματος θέσης εγκατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	53. 
	Εμφάνιση συναγερμών από αισθητήρες που να αφορούν:
Χαμηλή μπαταρία
Χαμηλό σήμα δικτύου
Λανθασμένη μέτρηση λόγω σφάλματος
Υπερβολική θερμοκρασία στο σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	54. 
	Δυνατότητα ορισμού των παραμέτρων χρήσης κάθε συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	Κουτί φιλοξενίας συστήματος IP67
	NAI
	
	

	56. 
	Δυνατότητα τηλε-συντήρησης των συστημάτων με την χρήση λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης ανοικτού κώδικα
	
	
	

	57. 
	Δωρεάν Συντήρηση συστημάτων 
	1 έτος
	
	

	58. 
	Εγκατάσταση συστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	59. 
	Αριθμός Προσφερόμενων συστημάτων 
	>=30
	
	

	60. 
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	61. 
	Δυνατότητα ανάπτυξης connector για σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	62. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	

	Υλικό δικτύου αισθητήρων αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς

	Θερμικές Κάμερες

	63. 
	Κάμερες διττές θερμικές/οπτικές αδιάβροχες
	2
	
	

	64. 
	Τύπος
	Bullet Camera
	
	

	65. 
	Εξωτερικού χώρου (αδιάβροχη)
	NAI
	
	

	66. 
	Σύνδεση διαδικτυακή
	ΝΑΙ
	
	

	67. 
	Ταυτοχρονή σύνδεση 
	>= 30 χρήστες
	
	

	68. 
	Τοπική αποθήκευση
	ΝΑΙ
	
	

	69. 
	Θερμικός αισθητήρας
	VOx Uncooled Focal Plane Arrays
	
	

	70. 
	Ανάλυση θερμικού αισθητήρα
	640 x 512
	
	

	71. 
	Ανάλυση pixel θερμικού αισθητήρα
	<= 17 μm
	
	

	72. 
	Ψηφιακό zoom 
	X2, x4, x8
	
	

	73. 
	Οπτικός αισθητήρας
	1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
	
	

	74. 
	Ανάλυση αισθητήρα
	1920 x 1080
	
	

	75. 
	Εστιακό μήκος
	Μηχανικός φακός>= 25mm
	
	

	76. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	

	Συστήματα Χαμηλού Κόστους

	77. 
	Υλικό Ανοικτού Κώδικα βασισμένο σε Μικροϋπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	78. 
	Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	79. 
	Αισθητήρας μέτρησης Μονοξειδίου του άνθρακα
	ΝΑΙ
	
	

	80. 
	Αισθητήρας μέτρησης καπνού
	ΝΑΙ
	
	

	81. 
	Αδιάλειπτη λειτουργία Συστήματος 24/7
	ΝΑΙ
	
	

	82. 
	Δυνατότητα Αδιάλειπτου Λειτουργίας του συστήματος με το δίκτυο τάσεως 220Volt (εσωτερικός χώρος)
	ΝΑΙ
	
	

	83. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εσωτερικά του συστήματος σε αποθηκευτική μονάδα micro-sd
	
	
	

	84. 
	Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εξωτερικά του συστήματος σε μονάδα server, cloudserver, κ.λπ.
	NAI
	
	

	85. 
	Δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε μονάδα server, cloudserver, κλπ.
	NAI
	
	

	86. 
	Δυνατότητα σύνδεσης WI-FI
	NAI
	
	

	87. 
	Δυνατότητα σύνδεσης Ethernet
	
	
	

	88. 
	Εύκολη προσθήκη και εγκατάσταση νέων αισθητήρων
	NAI
	
	

	89. 
	Δυνατότητα ορισμού θέσης συστήματος και αντιστοίχισης του στον χάρτη  μέσω συντεταγμένων, διεύθυνσης, απευθείας υπέρθεσης στο χάρτη (του χρησιμοποιούμενου GIS ).
	ΝΑΙ
	
	

	90. 
	Δυνατότητα ορισμού των παραμέτρων χρήσης κάθε συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	91. 
	Κουτί φιλοξενίας συστήματος IP67
	NAI
	
	

	92. 
	Δωρεάν Συντήρηση συστημάτων 
	1 έτος
	
	

	93. 
	Εγκατάσταση συστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	94. 
	Αριθμός Προσφερόμενων συστημάτων 
	>=100
	
	

	95. 
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	96. 
	Δυνατότητα ανάπτυξης connector για σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	97. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Αποτύπωση

	1.1
	Εξοπλισμός αποτύπωσης τεχνολογίας κινηματικής χαρτογράφησης βασισμένος σε φωτογραμμετρική μεθοδολογία
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Το υποσύστημα προσδιορισμού θέσης GNSS να εκτελεί μετρήσεις με διαφορικές διορθώσεις RTK και PPK υποστηρίζοντας τα δορυφορικά συστήματα GPS, GLONASS, GALILEO και BEIDOU
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Το σύστημα κινηματικής χαρτογράφησης θα πρέπει να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εξαγωγή γεωμετρικών οντοτήτων με την ανάλογη περιγραφική πληροφορία
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Εφαρμογές Λογισμικού

	2.1
	Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αστικού πρασίνου που θα στηρίζεται σε σχεσιακή βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Δυνατότητα περιγραφής των στοιχείων του αστικού πρασίνου, των χαρακτηριστικών/ιδιοτήτων & της γεωμετρίας του. Για κάθε εγγραφή θα πρέπει να δίνεται ο τύπος πεδίου (π.χ. αλφαριθμητικό, αριθμητικό, ημ/νία, Boolean κ.λπ.), εύρος ή λίστα προεπιλεγμένων τιμών
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Προβολή στοιχείων του αστικού πρασίνου (προερχόμενα από την αποτύπωση) και δυνατότητα καταγραφής αναγκών συντήρησης με αυτόματη συσχέτισή τους
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων αστικού πρασίνου τόσο με χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) για την παρόδια δενδροφύτευση όσο και με συντεταγμένες Χ,Υ 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Δυνατότητα λήψης κι επισύναψης φωτογραφιών κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης (με χρήση ρόλων) στους εγγεγραμμένους χρήστες τόσο σε επίπεδο ενεργειών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης βλαβών (τύπος, κατάσταση κ.λπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένου σημείου στο χάρτη σε σχέση με προκαθορισμένα σημεία ενδιαφέροντος για τη δημιουργίας νέας βλάβης, π.χ. Εύρεση σημείου στη διαδρομή Α και σε απόσταση 2km από σημείο ενδιαφέροντος Β (όπου σημείο ενδιαφέροντος μπορεί να θεωρηθεί μια διασταύρωση)
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Δυνατότητα Download επιθεωρήσεων σε φορητές συσκευές για την διενέργειά τους χωρίς απαίτηση σύνδεσης στο internet
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Δυνατότητα ανάθεσης βλαβών σε εξωτερικούς συνεργάτες με αυτόματη ενημέρωσή τους μέσω sms ή mail
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Δυνατότητα απόδοσης βαθμού προτεραιότητας σε συμβάντα
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Δυνατότητα αναζήτησης συμβάντων μέσω φίλτρων
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Δυνατότητα σύνδεσης με το GPS της συσκευής κι εμφάνιση στίγματος στον χάρτη
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Δυνατότητα παροχής εργαλείων περιήγησης στο ψηφιακό χάρτη (pan, zoom in, zoom out) και δυνατότητα αναζήτησης διευθύνσεων και εστίασης στο χάρτη
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Δυνατότητα προβολής των πρωτογενών φωτογραφιών, όπως προέκυψαν από την αποτύπωση, ως σημειακά στοιχεία πάνω στο χάρτη
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	Δυνατότητα προεπισκόπησης διαδοχικών φωτογραφιών, όπως προέκυψαν από την αποτύπωση, σε αναδυόμενο παράθυρο με επιλογή πλοήγησης σε προηγούμενη κι επόμενη
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Δυνατότητα επισήμανσης του αντίστοιχου σημειακού στοιχείου της προβαλλόμενης φωτογραφίας κι επανεστίαση του χάρτη σε αυτό
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Δυνατότητες θεματικής χαρτογραφίας ανάλογα με ένα ή περισσότερα περιγραφικά στοιχεία του επιπέδου (διαφορετικοί χρωματισμοί, σύμβολα, πάχη γραμμών, κ.λπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη σε mobile app για android ή και iOS συσκευές μέσω του Google Play Store ή/και App Store αντίστοιχα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας

	3.1
	Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού (υποσυστήματα, εφαρμογές) στις εγκαταστάσεις των φορέων που εμπλέκονται στο έργο
	ΝΑΙ
	
	

	3.2
	Παροχή εκπαίδευσης και δημιουργία εγχειριδίων του λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Πιλοτική λειτουργία λογισμικού κι αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων - Βελτιστοποίηση λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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	Σαρωτής Βιβλίου Α1

	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του συστήματος.
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Δυνατότητα ασπρόμαυρης, σε διαβαθμίσεις του γκρι και έγχρωμης σάρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Μέγεθος επιφάνειας σάρωσης μεγαλύτερη από επιφάνεια Α1
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Μέγεθος επιφάνειας σάρωσης
	>=635Χ914
	
	

	5. 
	Δυνατότητα ρύθμισης της επιφάνειας σάρωσης/βάσης στήριξης είτε σε επίπεδη μορφή είτε σε μορφή (V) ώστε να μην καταπονεί τα βιβλία.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Μηχανικά κινούμενες καθ’ ύψος  επιφάνειες σάρωσης/βάσεις στήριξης  μέχρι 20 εκ.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Άνοιγμα γωνίας επιφάνειας σάρωσης σε V μορφή
	<=140ο
	
	

	8. 
	Η ψηφιοποίηση του βιβλίου/εγγράφου θα γίνεται από απόσταση με αισθητήρα CCD
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Ανάλυση σαρωτή 600 dpi
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Ποιότητα σάρωσης σύμφωνα με FADGI.
	≥ ***
	
	

	11. 
	Ποιότητα σάρωσης σύμφωνα με ISO 19264-1.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Ποιότητα σάρωσης σύμφωνα με Metamorfoze
	≥ Light
	
	

	13. 
	sRGB, Adobe RGB, native RGB supported color gamut
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Υποστηριζόμενο βάθος χρώματος  48bit color, 16bit grayscale
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Ταχύτητα σάρωσης DIN A1+ color στα  200dpi 
	≤1,5 sec
	
	

	16. 
	Ταχύτητα σάρωσης DIN A1+ color στα  300dpi 
	≤2,1 sec
	
	

	17. 
	Ταχύτητα σάρωσης DIN A1+ color στα  400dpi 
	≤2,8 sec
	
	

	18. 
	Ταχύτητα σάρωσης DIN A1+ color στα  600dpi 
	≤4,1 sec
	
	

	19. 
	Ενσωματωμένος φωτισμός LED χωρίς υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία (IR / UV) σύμφωνα με IEC 62471
	ΝΑΙ
	
	


	20. 
	Ενσωματωμένο τζάμι για επίπεδη  σάρωση.
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Πάχος βιβλίου σε επίπεδη σάρωση με τζάμι.
	≤20 cm
	
	

	22. 
	Πάχος βιβλίου σε επίπεδη σάρωση χωρίς τζάμι.
	≤25 cm
	
	

	23. 
	Πάχος βιβλίου σε σάρωση V χωρίς τζάμι.
	≤25 cm
	
	

	24. 
	Βάρος βιβλίου.
	≤30 kg
	
	

	25. 
	Απαλοιφή καμπυλότητας του βιβλίου από το ψηφιακό τεκμήριο
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Απαλοιφή δακτύλων από το ψηφιακό τεκμήριο (finger removal)
	ΝΑΙ
	
	

	Λογισμικό Σαρωτή

	27. 
	Θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο λογισμικό, πλήρως συμβατό με το σαρωτή, για την επεξεργασία / βελτιστοποίηση των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	Λειτουργίες επεξεργασίας / βελτιστοποίησης για το λογισμικό σαρωτή

	28. 
	Επισκόπηση των σαρωμένων εικόνων
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Μεγέθυνση, σμίκρυνση της εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Ρύθμιση ανάλυσης, φωτεινότητας και αντίθεσης σάρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Ευθυγράμμιση (deskew) της εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Περικοπή (crop) μέρους της εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Περιστροφή της εικόνας με ακρίβεια μοίρας
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Διαχωρισμός σελίδων (page-split)
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Διαχωρισμός σελίδων με ταυτόχρονη κατάργηση περιοχής εικόνας.
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Αποθήκευση σε format TIFF(single-multi), BMP,  PNG, GIF, JPEG, JPEG 2000, PDF.
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Να αναφερθούν άλλα εργαλεία / φίλτρα που περιέχονται στο λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	



	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητές συσκευές.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας σε όλα τα σημεία διεπαφής με τον χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να λαμβάνει ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και τον έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα. Να εξασφαλίζονται η ακεραιότητα των δεδομένων, η εξουσιοδότηση πρόσβασης στα δεδομένα και η ιστορικότητα των αλλαγών επί αυτών (tracing, auditing). Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου της πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται. Ο διαχειριστής του οργανισμού θα πρέπει να μπορεί να καθορίσει τις σχετικές ρυθμίσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή της υπηρεσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Κλιμάκωση (Scalability): Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει επαρκείς δυνατότητες κλιμάκωσης και επέκτασης, π.χ. μέσω προσθήκης ή αναβάθμισης εξοπλισμού ή/και λογισμικού, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων ή χρηστών. Ειδικότερα, οι ανάγκες κλιμάκωσης δεν θα πρέπει να επιφέρουν κόστος λόγω απόκτησης επιπλέον αδειών χρήσης (π.χ. μέσω της χρήσης λογισμικού συστήματος ανοικτού κώδικα ή ελεύθερης εμπορικής χρήσης).
Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης της ικανότητας του να υλοποιήσει συστήματα που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο ψηφιακών εγγράφων, ο ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την εμπειρία του υποδεικνύοντας συστήματα που διατηρούν και διαθέτουν σε τρίτους μεγάλο όγκο πληροφορίας (μεγαλύτερο των 5 εκατομμυρίων ψηφιακών εγγράφων)
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Απόδοση (Performance) και Απόκριση (Response): Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή τους, ακόμα και αν η ικανοποίηση ενός αιτήματος απαιτεί την επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. 
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Διαθεσιμότητα (Availability): Το σύστημα θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμο (24/7). Ο ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τις ενέργειες και τον σχεδιασμό – αρχιτεκτονική του συστήματος για την επίτευξη της υψηλής διαθεσιμότητας του.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά των ψηφιακών εγγράφων από προσωρινούς χώρους αποθήκευσης είτε μεμονωμένα είτε με διαδικασίες μαζικής φόρτωσης (bulk loading) και συσχέτισης με φάκελους οικοδομικών αδειών. Στην περίπτωση των διαδικασιών μαζικής φόρτωσης θα πρέπει αν περιγράφονται διαδικασίες φόρτωσης με απλό και κατανοητό τρόπο και με ανοικτά πρότυπα, ώστε να διευκολύνεται η συμπλήρωση των δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Διευκόλυνση στην καταχώρηση των δεδομένων (π.χ. αυτόματη συμπλήρωση περιγραφικών πεδίων, χρησιμοποιώντας δεδομένα των ψηφιακών εγγράφων ή δεδομένα που διευκρινίζονται κατά την διαδικασίας μαζικής φόρτωσης). Ο ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τους πιθανούς τρόπους μαζικής φόρτωσης εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Μη περιορισμός στους όγκους των δεδομένων που θα διατεθούν από το σύστημα (με δυνατότητα εύκολης επέκτασης εάν ο όγκος των δεδομένων αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου).
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Το πληροφοριακό σύστημα δεν θα πρέπει να έχει περιορισμούς (ή εάν υπάρχουν περιορισμοί, αυτοί να καθορίζονται από τον οργανισμό και τον διαχειριστή του με εύκολο τρόπο) στο μέγεθος των ψηφιακών εγγράφων που διατηρούνται ή στον μορφότυπο τους. 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Να διευκολύνεται η καταχώριση περιγραφικών δεδομένων για τα ψηφιακά έγγραφα, μέσω πρότυπων λιστών.
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των ψηφιακών εγγράφων. Θα πρέπει επίσης να δίνει την δυνατότητα χαρακτηρισμού των εγγράφων με διάφορους τρόπους, καθοριζόμενους από τον χρήστη (π.χ. λέξεις κλειδιά).
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Ένα βασικό πρόβλημα του συμβατικού αρχείου, που απαιτείται να εξαλειφθεί με την ηλεκτρονική τήρησή του, είναι η δυσκολία αναζήτησης τεκμηρίων και επιμέρους στοιχείων των τεκμηρίων αυτών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυνατότητες αναζήτησης που θα παρέχονται στους χρήστες. Τα περισσότερα πεδία (ή ακόμα και όλα) θα πρέπει να αποτελούν κλειδιά αναζήτησης. Εκτός, από την απλή αναζήτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται και σύνθετη αναζήτηση καθώς και η αναζήτηση εντός του περιεχομένου εγγράφων (για τις περιπτώσεις εγγράφων με σύνηθες μορφότυπο - MS Office, Adobe PDF, Open Office). 
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία προς εξουσιοδοτημένα τρίτα συστήματα μέσω API.
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου, θα υποστηρίζεται η δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης στα έγγραφα που τους αφορούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επίσης πρόσβαση θα μπορούν να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες μέσω διαδικασίας που θα πρέπει να περιγράψει ο ανάδοχος και η οποία θα διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Θα πρέπει το σύστημα να διατηρεί  ιστορικό της πρόσβασης σε έγγραφα που διατηρούνται από το σύστημα (από εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες).
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Toc126762955]Πίνακας 16:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 30: Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Παροχή αδειών χρήσης πλατφόρμας διενέργειας διαδραστικών διαβουλεύσεων και συλλογικής λήψη αποφάσεων
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Διεπαφή αυτοματοποιημένου διαλόγου chatbot για διενέργεια διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου και το facebook messenger
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών για θέση σε λειτουργία έξι (6) διαδραστικών διαβουλεύσεων
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου διαβουλεύσεων μέσα από διαχειριστικό υποσύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Κεντρική ιστοσελίδα διαβουλεύσεων με παροχή πληροφοριακού υλικού και υποστηρικτικών αρχείων για κάθε διαβούλευση, παρουσίαση ενεργών διαβουλεύσεων και ιστορικού παρελθόντων διαβουλεύσεων
	ΝΑΙ
	
	

	Φιλοξενία Πλατφόρμας

	6. 
	Φιλοξενία του συστήματος στο Υπολογιστικό Νέφος για ένα έτος
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Όλο το σύστημα και τα υποσυστήματα πρέπει να είναι web-based και να διαλειτουργούν με την κεντρική πλατφόρμα έξυπνης πόλης
	ΝΑΙ
	
	

	Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υλοποίησης

	8. 
	Τεχνική υποστήριξη στελεχών του Δήμου μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Κειμενογραφία και δημιουργία σεναρίου διαβούλευσης για υλοποίηση έξι (6) διαβουλεύσεων
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Σχεδιασμός και δημιουργία εικαστικού υλικού για την προώθηση έξι (6) διαβουλεύσεων
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Σχεδιασμός και υλοποίηση τεσσάρων (04) χορηγούμενων διαφημιστικών ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα για την προώθηση των διαβουλεύσεων και την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αποτελεσμάτων και συγγραφή απολογιστικής αναφοράς για έξι (6) διαβουλεύσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση συστήματος & υποσυστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Toc126762956]Πίνακας 17:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσης 31: Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να υποστηρίζει πολλαπλά τρόπους ταυτοποίησης στοιχείων εισόδου
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας των αποφάσεων κάθε μορφής Οργάνων Διοίκησης Συμβουλίων και Επιτροπών του Φορέα Λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Διαχείριση ημερήσιας διάταξης
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Δυνατότητα προσαρμογής των προτύπων αποφάσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα Λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Καθορισμός απεριόριστου αριθμού κατηγοριών αποφάσεων Δ.Σ. & Δ.Ε.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Αυτοματοποιημένη παραγωγή προσχεδιασμένων προτύπων για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Δυνατότητα καταχώρησης των βασικών πληροφοριών που απαιτούνται.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Αυτοματοποιημένη δημιουργία αποφάσεων βάσει βασικών πληροφοριών που καταχωρούνται από το χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Εύκολη δημιουργία δυναμικών ευρετηρίων αναζήτησης που παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες αναζητήσεων των καταχωρημένων αποφάσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Δυνατότητα πολλαπλών ταξινομήσεων για τη διευκόλυνση της αναζήτησης των εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Επιλογή του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο Δήμος. 
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Ορισμός κατηγοριών/υποκαητγοριών στο οποίο αφορά μια διαβούλευση (π.χ. αθλητισμό,Πολιτισμό,Οικονομικα κλπ
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων σε επεξεργαστές κειμένου. Αποθήκευση και σε pdf.
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	mobile εφαρμογή μέσω της οποίας να είναι δυνατή η ενημέρωση των μελών των οργάνων για τα στοιχεία συνεδριάσεων και αποφάσεων. Να παρέχει ενημέρωση για νέα συνεδρίαση, την ημερήσια διάταξη και τις σχετικές εισηγήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Να παρέχεται διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	H διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης να επιτρέπει τον ορισμό μοντέλων διαβούλευσης
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	H διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης να επιτρέπει την κατάτμηση διαβούλευσης σε διακριτά τμήματα – άρθρα και διαβούλευση επί αυτών
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	H διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης να επιτρέπει τον καθορισμό ρόλων και εφαρμογή πολιτικών επί του μοντέλου διαβούλευσης. 
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	H διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής μέσω μηχανισμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου πολιτικού βίου και μηχανισμών ενημέρωσης – κοινοποίησης μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	H διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης να συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων διαβούλευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους (μέλη επιτροπών και συλλογικών οργάνων).
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	H διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης να εξασφαλίζει τη χρήση του συστήματος από πολίτες με ειδικές δεξιότητες και να συμμορφώνεται με το νόμο 4591/2019 και της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους (και κινητές συσκευές).
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Mobile εφαρμογή για τη συμμετοχή των πολιτών σε διαβουλεύσεις μέσω της οποίας:
· Δηλώνουν τους τομείς ενδιαφέροντος (αθλητισμός,πολιτισμός,υποδομές,παιδεία κλπ) 
· Δηλώνουν ενδιαφέρον για μία διαβούλευση ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα σχόλια που αναρτήθηκαν ή για προθεσμίες λήξης.
· Λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες διαβουλεύσεις 
· Δηλώνουν τους τομείς ενδιαφέροντος (αθλητισμός,πολιτισμός,υποδομές,παιδεία κλπ) 
· Υποβάλλουν και προβάλουν σχόλια στα διακριτά τμήματα – άρθρα.
· Λαμβάνουν ενημέρωση για αποφάσεις αποφάσεις σχετικά με το θέμα διαβούλευσης. 
· Προβάλουν ιστορικό συναινέσεων με δυνατότητα επικαιροποίησης.
· Προβάλουν και ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. 
Η Mobile εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID.
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
	
	





[bookmark: _Toc126762957]Πίνακας 18:	Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογής 32: Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1. 
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Το σύστημα να λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Διαχρονική παρακολούθηση Έργων. 
Να παρέχει τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου ανεξάρτητα των οικονομικών χρήσεων. 
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Επικοινωνία με τρίτα συστήματα : 
Να υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα μέσω WEB Services, rest API κλπ. Να αναφερθούν οι σχετικές τεχνικές δυνατότητες και να δοθούν, εάν υπάρχουν, παραδείγματα διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Άρθρα ενημέρωσης λογαριασμών
Κατά την εκτέλεση κινήσεων στη Διαχείριση Έργων που απαιτούν δημιουργία λογιστικών εγγραφών αυτές να πραγματοποιούνται αυτόματα στο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

	10. 
	Παραμετρικός ορισμός ειδών επιχειρησιακών προγραμμάτων
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Ανάπτυξη πολλαπλών επιχειρησιακών προγραμμάτων με δενδροειδή ιεραρχική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Ανάλυση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σε άξονες. Ανάλυση κάθε άξονα σε μέτρα. Ανάλυση κάθε μέτρου σε έργα. Ανάλυση έργου σε υποέργα. Ανάλυση υποέργου σε επιλέξιμες δαπάνες. 
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Ενημέρωση των ανωτεροβάθμιων επιπέδων από τις κινήσεις των κατωτεροβάθμιων επιπέδων όπως έχουν καθοριστεί κατά την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου.
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Άμεση προβολή των συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων οποιουδήποτε επιπέδου του επιχειρησιακού προγράμματος. Η προβολή των συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
· Συνολικό προϋπολογισμό προτάσεων
· Συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό
· Σύνολο αναμορφώσεων προϋπολογισμού
· Συνολικό διαμορφωμένο προϋπολογισμό
· Σύνολο δεσμεύσεων
· Σύνολο τιμολογίων
· Σύνολο ενταλμάτων
· Σύνολο πληρωμών
· Σύνολο εισπράξεων
· Συνολικά υπόλοιπα
Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής των συνολικών οικονομικών στοιχείων με τα οικονομικά στοιχεία μιας  συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης. Τα στοιχεία της οικονομικής χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
· Σύνολο αναμενόμενων πιστώσεων
· Σύνολο αναμορφώσεων
· Σύνολο διαμορφωμένου προϋπολογισμού
· Σύνολο αδιάθετου υπολοίπου
· Σύνολο δεσμεύσεων
· Σύνολο τιμολογίων
· Σύνολο ενταλμάτων
· Σύνολο πληρωμών
· Σύνολο εισπράξεων
· Σύνολο κατανομών
· Σύνολο χρηματοροών.
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Δυνατότητα εξαγωγής  τουλάχιστον των παρακάτω εκτυπώσεων προϋπολογιστικών, απολογιστικών και πληροφοριακών καταστάσεων:
· Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία επιχειρησιακού προγράμματος. Δυνατότητα συνδυασμού φίλτρων επιλογής 
· Οικονομική Χρήση
· Ημερολογιακό διάστημα (από..έως…)
· Ιεραρχικό επίπεδο 
· Επιλέξιμη δαπάνη
· Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία επιχειρησιακού προγράμματος ανά επιλέξιμη δαπάνη.
· Αναμενόμενες πιστώσεις έτους ανά ιεραρχικό επίπεδο.
· Σύνολο κατανομών ανά ιεραρχικό επίπεδο με αναφορά των επιπέδων προέλευσης και προορισμού.
Προβολή προτάσεων, μελετών και έργων ανά ιεραρχικό επίπεδο  του επιχειρησιακού προγράμματος
	ΝΑΙ
	
	

	Διαχείριση Προτάσεων

	17. 
	Τήρηση Μητρώου Προτάσεων
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Ευρετήριο Αναζήτησης Προτάσεων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
· Κωδικός πρότασης
· Τίτλος πρότασης
· Συντάκτης
· Ημερολογιακό διάστημα υποβολής ( από…έως…)
· Κατηγορία
· Κατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Παραμετρικός ορισμός κατηγοριών προτάσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Αναλυτική καρτέλα Πρότασης η οποία θα περιλαμβάνει :
· Κωδικό πρότασης. Αποδίδεται με την αποθήκευση της πρότασης με αυτόματο ή μη τρόπο, ο οποίος καθορίζεται παραμετρικά.
· Αριθμός Πρωτοκόλλου πρότασης.
· Τίτλο
· Κατηγορία Πρότασης
· Ημερομηνία υποβολής
· Προτεινόμενο προϋπολογισμός
· Επιχειρησιακό πρόγραμμα
· Στοιχεία ωρίμανσης έργου
· Παρατηρήσεις
· Στοιχεία έγκρισης (ένδειξη εάν εγκρίθηκε ή όχι
· Αριθμός και Ημερομηνία Απόφασης, Εγκεκριμένος προϋπολογισμός, Συσχέτιση με έργο)
Πηγές Χρηματοδότησης πρότασης. Καταγράφονται και εμφανίζονται αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου. Για κάθε χρηματοδότηση καταγράφονται το ποσό και το ποσοστό, το είδος χρηματοδότησης, το ταμείο χρηματοδότησης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης, παρατηρήσεις. Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Σχετιζόμενο έργο. 
Για εγκεκριμένες προτάσεις που έχουν συσχετιστεί με έργο να προβάλλονται μέσα από την καρτέλα της πρότασης τα Γενικά Στοιχεία του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Διασύνδεση εγκεκριμένης πρότασης με έργο και αυτόματη μεταφορά στοιχείων από την πρόταση στο έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στη πρόταση. Για κάθε έγγραφο να εμφανίζεται το είδος του εγγράφου, ο τίτλος, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο ΑΔΑ, η περιγραφή.
	ΝΑΙ
	
	

	Διαχείριση Μελετών

	24. 
	Τήρηση μητρώου Μελετών   
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Ευρετήριο Αναζήτησης Μελετών με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως:
· Κωδικός μελέτης
· Τίτλος μελέτης
· Κατηγορία
· Ημερολογιακό διάστημα ( από…έως…)
· Κατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Παραμετρικός ορισμός κατηγοριών Μελετών
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Αναλυτική καρτέλα Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει :
· Κωδικό πρότασης. Αποδίδεται με την αποθήκευση της πρότασης με αυτόματο ή μη τρόπο, ο οποίος καθορίζεται παραμετρικά.
· Αριθμός Πρωτοκόλλου μελέτης.
· Τίτλο
· Κατηγορία Μελέτης
· Περιγραφή
· Ένδειξη για τα αν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική μελέτη.
· Κατάσταση.
· Στοιχεία Προσυμβατικού Ελέγχου (απαιτείται ή όχι , αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία ελέγχου)
· Στοιχεία Ανάθεσης Μελέτης (Ημερομηνία υπογραφής και Αριθμός Απόφασης)
· Στοιχεία έγκρισης Μελέτης (ένδειξη εάν εγκρίθηκε ή όχι, Αριθμός και Ημερομηνία Απόφασης, Εγκεκριμένος προϋπολογισμός, Συσχέτιση με έργο)
· Οικονομικά στοιχεία Μελέτης. Προϋπολογισμός, Ποσό εργασιών - Φ.Π.Α. και Σύνολο σύμβασης.
· Στοιχεία Μελετητών.
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Καταγραφή των Φάσεων της Μελέτης και προβολή τους μέσα από την καρτέλα της. Για κάθε φάση να τηρούνται στοιχεία Περιγραφής, προβλεπόμενης ημερομηνίας έναρξης και λήξης, ημερομηνία έναρξης και λήξης, ποσοστό ολοκλήρωσης, ένδειξη εάν ολοκληρώθηκε ή όχι , ένδειξη εάν επιβλήθηκε ρήτρα ή όχι , ποσό ρήτρας, υπεύθυνος, Στοιχεία μελετητή φάσης. 
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Σχετιζόμενο έργο. 
Για μελέτες που έχουν συσχετιστεί με έργο να προβάλλονται μέσα από την καρτέλα της πρότασης τα Γενικά Στοιχεία του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στη πρόταση. Για κάθε έγγραφο να εμφανίζεται το είδος του εγγράφου, ο τίτλος, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο ΑΔΑ, η περιγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Εκτυπώσεις όπως Στοιχεία Μελέτης, Συγκεντρωτική αναφορά μελετών και διασύνδεσης με έργα, Συγκεντρωτική αναφορά μελετών ανά κατηγορία μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	Διαχείριση Έργων

	32. 
	Παρακολούθηση Δεικτών Έργων.
Δυνατότητα δημιουργίας ειδών δεικτών.
Δυνατότητα εισαγωγής Δεικτών από πρότυπα. 
Δημιουργία Δείκτη με τήρηση κωδικού, είδους, περιγραφής, σχολίων, μονάδας μέτρησης και πλήθους δεκαδικών ψηφίων.
Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετου δείκτη από απλούς δείκτες.
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Τήρηση Μητρώου Επιλέξιμων Δαπανών.
Για κάθε επιλέξιμη δαπάνη τηρείται κωδικός, περιγραφή, τύπος, παρατηρήσεις. Κάθε επιλέξιμη δαπάνη μπορεί να συνδέεται με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς  ή ομάδες λογαριασμών γενικής λογιστικής. 
Αναζήτηση στο μητρώο με βάση κωδικό ή περιγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Δυνατότητα επιβολής και  παρακολούθησης παρακράτησης ως ποσοστού επί των εσόδων του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Τήρηση Μητρώου Αιτημάτων Χρηματοδότησης.
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Ευρετήριο αναζήτησης Αιτημάτων Χρηματοδότησης με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως:
· Προέλευση Χρηματοδότησης
· Αριθμός αίτησης 
· Ημερομηνία
· Ποσό
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Καρτέλα Αίτησης Χρηματοδότησης.
Κατά τη δημιουργία Αιτήματος Χρηματοδότησης να  επιλέγονται τα επιμέρους αιτήματα χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από τους υπευθύνους κάθε έργου ώστε να προκύψει το συνολικό αίτημα χρηματοδότησης προς το φορέα χρηματοδότησης. 
Για το συνολικό αίτημα χρηματοδότησης να τηρείται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η προέλευση χρηματοδότησης, η γενική περιγραφή και τα στοιχεία των αιτημάτων χρηματοδότησης των έργων που έχουν επιλεγεί.  
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Τήρηση Μητρώου Αναδόχων
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Ευρετήριο αναζήτησης Μητρώου Αναδόχων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως:
· ΑΦΜ
· Επωνυμία
· Έργο
· Μελέτη
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Τήρηση Καρτέλας Αναδόχου η οποία περιλαμβάνει :
Στοιχεία Ταυτότητας και επικοινωνίας (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Έδρα, Διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κ.λπ.).
Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας για τον εκπρόσωπο και τον αντίκλητο (ονοματεώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνα, email, κ.λπ.)
Συσχέτιση με συναλλασσόμενο.
Προβολή των έργων στα οποία συμμετέχει.
Προβολή των μελετών στις οποίες συμμετέχει.
Αξιολόγηση αναδόχου για την ποιότητα εκτέλεσης κάθε έργου βάση βαθμολόγησης στην κλίμακα 1 έως 10 των κριτηρίων συνέπειας, ποιότητας παραδοτέων, αξιοπιστίας, γενικής εικόνας. Προβολή των αξιολογήσεων κάθε έργου και της συνολικής βαθμολογίας που προκύπτει. 
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Τήρηση Μητρώου Στελεχών Φορέα.
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Ευρετήριο αναζήτησης Μητρώου Στελεχών Φορέα με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως:
· Ονοματεπώνυμο
· Έργο
· Μελέτη
· Α.Φ.Μ.
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Τήρηση καρτέλας Στελέχους Φορέα η οποία περιλαμβάνει:
Στοιχεία Ταυτότητας και επικοινωνίας (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Έδρα, Διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κ.λπ.).
Προβολή των έργων στα οποία συμμετέχει.
Προβολή των μελετών στις οποίες συμμετέχει
Συσχέτιση με συναλλασσόμενο και άντληση των καταχωρημένων στοιχείων.
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Παρακολούθηση φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets)
	ΝΑΙ
	
	

	45. 
	Τήρηση Μητρώου Έργων
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Ευρετήριο Αναζήτησης Έργων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως:
· Κωδικός έργου
· Τίτλος έργου
· Εάν είναι ενεργό (με επιλογή ενεργών, ανενεργών ή όλα) 
· Κατηγορία 
· Κατάσταση
· Πηγή Χρηματοδότησης
· Επιχειρησιακό πρόγραμμα
· Ημερολογιακό διάστημα έναρξης (από…έως…)
· Ημερολογιακό διάστημα λήξης (από…έως…)
· Τράπεζα 
· Τραπεζικό Λογαριασμό 
Το αποτέλεσμα αναζήτησης  να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:
· Κωδικό 
· Τίτλο
· Συνολικό Προϋπολογισμό
· Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους
· Επιχειρησιακό πρόγραμμα
· Ημερομηνία έναρξης 
· Ημερομηνία λήξης 
· Ημερομηνία λήξης μετά τις παρατάσεις 
	ΝΑΙ
	
	

	47. 
	Δυνατότητα προβολής των έργων είτε σε μορφή λίστας είτε ανά επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος σε μορφή ιεραρχικής δενδροειδούς μορφής.
	ΝΑΙ
	
	

	48. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου η οποία, σε ξεχωριστές ενότητες (υποκαρτέλες) να περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με το έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	49. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Σύνοψης έργου.
Περιλαμβάνει το σύνολο των σημαντικότερων στοιχείων του έργου: Κωδικό, Κατηγορία, Υποκατηγορία, Αριθμό Σύμβασης, Επιχειρησιακό πρόγραμμα, Τίτλο, Υπεύθυνο, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, ημερομηνία λήξης οικονομικού αντικειμένου. Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία (Συνολικό Προϋπολογισμό, Δεσμευθέντα, Τιμολογηθέντα, Ενταλθέντα, Πληρωθέντα, Εισπραχθέντα, Σύνολο κατανομών, παρακρατηθέν  ποσό, λογιστικές τακτοποιήσεις, Ταμείο δεσμεύσεων, Ταμειακό υπόλοιπο, Αδιάθετο υπόλοιπο) 
Οικονομικά στοιχεία υποέργων ή επιλέξιμων δαπανών έργου. (προϋπολογισμός, δεσμευθέντα, ταμείο δεσμεύσεων, τιμολογηθέντα, πληρωθέντα, εισπραχθέντα, αναπόδοτες προκαταβολές ,  υπόλοιπο προϋπολογισμού)
	ΝΑΙ
	
	

	50. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Γενικών Στοιχείων Έργου
Να περιλαμβάνει το σύνολο των γενικών πληροφοριακών στοιχείων του έργου : 
· Κωδικό έργου
· Κωδικό διασύνδεσης με ανωτεροβάθμιο.
· Ένδειξη εάν πρόκειται για υποέργο
· Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού
· Κωδικό Αριθμό Εσόδου του προϋπολογισμού
· Τίτλο
· Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
· Παρατηρήσεις
· Κατηγορία
· Κατάσταση
· Ημερομηνία έναρξης
· Ημερομηνία λήξης
· Ημερομηνία λήξης μετά τις παρατάσεις
· Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
· Ημερομηνία λήξης του οικονομικού αντικειμένου
· Πακέτο εργασιών 
· Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Διεύθυνση) 
· Ορισμό ποσοστού παρακράτησης επί των εσόδων του έργου.
· Τράπεζα
· Τραπεζικός Λογαριασμός
· Είδος έργου
· Ένδειξη επιλεξιμότητας ΦΠΑ
· Ένδειξη μη συμψηφιζόμενου ΦΠΑ
· Αριθμός σύμβασης
· Ημερομηνία έγκρισης
· Κωδικός ΟΠΣ
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Συνεργαζόμενων φορέων
Να καταγράφονται οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με την ιδιότητα τους, το ποσό προϋπολογισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	52. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Χρηματοδοτήσεων.
Καταγράφονται και εμφανίζονται αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης του  έργου. Για κάθε χρηματοδότηση καταγράφονται το ποσό και το ποσοστό, το είδος χρηματοδότησης, το ταμείο χρηματοδότησης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης , παρατηρήσεις. 
Συνοπτική προβολή των χρηματοδοτήσεων η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση, ποσό, ποσοστό και έτος.
Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	53. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Τροποποιήσεων όπου παρακολουθούνται οι τροποποιήσεις προϋπολογισμού του έργου.
Για κάθε τροποποίηση τηρούνται :
· Είδος τροποποίησης (π.χ. συνολικού προϋπολογισμού ή πιστώσεων έτους)
· Ημερομηνία 
· Έτος
· Αριθμός Απόφασης
· Ποσό
· Αιτιολογία
· Κατάσταση (εκκρεμότητα, εγκρίθηκε, απορρίφθηκε)
· Παρατηρήσεις
· Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
Δυνατότητα ανάλυσης της τροποποίησης σε επίπεδο επιλέξιμων δαπανών με έλεγχο συμφωνίας των ποσών.
	ΝΑΙ
	
	

	54. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Οικονομικών Στοιχείων
Να παρέχονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου:
· Αρχικός προϋπολογισμός
· Τροποποιήσεις προϋπολογισμού
· Συνολικός προϋπολογισμός
· Συμβατική Αξία
· Συμπληρωματική συμβατική αξία
· Ποσό κατανομής  
· Ποσό από κατανομή 
· Ανοιχτά δάνεια
· Εκκρεμείς επιστροφές
· Επιστροφές ΧΕΠ
· Σύνολο Δεσμεύσεων
· Σύνολο Τιμολογηθέντων
· Σύνολο Ενταλματοποιηθέντων
· Σύνολο Πληρωθέντων
· Σύνολο Εισπραχθέντων
· Σύνολο παρακρατήσεων
· Σύνολο λογιστικών τακτοποιήσεων
· Σύνολο προκαταβολών
· Αναπόδοτες προκαταβολές
· Υπόλοιπο Δεσμεύσεων 
· Υπόλοιπο Πληρωμών 
· Ταμειακό υπόλοιπο 
· Αδιάθετο υπόλοιπο 
Να είναι δυνατή η προβολή των οικονομικών στοιχείων ανά οικονομική χρήση. Για το έτος έναρξης χρήσης να είναι δυνατή η εισαγωγή των απολογιστικών στοιχείων μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Τα απολογιστικά στοιχεία να περιλαμβάνουν:  Προτεινόμενο προϋπολογισμό, εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τροποποιήσεις προϋπολογισμού, Διαμορφωμένο προϋπολογισμό, Συμβατική αξία, Δεσμεύσεις προηγούμενων ετών, Τιμολογήσεις προηγούμενων ετών, Ενταλματοποιήσεις προηγούμενων ετών, Πληρωμές προηγούμενων ετών, Εισπράξεις προηγούμενων ετών, Παρακρατήσεις προηγούμενων ετών. 
Για κάθε επόμενο έτος να προβάλλονται τα στοιχεία εκτέλεσης του έτους: Προτεινόμενες τροποποιήσεις προϋπολογισμού, Εγκεκριμένες τροποποιήσεις προϋπολογισμού, Διαμορφωμένη πίστωση έτους (αναμενόμενες πιστώσεις έτους + τροποποιήσεις έτους), Κατανομές έτους, Από κατανομές έτους, Δάνεια, Επιστροφές Δανείων, Δεσμευθέντα έτους, Τιμολογηθέντα, ενταλθέντα έτους, πληρωθέντα έτους, Σύνολο χρηματοδοτήσεων έτους, παρακρατηθέντα έτους.
Στα στοιχεία έτους να είναι δυνατή η καταχώρηση των αναμενόμενων πιστώσεων συνολικά για το έτος και αναλυτικά ανά τρίμηνο.  
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Δεσμεύσεων όπου προβάλλονται τα στοιχεία (Αριθμός, Ημερομηνία, Αιτιολογία, Ποσό, Σύνολο τιμολογηθέντων, Σύνολο ενταλθέντων, αριθμός σύμβασης, οικονομικό έτος) των  Δεσμεύσεις που αφορούν στο έργο.
Δυνατότητα αναζήτησης με συνδυασμό φίλτρων αναζήτησης:
· Οικονομική χρήση
· Σύμβαση  
	ΝΑΙ
	
	

	56. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Πληρωμών
Ευρετήριο αναζήτησης πληρωμών με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων όπως:
· Τύπος Παραστατικού
· Κατάσταση παραστατικού (Απλήρωτα, πληρωμένα, ενταλματοποιημένα, μη ενταλματοποιημένα)
· Ημερολογιακό διάστημα τιμολογίου (από…έως…)
· Ημερολογιακό διάστημα εντάλματος (από… έως…)
· Ημερολογιακό διάστημα πληρωμής (από…έως…)
· Δικαιούχος
· Επιλέξιμη δαπάνη
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:
· Παραστατικό
· Δικαιούχος
· ΑΦΜ
· Αιτιολογία παραστατικού
· Ποσό παραστατικού 
· Κωδικός Γενικής Λογιστικής
· Αριθμός Εντάλματος
· Ημερομηνία Εντάλματος
· Ποσό Εντάλματος
· Ποσό Κρατήσεων
· Πληρωτέο ποσό
· Ημερομηνία πληρωμής
· Τρόπος Πληρωμής
· Στοιχεία Πληρωμής
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να αναλύεται ανά επιλέξιμη δαπάνη. Να παρέχονται σύνολα στις στήλες με ποσά.
	ΝΑΙ
	
	

	57. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Πιστώσεων
Προβολή των πιστώσεων του έργου με δυνατότητα αναζήτησης ανά οικονομική χρήση. Η προβολής των στοιχείων να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:
· Παραστατικό εσόδου
· Ημερομηνία Παραστατικού 
· Συναλλασσόμενος
· Καθαρό Ποσό
· ΦΠΑ
· Συνολικό ποσό
· Ποσό παρακράτησης 
· Αιτιολογία
· Αριθμός Γραμματίου Είσπραξης
· Ημερομηνία Γραμματίου Είσπραξης
· Κωδικός Αριθμός Προϋπολογισμού
· Ποσό Γραμματίου Είσπραξης
· Αιτιολογία Γραμματίου Είσπραξης
· Οικονομική Χρήση
Να παρέχονται σύνολα στις στήλες με ποσά.
	ΝΑΙ
	
	

	58. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Χρεωπιστώσεων
Ευρετήριο αναζήτησης κινήσεων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων όπως:
· Τύπος Κίνησης (με δυνατότητα επιλογής όλων ή συγκεκριμένου τύπου) 
· Τύπος Άρθρου 
· Ημερολογιακό διάστημα κίνησης (από…έως…)
· Κατηγορία Λογαριασμού (Γενικής Λογιστικής, Προϋπολογισμού)
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:
· Τύπο κίνησης
· Ημερομηνία Κίνησης
· Παραστατικό
· Λογαριασμό
· Περιγραφή λογαριασμού
· Αιτιολογία κίνησης
· Ποσό χρέωσης
· Ποσό πίστωσης
· Κατηγορία λογαριασμού
Το αποτέλεσμα να αναλύεται ανά επιλέξιμη δαπάνη.
Να παρέχονται σύνολα χρέωσης και πίστωσης για το έργο αλλά και για κάθε επιλέξιμη δαπάνη. 
	ΝΑΙ
	
	

	59. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Παρακρατήσεων.
Αναζήτηση και προβολή των στοιχείων των παρακρατήσεων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής όπως:
· Οικονομική χρήση
· Ημερολογιακό διάστημα (από…έως…)
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες :
· Παραστατικό Εσόδου
· Συναλλασσόμενος 
· Ημερομηνία παραστατικού
· Αιτιολογία παραστατικού
· Ποσό παραστατικού
· Ποσό παρακράτησης
· Εισπραχθέν ποσό παρακράτησης
· Γραμμάτιο Είσπραξης 
· Έργο είσπραξης
· Κωδικός Γενικής Λογιστικής είσπραξης
· Τράπεζα
· Τραπεζικός Λογαριασμός
	ΝΑΙ
	
	

	60. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Προκαταβολών.
Προβολή των αναλυτικών στοιχείων προκαταβολών: τύπος προκαταβολής, αριθμός εντάλματος, ημερομηνία εντάλματος, αιτιολογία εντάλματος, ποσό εντάλματος, δικαιούχος εντάλματος, αριθμός πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής, τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός παραστατικού, αιτιολογία παραστατικού, προμηθευτής παραστατικού, καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολικό ποσό, ημερομηνία απόδοσης.
Αναζήτηση προκαταβολών με συνδυασμό πολλαπλών φίλτρων επιλογής όπως τύπος προκαταβολής, εάν έχει αποδοθεί, δικαιούχος, ημερολογιακά διαστήματα (από…έως …) για εντάλματα, πληρωμές και αποδόσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	61. 
	Αναλυτική καρτέλα έργου. Ενότητα συμβάσεων εσόδων.
Τήρηση  στοιχείων των συμβάσεων εσόδων του έργου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται αυτόματα με την έκδοση από τον φορέα των παραστατικών. Τα στοιχεία που τηρούνται περιλαμβάνουν:
· Αριθμό σύμβασης
· Αριθμό και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Σύμβασης 
· Ημερομηνία Έναρξης
· Ημερομηνία Λήξης
· Είδος
· Κατηγορία Σύμβασης
· Κατηγορία Δαπάνης
· ΑΔΑ
· ΑΔΑΜ
· Αντικείμενο εργασίας
· Στοιχεία συναλλασσόμενου συνοπτικά (κατηγορία, επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό , στοιχεία διεύθυνσης, κ.λπ.)
·  Στοιχεία εκτέλεσης της σύμβασης (Δέσμευση, παραστατικά, εντάλματα, πληρωμές, υπόλοιπο, παραδοτέα), κ.λπ.
Προβολή των βασικών οικονομικών στοιχείων των συμβάσεων εσόδων:  αριθμός σύμβασης, συναλλασσόμενος, Συνολικό ποσό, σύνολο τιμολογηθέντων, σύνολο πληρωθέντων, υπόλοιπο προς τιμολόγηση, υπόλοιπο προς πληρωμή.
Δυνατότητα άμεσης προβολής των παραστατικών κάθε σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	62. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Συμβάσεων. 
Τήρηση στοιχείων των Συμβάσεων εκτέλεσης των έργων όπως: 
· Ημερομηνία υπογραφής
· Αριθμό πρωτοκόλλου
· Ημερομηνία ολοκλήρωσης
· Απόφαση ανάθεσης
· ΑΔΑΜ
· Ανάδοχος
· Υπεργολάβοι
· Ένωση εταιρειών
· Καθαρή Αξία Σύμβασης
· Φ.Π.Α. 
· Συνολική Αξία Σύμβασης
· Ημερομηνίες έναρξης και λήξης
· Διάρκεια
· Ένδειξη εάν είναι ενεργή ή όχι.
Τήρηση συμπληρωματικών συμβάσεων με τα ίδια στοιχεία όπως και για την κύρια σύμβαση.
Επισύναψη των εγγράφων που αφορούν στη σύμβαση. 
Αυτόματη ενημέρωση των ημερομηνιών του έργου από τις ημερομηνίες της σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	63. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Συμβάσεων Ομάδας Έργου.
Τήρηση πλήρους καρτέλας για κάθε σύμβαση μέλους της ομάδας έργου. 
· Στοιχεία συμβασιούχου
· Επιλέξιμη δαπάνη
· Αριθμό σύμβασης
· Αριθμό και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Σύμβασης 
· Ημερομηνία Έναρξης
· Ημερομηνία Λήξης
· Είδος
· Κατηγορία Σύμβασης
· Κατηγορία Δαπάνης
· Τρόπο επιλογής
· Εργασιακό καθεστώς
· Ρόλο στο έργο
· ΑΔΑ
· ΑΔΑΜ
· Αντικείμενο εργασίας
· Ανθρωποώρες απασχόλησης
· Στοιχεία συναλλασσόμενου συνοπτικά (κατηγορία, επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία διεύθυνσης, κ.λπ.)
· Στοιχεία εκτέλεσης της σύμβασης (Δέσμευση, παραστατικά, εντάλματα, πληρωμές, υπόλοιπο, παραδοτέα), κ.λπ.
Προβολή των βασικών οικονομικών στοιχείων των συμβάσεων των μελών της ομάδας έργου:  Συνολικό ποσό, σύνολο τιμολογηθέντων, σύνολο ενταλθέντων, σύνολο πληρωθέντων, υπόλοιπο προς τιμολόγηση, υπόλοιπο προς ενταλματοποίηση. Δυνατότητα άμεσης προβολής των παραστατικών κάθε σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	64. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Υπευθύνων Έργου
Τήρηση των μελών της ομάδας έργου με δυνατότητα καθορισμού του ρόλου του στην ομάδα έργου και του χρονικού διαστήματος συμμετοχής. 
Οι ρόλοι επιλέγονται από παραμετρικό πίνακα. 
	ΝΑΙ
	
	

	65. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Επιλέξιμων Δαπανών Έργου
Για κάθε έργο να καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο του έργου. Κατά τη δημιουργία των επιλέξιμων δαπανών του έργου να λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο και έχουν εισαχθεί στην καρτέλα του έργου.  
	ΝΑΙ
	
	

	66. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Δεικτών
Επιλογή των δεικτών του έργου από το Μητρώο Δεικτών.
Καθορισμός περιόδων μέτρησης για κάθε δείκτη. Καταγραφή της τιμής στόχου και της εκτιμώμενης τιμής.
Καταγραφή της πραγματοποιημένης τιμής.
	ΝΑΙ
	
	

	67. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Μελέτης
Να μεταφέρονται τα στοιχεία της μελέτης που έχει διασυνδεθεί με το έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	68. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Πρότασης
Να μεταφέρονται τα στοιχεία της πρότασης που έχει διασυνδεθεί με το έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	69. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Διακήρυξης Έργου όπου τηρούνται τα στοιχεία των διακηρύξεων:
· Αριθμός και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 
· Αποφάσεις έγκρισης 
· Ημερομηνία διαγωνισμού
· Ημερομηνία λήξης προσφορών
· Έγκριση διαχειριστικής αρχής
· Διάρκεια ισχύος προσφορών
· Τόπος παραλαβής προσφορών
· Στοιχεία δημοσιεύσεων (ημερομηνία αποστολής σε εφημερίδες, στην ΕΕ, Ημερομηνίες δημοσίευσης σε ΦΕΚ και στο διαδίκτυο, ΑΔΑ). Δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των δημοσιεύσεων (εφημερίδα, αριθμός φύλλου, ημερομηνία) 
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	70. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Διαγωνισμού Έργου όπου τηρούνται στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας:
· Τύπος διαγωνισμού
· Μέλη Επιτροπής διαγωνισμού
· Μέλη Τεχνικής επιτροπής διαγωνισμού
· Στοιχεία Ενστάσεων και Αποφάσεων επί των ενστάσεων. Ημερομηνίες υποβολής, τύπος ένστασης, στάδιο της διαδικασίας, ημερομηνία απόφασης, περιγραφή. 
· Στοιχεία κατακύρωσης (ημερομηνία, αριθμός απόφασης, ημερομηνία πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης, λοιπά στοιχεία που αφορούν στον έλεγχο της απόφασης κατακύρωσης από ελεγκτικούς μηχανισμούς) ενστάσεις, αποφάσεις ενστάσεων, κ.λπ.
· Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	71. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Αναδόχων Έργου
Προβάλλονται οι ανάδοχοι του έργου όπως προκύπτουν από τις καταχωρημένες συμβάσεις. Δυνατότητα άμεσης προβολής της καρτέλας του αναδόχου.
	ΝΑΙ
	
	

	72. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Παρατάσεων όπου παρακολουθούνται τα στοιχεία των αιτήσεων παράτασης:
· Αριθμός πρωτοκόλλου
· Ημερομηνία πρωτοκόλλου
· Αιτιολογία
· Τύπος παράτασης με επιλογή από παραμετρικά οριζόμενο πίνακα.
· Κατάσταση με επιλογή από παραμετρικά οριζόμενο πίνακα.
· Ημερομηνία έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος
· Παρατηρήσεις
· Διάρκεια παράτασης 
Αυτόματη ενημέρωση της ημερομηνίας λήξης του έργου.
· Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	73. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Εγγυητικών όπου παρακολουθούνται στοιχεία όπως :
· Τύπος με επιλογή από παραμετρικά οριζόμενο πίνακα
· Ανάδοχος με επιλογή από τους αναδόχους του έργου
· Ποσό
· Ποσοστό
· Ημερομηνία ισχύος
· Ημερομηνία επιστροφής
· Τράπεζα 
· Αριθμός εγγυητικής
· Ημερομηνία έκδοσης
· Επισύναψη των σχετικών εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	74. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Φάσεων όπου καταγράφονται τα στοιχεία των φάσεων υλοποίησης του έργου:
· Περιγραφή φάσης
· Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης
· Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης
· Ημερομηνία έναρξης 
· Ημερομηνία λήξης
· Ποσοστό ολοκλήρωσης
· Παρακολούθηση επιβολής ρήτρας 
· Ποσό ρήτρας
· Επισύναψη των σχετικών εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	75. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Χρονοδιαγράμματος στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία υποβολής του χρονοδιαγράμματος (ημερομηνία υποβολής, ημερομηνία έγκρισης, Αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης) και επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία χρονοδιαγραμμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	76. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Εγγράφων όπου επισυνάπτονται οποιαδήποτε γενικά έγγραφα αφορούν στο έργο και δεν έχουν επισυναφθεί σε κάποια από τις ενότητες παρακολούθησης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	77. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Αιτήσεων Χρηματοδότησης.
Καταχωρούνται και προβάλλονται τα αιτήματα χρηματοδότησης του έργου.
Η καταχώρηση του αιτήματος περιλαμβάνει: 
· Τον αριθμό αιτήματος 
· Την ημερομηνία υποβολής 
· Αιτιολογία
· Σύμβαση (επιλογή σύμβασης του έργου)
· Δέσμευση (επιλογή δέσμευσης που αφορά στο έργο με αυτόματη προβολή των στοιχείων της δέσμευσης δηλαδή συνολικό ποσό, ποσό τιμολογηθέντων, υπόλοιπο δέσμευσης)
· Τον Αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου
· Το ποσό
· Παρατηρήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	78. 
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Παρατηρήσεων.
Καταγράφονται με μορφή κειμένου σημειώσεις και σχόλια που αφορούν στην εκτέλεση του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	79. 
	Ανάπτυξη επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναπτύσσονται στο τελευταίο επίπεδο. Κατά το άνοιγμα επιλέξιμης δαπάνης έργου να είναι δυνατή η επιλογή μόνο όσων έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο έργο / υποέργο. Η καταχώρηση του προϋπολογισμού της επιλέξιμης δαπάνης ενημερώνει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου/ υποέργου.
	ΝΑΙ
	
	

	80. 
	Καρτέλα επιλέξιμης δαπάνης έργου/υποέργου.
Τηρούνται και προβάλλονται αναλυτικά τα στοιχεία των οικονομικών κινήσεων σε ξεχωριστές ενότητες:
· Ενότητα Γενικών Στοιχείων. Ενημερώνεται από τα γενικά στοιχεία του έργου/υποέργου
· Ενότητα Τροποποιήσεων
· Ενότητα Οικονομικών Στοιχείων. 
· Ενότητα Δεσμεύσεων
· Ενότητα Πληρωμών
· Ενότητα Πιστώσεων
· Ενότητα Χρεωπιστώσεων
· Ενότητα Συμβάσεων
· Ενότητα Κατανομών
Τα στοιχεία κάθε ενότητας προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο που προβάλλονται στις αντίστοιχες ενότητες της αναλυτικής καρτέλας έργου/υποέργου. 
Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στο οικονομικό ή φυσικό αντικείμενο της επιλέξιμης δαπάνης σε ειδική ενότητα.
Ενότητα παρατηρήσεων για την καταγραφή με μορφή κειμένου σημειώσεων και σχολίων που αφορούν στην επιλέξιμη δαπάνη.
	ΝΑΙ
	
	

	81. 
	Εργαλείο δημιουργίας προσωποποιημένων αναφορών χρήστη με επιλογή των στοιχείων εμφάνισης και κριτηρίων αναζήτησης. 
	ΝΑΙ
	
	

	82. 
	Συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις οικονομικών στοιχείων έργων ανά επίπεδο του επιχειρησιακού σχεδίου.
	ΝΑΙ
	
	

	83. 
	Εκτύπωση καρτέλας έργου η οποία περιλαμβάνει τη σύνοψη των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών στοιχείων (ημερομηνίες έναρξης / λήξης, υπεύθυνος έργου, κ.λπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	84. 
	Καταστάσεις έργων με διάφορα κριτήρια επιλογής (π.χ. status έργου, είδος έργου, κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	85. 
	Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App στην οποία προβάλλονται τα βασικά στοιχεία των έργων και της απασχόλησης των στελεχών του Δήμου σε αυτά.:
·  Προβολή έργων σε χάρτη
Συνοπτική εικόνα έργου που περιλαμβάνει: το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, τον υπεύθυνο του έργου και τα βασικά οικονομικά μεγέθη (π.χ. προϋπολογισμός, σύμβατική αξία, πληρωμές)
	ΝΑΙ
	
	

	86. 
	Η Mobile εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης παρατηρήσεων για το έργο και αποστολής στον υπεύθυνο του έργου ή και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου. 
	ΝΑΙ
	
	

	87. 
	Η Mobile εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες (iOS και Android) 
	ΝΑΙ
	
	

	88. 
	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Ανεξαρτησία από βάση δεδομένων και λειτουργία με βάση δεδομένων ανοικτού λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Το λογισμικό να παρέχεται με απεριόριστο αριθμό αδειών χρήσης ταυτόχρονων χρηστών. Τα δικαιώματα χρηστών και οι ρόλοι κατανέμονται και παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Προτείνονται τρεις βασικές κατηγορίες χρηστών :
· Διαχειριστές με πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο των λειτουργιών
· Χρήστες με δικαιώματα πρόσβασης σε προκαθορισμένες  λειτουργίες και δεδομένα. Χρήστες με δικαιώματα μόνο αναζήτησης και προβολής συγκεκριμένων δεδομένων.
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	5. 
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
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	Το σύστημα να υποστήριζει πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας (κατ’ ελάχιστον Ελληνικά και Αγγλικά)
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	Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν ανεμπόδιστη χρήση του συστήματος από κινητές συσκευές (υποστήριξη Android και iOS συσκευών)
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	9. 
	Να καλύπτει επι ποινή αποκλεισμού όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα Γενικά χαρακτηριστικά.
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	Να παρέχει την δυνατότητα προσθήκης ενημερωτικού υλικού ομαδοποιημένου σε κατηγορίες. Οι διαθέσιμες κατηγορίες δύναται να τροποποιούνται από τον φορέα κατά βούληση . Είναι δυνατόν το ενημερωτικό υλικό να προστίθεται / κατηγοροποιείται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία κατηγορίες
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	Να παρέχει την δυνατότητα προσθήκης αναφοράς – παραπομπής σε δικτυακή διεύθυνση παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα. Για κάθε υπηρεσία εκτός του συνδέσμου να δίνεται η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ενημερωτικών πληροφοριών. 
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	12. 
	Να παρέχεται η δυνατότητα άντλησης και παρουσίασης μετρικών με βάση τους μετρικούς δείκτες που ορίζονται στο ISO 37122:2019
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	Να παρέχει ενσωματωμένες, βασικές λειτουργίες ανάλυσης και αναφοράς δεδομένων σε επίπεδο των διαθέσιμων μετρικών 

· φίλτρα και ταξινομήσεις, 
· αθροίσματα και ομαδαποίηση δεδομένων, 
· όπου εμπεριέχονται χρονικές διαστάσεις ή/και διαστάσεις γεωγραφικού προσδιορισμού , να υποστηρίζονται διαδικασίες drill in – drill out
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	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Υποσύστημα ειδοποιήσεων το οποίο θα παραμετοποιείται από τον διαχειριστή.
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	Σε πλήρη συμμόρφωση με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της δράσης όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα
	ΝΑΙ
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